{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[45,1,45,26],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[3,12,3,16],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,25,9,25],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[4,21,4,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[4,10,4,19]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 612"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Херсонським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \" Херсонгаз\" точка відбору ГРС м. Верхній Рогачик"]
["Херсонське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 687"]
["Свідоцтво про атестацію РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," по газопроводу     ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.03.2017р.   по   31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.601500000000001,2.3119000000000001,0.73309999999999997,0.1057,0.1234,2E-3,2.6700000000000002E-2,1.9800000000000002E-2,2.2700000000000001E-2,7.7000000000000002E-3,0.86119999999999997,0.1842,0.70269999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8197.5973260299997},34.3217,{"$f":"P11/3.6","v":9.5338055555555545},{"$f":"S11*238.8459","v":9089.2807245000004},38.055,{"$f":"S11/3.6","v":10.570833333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":11899.82819898},49.822200000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.839500000000001},-21.9,-16.2]
[2,94.818600000000004,2.6802000000000001,0.98919999999999997,0.13969999999999999,0.19950000000000001,2.2000000000000001E-3,4.5900000000000003E-2,3.7699999999999997E-2,3.5700000000000003E-2,3.8999999999999998E-3,0.81399999999999995,0.2334,0.71140000000000003,{"$f":"P12*238.8459","v":8286.2330395199988},34.692799999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.6368888888888886},{"$f":"S12*238.8459","v":9184.2697389299992},38.4527,{"$f":"S12/3.6","v":10.681305555555555},{"$f":"V12*238.8459","v":11950.60683732},50.034799999999997,{"$f":"V12/3.6","v":13.898555555555554},-18.7,-13.6]
[3,95.743300000000005,2.2280000000000002,0.69330000000000003,0.1018,0.11310000000000001,1.8E-3,2.4899999999999999E-2,1.9E-2,2.75E-2,7.4000000000000003E-3,0.85799999999999998,0.18190000000000001,0.70150000000000001,8186.0132998800009,34.273200000000003,9.5203333333333333,{"$f":"S13*238.8459","v":9076.8846222900011},38.003100000000003,10.556416666666667,11893.61820558,49.796199999999999,13.832277777777778,-18.7,-13.7,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.0132998800009,34.273200000000003,9.5203333333333333,9076.8846222900011,38.003100000000003,10.556416666666667,11893.61820558,49.796199999999999,13.832277777777778,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.0132998800009,34.273200000000003,9.5203333333333333,9076.8846222900011,38.003100000000003,10.556416666666667,11893.61820558,49.796199999999999,13.832277777777778,null,null,null,null,null,null," "]
[6,95.9559,2.1747000000000001,0.65610000000000002,9.7699999999999995E-2,0.1028,2E-3,2.0899999999999998E-2,1.52E-2,1.77E-2,7.6E-3,0.77939999999999998,0.1701,0.69950000000000001,8177.6775779700001,34.238300000000002,9.5106388888888898,9068.2384007100009,37.966900000000003,10.546361111111112,11899.25496882,49.819800000000001,13.838833333333334,-21.3,-16.100000000000001,null,null,null,null," "]
[7,95.902199999999993,2.2088000000000001,0.66639999999999999,9.9500000000000005E-2,0.1056,1.9E-3,2.1899999999999999E-2,1.6E-2,2.0299999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,0.78249999999999997,0.16819999999999999,0.7,8183.1949182600001,34.261400000000002,9.5170555555555563,9074.1617790300006,37.991700000000002,10.55325,11902.67046519,49.834099999999999,13.842805555555556,-21,-16,null,null,"відсутні",null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1949182600001,34.261400000000002,9.5170555555555563,9074.1617790300006,37.991700000000002,10.55325,11902.67046519,49.834099999999999,13.842805555555556,null,null,null,null,null,null," "]
[9,95.188299999999998,2.5491999999999999,0.78090000000000004,0.11260000000000001,0.13400000000000001,2.5999999999999999E-3,3.1800000000000002E-2,2.4799999999999999E-2,3.6799999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,0.92830000000000001,0.20469999999999999,0.70620000000000005,8221.7685311099995,34.422899999999998,9.5619166666666668,9114.9088895700006,38.162300000000002,10.60063888888889,11903.888579279999,49.839199999999998,13.844222222222221,-18.100000000000001,-12,null,null,null,null," "]
[10,95.181200000000004,2.5695999999999999,0.78069999999999995,0.1133,0.1313,2.5999999999999999E-3,3.0200000000000001E-2,2.29E-2,3.6200000000000003E-2,6.4000000000000003E-3,0.91849999999999998,0.2072,0.70609999999999995,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,-18,-11.9,"< 0,0001",2E-3,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,null,null,null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,null,null,null,null,null,null," "]
[13,95.631,2.3521000000000001,0.70850000000000002,0.1065,0.1162,2.3E-3,2.5399999999999999E-2,1.8800000000000001E-2,2.52E-2,1.01E-2,0.82150000000000001,0.18229999999999999,0.70230000000000004,8199.2692473299994,34.328699999999998,9.5357499999999984,9091.2153762899998,38.063099999999999,10.573083333333333,11905.273885499999,49.844999999999999,13.845833333333333,-20.399999999999999,-15.3,null,null,null,null," "]
[14,95.591200000000001,2.3792,0.72050000000000003,0.1086,0.1181,2.2000000000000001E-3,2.5600000000000001E-2,1.8700000000000001E-2,2.3599999999999999E-2,1.0500000000000001E-2,0.81640000000000001,0.18540000000000001,0.70269999999999999,8202.8280512399997,34.343600000000002,9.5398888888888891,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,11907.423498599999,49.853999999999999,13.848333333333333,-22,-16.3,null,null,null,null," "]
[15,95.223299999999995,2.5543999999999998,0.77929999999999999,0.1144,0.13059999999999999,2.3999999999999998E-3,2.93E-2,2.1899999999999999E-2,3.4099999999999998E-2,5.1000000000000004E-3,0.89680000000000004,0.2084,0.70579999999999998,8221.6491081600016,34.422400000000003,9.5617777777777793,9114.8850049800003,38.162199999999999,10.60061111111111,11906.75473008,49.851199999999999,13.847555555555555,-21.8,-16,null,null,null,null," "]
[16,95.128299999999996,2.6034000000000002,0.80940000000000001,0.1203,0.13769999999999999,2.5000000000000001E-3,3.2300000000000002E-2,2.5100000000000001E-2,3.8300000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,0.88439999999999996,0.2109,0.70699999999999996,8234.2840562699985,34.475299999999997,9.5764722222222218,9128.4514521000001,38.219000000000001,10.616388888888888,11914.99491363,49.8857,13.857138888888889,-19.899999999999999,-14.7,null,null,null,null," "]
[17,94.9803,2.6955,0.83450000000000002,0.1229,0.1409,2.7000000000000001E-3,3.1600000000000003E-2,2.41E-2,3.7600000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,0.90290000000000004,0.21929999999999999,0.70799999999999996,8241.4494332699996,34.505299999999998,9.5848055555555547,9136.022867130001,38.250700000000002,10.625194444444444,11915.85475887,49.889299999999999,13.858138888888888,-20.8,-14.6,null,null,null,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4494332699996,34.505299999999998,9.5848055555555547,9136.022867130001,38.250700000000002,10.625194444444444,11915.85475887,49.889299999999999,13.858138888888888,null,null,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4494332699996,34.505299999999998,9.5848055555555547,9136.022867130001,38.250700000000002,10.625194444444444,11915.85475887,49.889299999999999,13.858138888888888,null,null,null,null,null,null," "]
[20,94.976600000000005,2.7183999999999999,0.83520000000000005,0.12230000000000001,0.13780000000000001,2.5999999999999999E-3,3.0599999999999999E-2,2.3E-2,3.3599999999999998E-2,4.3E-3,0.89059999999999995,0.22489999999999999,0.70789999999999997,8241.401664089999,34.505099999999999,9.5847499999999997,9135.9989825399989,38.250599999999999,10.625166666666667,11916.714604109999,49.892899999999997,13.859138888888888,-20.7,-15.5,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.0381,2.6840999999999999,0.82909999999999995,0.1222,0.13880000000000001,2.3999999999999998E-3,3.0800000000000001E-2,2.3099999999999999E-2,3.2500000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.878,0.214,0.70750000000000002,8239.9685886899988,34.499099999999999,9.5830833333333327,9134.5420225500002,38.244500000000002,10.623472222222222,11918.720909669999,49.901299999999999,13.861472222222222,-19.600000000000001,-14.6,null,null,null,null," "]
[22,94.993399999999994,2.7048999999999999,0.84160000000000001,0.12470000000000001,0.1416,2.5000000000000001E-3,3.15E-2,2.3699999999999999E-2,3.5700000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,0.87780000000000002,0.21540000000000001,0.70799999999999996,8245.079890949999,34.520499999999998,9.5890277777777779,9140.0115936600014,38.267400000000002,10.629833333333334,11921.563175880001,49.913200000000003,13.864777777777778,-18.600000000000001,-13,null,null,null,null," "]
[23,95.155799999999999,2.657,0.81710000000000005,0.12230000000000001,0.13550000000000001,2.5000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,3.04E-2,7.4000000000000003E-3,0.81689999999999996,0.2044,0.70660000000000001,8240.4223958999992,34.500999999999998,9.5836111111111109,9135.2585602500003,38.247500000000002,10.624305555555557,11927.247708299999,49.936999999999998,13.871388888888887,-20.399999999999999,-14.1,null,null,"відсутні",null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.346100000000007,2.5363000000000002,0.78749999999999998,0.11899999999999999,0.12970000000000001,2.3999999999999998E-3,2.7799999999999998E-2,2.06E-2,2.75E-2,7.4000000000000003E-3,0.80279999999999996,0.193,0.70499999999999996,8228.0262936899999,34.449100000000001,9.5691944444444452,9122.0503819799997,38.1922,10.608944444444445,11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,-21.7,-15.2,"< 0,0001",2.8E-3,null,null," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0262936899999,34.449100000000001,9.5691944444444452,9122.0503819799997,38.1922,10.608944444444445,11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,null,null,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0262936899999,34.449100000000001,9.5691944444444452,9122.0503819799997,38.1922,10.608944444444445,11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,null,null,null,null,null,null," "]
[27,95.0779,2.7179000000000002,0.83850000000000002,0.12640000000000001,0.1381,2.5000000000000001E-3,2.93E-2,2.1700000000000001E-2,2.9100000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,0.79679999999999995,0.21460000000000001,0.70730000000000004,8248.5909256800005,34.535200000000003,9.5931111111111118,9144.0242047800002,38.284199999999998,10.634499999999999,11932.66951023,49.959699999999998,13.877694444444444,-21.2,-14.6,null,null,null,null," "]
[28,95.286799999999999,2.6469,0.81699999999999995,0.1258,0.1328,2.5000000000000001E-3,2.7400000000000001E-2,2.01E-2,2.63E-2,2.7000000000000001E-3,0.70940000000000003,0.20230000000000001,0.70569999999999999,8247.0384273300006,34.528700000000001,9.5913055555555555,9142.6866677399994,38.278599999999997,10.632944444444444,11943.9669213,50.006999999999998,13.890833333333333,-20.7,-14,null,null,null,null," "]
[29,95.251199999999997,2.6558000000000002,0.81820000000000004,0.12609999999999999,0.1326,2.3E-3,2.7199999999999998E-2,1.9900000000000001E-2,2.5499999999999998E-2,7.7000000000000002E-3,0.72860000000000003,0.20480000000000001,0.70589999999999997,8245.223198489999,34.521099999999997,9.589194444444443,9140.6564775900006,38.270099999999999,10.630583333333332,11939.73934887,49.9893,13.885916666666667,-23,-16.899999999999999]
[30,94.730500000000006,2.8553000000000002,0.89329999999999998,0.13059999999999999,0.15329999999999999,2.7000000000000001E-3,3.4700000000000002E-2,2.6700000000000002E-2,4.1799999999999997E-2,2.2000000000000001E-3,0.89529999999999998,0.2336,0.71040000000000003,8265.1429465500005,34.604500000000002,9.6123611111111114,9161.3883017100015,38.356900000000003,10.654694444444445,11929.30178304,49.945599999999999,13.873777777777777,-18.100000000000001,-11.2]
[31,94.9512,2.74,0.85660000000000003,0.12970000000000001,0.1464,2.7000000000000001E-3,3.3399999999999999E-2,2.5399999999999999E-2,7.3400000000000007E-2,6.8999999999999999E-3,0.80710000000000004,0.22720000000000001,0.70950000000000002,{"$f":"P41*238.8459","v":8268.2479432500004},34.6175,9.6159722222222221,{"$f":"S41*238.8459","v":9165.0187593900009},38.372100000000003,10.658916666666668,{"$f":"V41*238.8459","v":11941.244078040001},49.995600000000003,{"$f":"V41/3.6","v":13.887666666666668},-19.899999999999999,-13.1]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":8224.2852695847505},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":34.433437080497299},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":9.5648436334714724},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":9117.867984600638},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":38.174689138899332},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":10.604080316360925}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Херсонського    ЛВУМГ                                                                                                                   Доскоч М.В.                                                                                                                                                                                                      03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Камишанова О.С.                                                                                                                                                                                                03.04.2017                                                                                                    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                    Скавронський Є.К.                                                                                                                                                                                                 03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,3,4,3],[0,0,0,1],[2,0,4,0],[2,1,4,1]]}
[]
[null,null," Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 687"]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","ХЕРСОНСЬКА   область ","Загальний обсяг газу, м3"]
[]
[null,null,"ГРС м.Верхній Рогачик"]
[1,38.055,11.455,{"$f":"SUM(C6:C6)","v":11.455}]
[2,38.4527,10.77,10.77]
[3,38.003100000000003,10.3,10.3]
[4,38.003100000000003,10.093,10.093]
[5,38.003100000000003,10.355,10.355]
[6,37.966900000000003,10.391,10.391]
[7,37.991700000000002,9.4580000000000002,9.4580000000000002]
[8,37.991700000000002,10.569000000000001,10.569000000000001]
[9,38.162300000000002,9.9169999999999998,9.9169999999999998]
[10,38.163899999999998,9.4320000000000004,9.4320000000000004]
[11,38.163899999999998,9.7919999999999998,9.7919999999999998]
[12,38.163899999999998,10.507,10.507]
[13,38.063099999999999,9.7840000000000007,9.7840000000000007]
[14,38.079000000000001,9.6579999999999995,9.6579999999999995]
[15,38.162199999999999,10.285,10.285]
[16,38.219000000000001,10.356999999999999,10.356999999999999]
[17,38.250700000000002,10.374000000000001,10.374000000000001]
[18,38.250700000000002,10.531000000000001,10.531000000000001]
[19,38.250700000000002,10.673999999999999,10.673999999999999]
[20,38.250599999999999,10.596,10.596]
[21,38.244500000000002,9.9550000000000001,9.9550000000000001]
[22,38.267400000000002,9.2729999999999997,9.2729999999999997]
[23,38.247500000000002,8.2710000000000008,8.2710000000000008]
[24,38.1922,8.2810000000000006,8.2810000000000006]
[25,38.1922,7.7190000000000003,7.7190000000000003]
[26,38.1922,9.2769999999999992,9.2769999999999992]
[27,38.284199999999998,10.247,10.247]
[28,38.278599999999997,9.0259999999999998,9.0259999999999998]
[29,38.270099999999999,7.4379999999999997,7.4379999999999997]
[30,38.356900000000003,7.7869999999999999,7.7869999999999999]
[31,38.372100000000003,8.1709999999999994,8.1709999999999994]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C6:C36)","v":300.74299999999999},{"$f":"SUM(D6:D36)","v":300.74299999999999}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,C6:C36)","v":11480.770535700001},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,D6:D36)","v":11480.770535700001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C38/C37","v":38.174689138899332},{"$f":"D38/D37","v":38.174689138899332}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C39*238.8459","v":9117.8679846006362},{"$f":"D39*238.8459","v":9117.8679846006362}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C39/3.6","v":10.604080316360925},10.604080316360925]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 687"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРСм. Верхній Рогачик",38.17,9118,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 687",null,38.17,9118,10.6]
[]
[]
[]
["Начальника  управління  Херсонського ЛВУМГ                                                         Доскоч М.В.                                                                    ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                 Камишанова О.С.                                                                                               ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                       Скавронський Є.К.",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]