{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 221"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\",ПАТ Хмельницькгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\""]
["Тернопільський  п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 221"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинно до 18.12.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТОРЖОК-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.1641558399988},34.537599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5937777777777775},{"$f":"S11*238.8459","v":9139.6294402200001},38.265799999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.629388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8249.1641558399988},34.537599999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5937777777777775},{"$f":"S12*238.8459","v":9139.6294402200001},38.265799999999999,{"$f":"S12/3.6","v":10.629388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.1641558399988,34.537599999999998,9.5937777777777775,9139.6294402200001,38.265799999999999,10.629388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.1641558399988,34.537599999999998,9.5937777777777775,9139.6294402200001,38.265799999999999,10.629388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.1641558399988,34.537599999999998,9.5937777777777775,9139.6294402200001,38.265799999999999,10.629388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.1641558399988,34.537599999999998,9.5937777777777775,9139.6294402200001,38.265799999999999,10.629388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,91.827699999999993,4.0716000000000001,1.0373000000000001,0.125,0.1721,1.61E-2,4.4400000000000002E-2,3.8699999999999998E-2,4.6800000000000001E-2,9.7999999999999997E-3,1.3424,1.2682,0.73480000000000001,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,{"$f":"V17*238.8459","v":11707.15121145},49.015500000000003,{"$f":"V17/3.6","v":13.615416666666667},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.0573440099997,34.553899999999999,9.5983055555555552,9143.8092434699993,38.283299999999997,10.63425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.508899999999997,5.0576999999999996,1.0684,0.1197,0.17030000000000001,1.01E-2,4.8599999999999997E-2,4.6300000000000001E-2,6.0699999999999997E-2,1.01E-2,1.629,2.2703000000000002,0.75449999999999995,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,{"$f":"V24*238.8459","v":11503.893350549999},48.164499999999997,{"$f":"V24/3.6","v":13.379027777777777},null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",100.00009999999997," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3354557099992,34.416899999999998,9.5602499999999999,9104.7340542300008,38.119700000000002,10.588805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.623099999999994,5.0891999999999999,1.0662,0.1154,0.1666,3.3E-3,4.6300000000000001E-2,4.3700000000000003E-2,4.5589999999999999E-2,8.5000000000000006E-3,1.6423000000000001,2.1494,0.75239999999999996,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,{"$f":"V31*238.8459","v":11521.97398518},48.240200000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.400055555555555},null,null,null,null,null,99.999589999999998," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.8401848800004,34.423200000000001,9.5619999999999994,9106.6687060200002,38.127800000000001,10.591055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,89.938500000000005,4.9164000000000003,1.0426,0.1137,0.16880000000000001,4.4999999999999997E-3,5.0099999999999999E-2,4.3799999999999999E-2,0.03,7.1000000000000004E-3,1.6214999999999999,2.0630999999999999,0.74970000000000003,8213.1700787099999,34.386899999999997,9.5519166666666653,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,{"$f":"V38*238.8459","v":11531.742782490001},48.281100000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.411416666666668},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.1700787099999,34.386899999999997,9.5519166666666653,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.1700787099999,34.386899999999997,9.5519166666666653,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.1700787099999,34.386899999999997,9.5519166666666653,9097.7119847699996,38.090299999999999,10.580638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0949408511788,34.470321411634792,9.5750892810096619,9120.2467665837994,38.184648623165806,10.606846839768281]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                     Тарапата Я.І.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                               Снігур О.Б.                                                                              "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                            Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[17,0,17,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[15,0,16,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №221"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Колодно",38.184950708229067,9120.3189183626091,10.606930752285852]
[null,"ГРС Коханівка",38.1851136135544,9120.357827631653,10.60697600376511]
[null,"ГРС Будилів",38.185106300792334,9120.3560810084164,10.606973972442315]
[null,"ГРС Нестерівці",38.184416871009311,9120.1914135314037,10.606782464169253]
[null,"ГРС Мшанець",38.18527315686714,9120.3959338977729,10.607020321351984]
[null,"ГРС Шумськ",38.185164429305466,9120.3699647654503,10.606990119251519]
[null,"ГРС Дедеркали",38.185062993739741,9120.3457372964622,10.606961942705484]
[null,"ГРС Ланівці",38.18530275801853,9120.4030040114176,10.607028543894035]
[null,"ГРС Горинка",38.184931836350536,9120.3144108917968,10.606925510097371]
[null,"ГРС Кременець",38.183681070833224,9120.0156706761245,10.60657807523145]
["Хмельницька обл.","ГРС Карасиха ",38.183825829050818,9120.0502455828882,10.60661828584745]
[null,"ГРС Курянки",38.183134885780959,9119.8852166157503,10.606426357161377]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 221",null,38.184648623165806,9120.2467665837976,10.606846839768279]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                     Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.                                                                                                                      Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби  газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]