{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 191"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"НГВУ Чернігівнафтогаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\", ТОВ \"ГАЗ\""]
["Мринське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 191"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 98/20 чинно до 05.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Київ-Брянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,88.720299999999995,6.5364000000000004,1.0261,9.9400000000000002E-2,0.1484,1.7299999999999999E-2,4.2099999999999999E-2,3.1899999999999998E-2,5.0299999999999997E-2,5.1999999999999998E-3,1.5239,1.7987,0.75519999999999998,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,11655.679755421801,48.8,13.555555555555554,-12.4,-11.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,88.505300000000005,6.7148000000000003,1.0426,9.6699999999999994E-2,0.1444,1.4E-2,3.8800000000000001E-2,2.8500000000000001E-2,4.36E-2,7.1000000000000004E-3,1.5461,1.8181,0.75629999999999997,8342.8871691984332,34.93,9.7027777777777775,9233.7823636189914,38.659999999999997,10.738888888888887,11653.291296455527,48.79,13.552777777777777,-12,-12.6,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8871691984332,34.93,9.7027777777777775,9233.7823636189914,38.659999999999997,10.738888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.8871691984332,34.93,9.7027777777777775,9233.7823636189914,38.659999999999997,10.738888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.762,6.3026,1.0448,0.10929999999999999,0.1663,5.4000000000000003E-3,4.65E-2,3.6499999999999998E-2,8.4000000000000005E-2,5.3E-3,1.6218999999999999,1.8153999999999999,0.75619999999999998,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,11638.960542657876,48.73,13.53611111111111,-12.2,-12.4,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,0,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3333333333339,34.89,9.6916666666666664,9221.8400687876183,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.537700000000001,6.5953999999999997,1.0387,0.105,0.1585,1.2200000000000001E-2,4.3799999999999999E-2,3.3599999999999998E-2,5.0099999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,1.6052,1.8143,0.75649999999999995,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,11646.125919556702,48.76,13.544444444444444,-10.3,-11.4,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,1.8E-3,1.5E-3,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.832899999999995,6.2007000000000003,1.028,0.1109,0.16830000000000001,5.8999999999999999E-3,4.7800000000000002E-2,3.8399999999999997E-2,6.9500000000000006E-2,6.1999999999999998E-3,1.6772,1.8142,0.75539999999999996,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,11622.241329893952,48.66,13.516666666666666,-10.199999999999999,-11.7,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,88.848200000000006,6.2077999999999998,1.0498000000000001,0.1123,0.1686,1.03E-2,4.6600000000000003E-2,3.6700000000000003E-2,4.7300000000000002E-2,5.5999999999999999E-3,1.6732,1.7936000000000001,0.75480000000000003,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,11624.629788860228,48.67,13.519444444444444,-12,-13.4,null,null,null,100.00000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.0037735502628,34.892806999100237,9.6924463886389525,9223.9826117083066,38.618970398700334,10.727491777416759]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.О. Начальника  Мринського ВУПЗГ                                                                                                                     Попов В.М.                                                       03.04.2017р.                                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                      Блуд Т.В.                                                            03.04.2017р.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                     Шкура Ю. Г.                                                       03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 191"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ПВВГ 124 км \"Талалаївка-Мрин\"",38.619106095045019,9224.0151524665125,10.727529470845839]
[null,"ГРС Ніжин",38.61870553256859,9223.9194797613236,10.727418203491276]
[null,"ГРС Дорогинка",38.618805731893445,9223.9434119592479,10.727446036637067]
[null,"ГРС Коломійцівка",38.619253101968624,9224.0502644674871,10.727570306102395]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 191",null,38.618970398700334,9223.9827419509402,10.727491777416759]
[]
[]
[]
["В.О. Начальника  Мринського ВУПЗГ                                                               Попов В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                        Блуд Т.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                    Шкура Ю.Г.",null,null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]