{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[42,7,42,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[41,15,42,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 411",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Чернівцігаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null," Маршрут № 411"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  \"Угерсько - Івано - Франківськ - Чернівці\", \"КАЧБ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.874100080001},34.151200000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4864444444444445},{"$f":"S11*238.8459","v":9042.0847746599993},37.857399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.515944444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8156.874100080001},34.151200000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.4864444444444445},{"$f":"S12*238.8459","v":9042.0847746599993},37.857399999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.515944444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8156.874100080001},34.151200000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.4864444444444445},{"$f":"S14*238.8459","v":9042.0847746599993},37.857399999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.515944444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.019199999999998,2.165,0.66959999999999997,0.1032,9.8900000000000002E-2,1.6999999999999999E-3,1.9400000000000001E-2,1.3599999999999999E-2,1.43E-2,4.3E-3,0.73719999999999997,0.15359999999999999,0.69899999999999995,8213.0267711699998,34.254899999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,37.968299999999999,10.585888888888888,{"$f":"V17*238.8459","v":11903.69750256},49.8384,{"$f":"V17/3.6","v":13.843999999999999},-8.1,-8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8213.0267711699998},34.386299999999999,{"$f":"P22/3.6","v":9.5517500000000002},{"$f":"S22*238.8459","v":9102.2261722799994},38.109200000000001,{"$f":"S22/3.6","v":10.585888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.905299999999997,2.2757999999999998,0.71189999999999998,0.112,0.1084,8.0000000000000004E-4,1.9900000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,4.3E-3,0.67649999999999999,0.16420000000000001,0.70009999999999994,8198.9587476599991,34.327399999999997,9.5353888888888871,9087.27441894,38.046599999999998,10.568499999999998,{"$f":"V24*238.8459","v":11919.07917852},49.902799999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.861888888888888},-19.100000000000001,-15.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8198.9587476599991},34.327399999999997,{"$f":"P25/3.6","v":9.5353888888888871},{"$f":"S25*238.8459","v":9087.27441894},38.046599999999998,{"$f":"S25/3.6","v":10.568499999999998},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8198.9587476599991},34.327399999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5353888888888871},{"$f":"S26*238.8459","v":9087.27441894},38.046599999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.568499999999998},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.9587476599991,34.327399999999997,9.5353888888888871,9087.27441894,38.046599999999998,10.568499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.9587476599991,34.327399999999997,9.5353888888888871,9087.27441894,38.046599999999998,10.568499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.9587476599991,34.327399999999997,9.5353888888888871,9087.27441894,38.046599999999998,10.568499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.9587476599991,34.327399999999997,9.5353888888888871,9087.27441894,38.046599999999998,10.568499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.592600000000004,2.5,0.78359999999999996,0.1222,0.1173,1.1000000000000001E-3,2.1700000000000001E-2,1.5100000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,4.7000000000000002E-3,0.65359999999999996,0.17979999999999999,0.70279999999999998,8227.1425638599994,34.445399999999999,9.5681666666666665,9117.4884252899992,38.173099999999998,10.603638888888888,{"$f":"V31*238.8459","v":11935.91781447},49.973300000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.881472222222222},-13.3,-8.5,2.8800000000000001E-4,"<0,0002",0,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8227.1425638599994},34.445399999999999,{"$f":"P32/3.6","v":9.5681666666666665},{"$f":"S32*238.8459","v":9117.4884252899992},38.173099999999998,{"$f":"S32/3.6","v":10.603638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8227.1425638599994},34.445399999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.5681666666666665},{"$f":"S33*238.8459","v":9117.4884252899992},38.173099999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.603638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.1425638599994,34.445399999999999,9.5681666666666665,9117.4884252899992,38.173099999999998,10.603638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.1425638599994,34.445399999999999,9.5681666666666665,9117.4884252899992,38.173099999999998,10.603638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.1425638599994,34.445399999999999,9.5681666666666665,9117.4884252899992,38.173099999999998,10.603638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.1425638599994,34.445399999999999,9.5681666666666665,9117.4884252899992,38.173099999999998,10.603638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.346100000000007,2.6080999999999999,0.83099999999999996,0.13250000000000001,0.129,2E-3,2.4299999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.70520000000000005,0.18759999999999999,0.70499999999999996,8242.04654802,34.507800000000003,9.5855000000000015,9133.25225469,38.239100000000001,10.621972222222222,{"$f":"V38*238.8459","v":11937.924120029998},49.981699999999996,{"$f":"V38/3.6","v":13.883805555555554},-13.3,-8.6,null,null,null,100]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.04654802,34.507800000000003,9.5855000000000015,9133.25225469,38.239100000000001,10.621972222222222]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.04654802,34.507800000000003,9.5855000000000015,9133.25225469,38.239100000000001,10.621972222222222]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.04654802,34.507800000000003,9.5855000000000015,9133.25225469,38.239100000000001,10.621972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.0530571659892,34.332543496462335,9.5378245708099634,9089.4631981818166,38.051876943919716,10.571045550222287]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 411"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернівецька область","ГРС Шубранець",38.051876943919716,9088.5347953597538,10.569965817755476]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 411",null,38.051876943919716,9088.5347953597538,10.569965817755476]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]