{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[42,7,42,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[41,15,42,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 412"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Чернівцігаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"  Маршрут № 412"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"відвід до с. Чорногузи\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8061.5984705699993},33.752299999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.3756388888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":8939.2377301199995},37.4268,{"$f":"S11/3.6","v":10.396333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8061.5984705699993,33.752299999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.3756388888888882},8939.2377301199995,37.4268,10.396333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8061.5984705699993,33.752299999999998,9.3756388888888882,8939.2377301199995,37.4268,10.396333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8061.5984705699993,33.752299999999998,9.3756388888888882,8939.2377301199995,37.4268,10.396333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8061.5984705699993,33.752299999999998,9.3756388888888882,8939.2377301199995,37.4268,10.396333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8061.5984705699993,33.752299999999998,9.3756388888888882,8939.2377301199995,37.4268,10.396333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,97.7941,0.70520000000000005,0.16520000000000001,2.9700000000000001E-2,3.8580000000000003E-2,4.0000000000000002E-4,1.24E-2,9.2999999999999992E-3,1.78E-2,4.4999999999999997E-3,1.0590999999999999,0.1638,0.68369999999999997,{"$f":"P17*238.8459","v":7974.2286403499993},33.386499999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.2740277777777766},{"$f":"S17*238.8459","v":8845.4429451900014},37.034100000000002,{"$f":"S17/3.6","v":10.28725},{"$f":"V17*238.8459","v":11740.207484009999},49.1539,{"$f":"V17/3.6","v":13.653861111111111},-9.8000000000000007,-10,"<0,0001",2.0000000000000001E-4,0,100.00007999999998," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":7974.2286403499993},33.386499999999998,{"$f":"P18/3.6","v":9.2740277777777766},{"$f":"S18*238.8459","v":8845.4429451900014},37.034100000000002,{"$f":"S18/3.6","v":10.28725},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":7974.2286403499993},33.386499999999998,{"$f":"P19/3.6","v":9.2740277777777766},{"$f":"S19*238.8459","v":8845.4429451900014},37.034100000000002,{"$f":"S19/3.6","v":10.28725},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.2286403499993,33.386499999999998,9.2740277777777766,8845.4429451900014,37.034100000000002,10.28725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.2286403499993,33.386499999999998,9.2740277777777766,8845.4429451900014,37.034100000000002,10.28725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.2286403499993,33.386499999999998,9.2740277777777766,8845.4429451900014,37.034100000000002,10.28725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.2286403499993,33.386499999999998,9.2740277777777766,8845.4429451900014,37.034100000000002,10.28725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.815200000000004,1.4917,0.40610000000000002,6.59E-2,6.8099999999999994E-2,4.0000000000000002E-4,1.43E-2,9.4999999999999998E-3,1.1299999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,0.91600000000000004,0.19320000000000001,0.69179999999999997,8072.8719970500006,33.799500000000002,9.3887499999999999,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,{"$f":"V24*238.8459","v":11810.905870410001},49.4499,{"$f":"V24/3.6","v":13.736083333333333},-11.8,-17.600000000000001,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8072.8719970500006},33.799500000000002,{"$f":"P25/3.6","v":9.3887499999999999},{"$f":"S25*238.8459","v":8951.3949864299993},37.477699999999999,{"$f":"S25/3.6","v":10.410472222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8072.8719970500006},33.799500000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.3887499999999999},{"$f":"S26*238.8459","v":8951.3949864299993},37.477699999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.410472222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.8719970500006,33.799500000000002,9.3887499999999999,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.8719970500006,33.799500000000002,9.3887499999999999,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.8719970500006,33.799500000000002,9.3887499999999999,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8072.8719970500006,33.799500000000002,9.3887499999999999,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.106899999999996,1.7915000000000001,0.48670000000000002,7.7799999999999994E-2,7.9600000000000004E-2,1E-4,0.02,1.52E-2,1.8700000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,1.1772,0.21929999999999999,0.69699999999999995,8088.1103654700009,33.863300000000002,9.4064722222222219,8966.8483161599997,37.542400000000001,10.428444444444445,{"$f":"V31*238.8459","v":11787.164587949999},49.350499999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.708472222222222},-7.7,-19.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8088.1103654700009},33.863300000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.4064722222222219},{"$f":"S32*238.8459","v":8966.8483161599997},37.542400000000001,{"$f":"S32/3.6","v":10.428444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8088.1103654700009},33.863300000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.4064722222222219},{"$f":"S33*238.8459","v":8966.8483161599997},37.542400000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.428444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.1103654700009,33.863300000000002,9.4064722222222219,8966.8483161599997,37.542400000000001,10.428444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.1103654700009,33.863300000000002,9.4064722222222219,8966.8483161599997,37.542400000000001,10.428444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.1103654700009,33.863300000000002,9.4064722222222219,8966.8483161599997,37.542400000000001,10.428444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.1103654700009,33.863300000000002,9.4064722222222219,8966.8483161599997,37.542400000000001,10.428444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.495900000000006,1.6187,0.50670000000000004,8.2900000000000001E-2,7.8700000000000006E-2,1.1999999999999999E-3,1.6E-2,1.04E-2,1.2200000000000001E-2,4.3E-3,1.0291999999999999,0.14380000000000001,0.69430000000000003,{"$f":"P38*238.8459","v":8094.7263968999996},33.890999999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.4141666666666666},{"$f":"S38*238.8459","v":8974.6108079099995},37.5749,{"$f":"S38/3.6","v":10.437472222222222},{"$f":"V38*238.8459","v":11820.388052640001},49.489600000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.747111111111112},-8.5,-17.5,null,null,null,100.00000000000001]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8094.7263968999996},33.890999999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.4141666666666666},{"$f":"S39*238.8459","v":8974.6108079099995},37.5749,{"$f":"S39/3.6","v":10.437472222222222}]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.7263968999996,33.890999999999998,9.4141666666666666,8974.6108079099995,37.5749,10.437472222222222]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.7263968999996,33.890999999999998,9.4141666666666666,8974.6108079099995,37.5749,10.437472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.1095672566089,33.704198260286688,9.3622772945240804,8926.7346223961504,37.374451989320939,10.38179221925582]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 412"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернівецька область","ГРС Чорногузи",37.374451989320939,8926.7346223961504,10.381792219255816]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 412",null,37.374451989320939,8926.7346223961504,10.381792219255816]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]