{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,3,9,3],[41,1,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 808"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\" та ПАТ \"Укртелеком\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №808"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                          по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5472222222222207},9103,38.11,{"$f":"S11/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.609899999999996,2.4899,0.78439999999999999,0.12089999999999999,0.1186,1.4E-3,2.18E-2,1.41E-2,1.18E-2,1.0699999999999999E-2,0.6391,0.17730000000000001,0.70279999999999998,8229,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,11944,50.01,{"$f":"V15/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.5694444444444446,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5694444444444446},9124,38.200000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.447400000000002,2.6038000000000001,0.81820000000000004,0.12470000000000001,0.12280000000000001,1.4E-3,2.1899999999999999E-2,1.41E-2,1.14E-2,9.4000000000000004E-3,0.63109999999999999,0.1938,0.70409999999999995,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,11950,50.03,{"$f":"V21/3.6","v":13.897222222222222},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,{"$f":"P26/3.6","v":9.5833333333333339},9137,38.25,{"$f":"S26/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9137,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,96.001800000000003,2.2044000000000001,0.68079999999999996,0.10440000000000001,0.10150000000000001,1.2999999999999999E-3,1.9400000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1.14E-2,7.4000000000000003E-3,0.69299999999999995,0.1618,0.69930000000000003,8188,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11917,49.89,{"$f":"V29/3.6","v":13.858333333333333},-21.2,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,{"$f":"P33/3.6","v":9.5222222222222221},9080,38.020000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.848399999999998,2.2997000000000001,0.7097,0.1113,0.10780000000000001,1.2999999999999999E-3,2.07E-2,1.37E-2,1.21E-2,7.4999999999999997E-3,0.69410000000000005,0.17369999999999999,0.7006,8200,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,11921,49.91,{"$f":"V35/3.6","v":13.863888888888887},null,null,0,0,0,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,{"$f":"S36/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,{"$f":"S11/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,{"$f":"S40/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[null,"Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216,34.39,9.5500000000000007,9109,38.14,10.59]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                               Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                                Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,3,3],[3,4,5,4],[4,1,4,3]]}
[]
["Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 808"]
[]
[null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння вищої по маршруту № 808"]
[null,"Вінницька область"]
[null,"ГРС Бар","ГРС Жмеренка","ГРС Дашківці\n(відвід на с.Ялтушків)"]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!C40","v":38.14},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!D40","v":38.14},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!E40","v":38.14},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!F40","v":38.14}]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!C41","v":9109},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!D41","v":9109},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!E41","v":9109},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!F41","v":9109}]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!C42","v":10.59},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!D42","v":10.59},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!E42","v":10.59},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!F42","v":10.59}]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                  Мандра В,В.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"     прізвище"]
["Начальник лабораторії                                                                  Ільницька Г.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"    прізвище"]