{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 811"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №811"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"АНАНЬЇВ-ЧЕРНІВЦІ-БОГОРОДЧАНИ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3",null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,{"$f":"P11/3.6","v":9.5444444444444443},9100,38.1,{"$f":"S11/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.392300000000006,2.6400999999999999,0.83730000000000004,0.1333,0.1293,1.5E-3,2.4199999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,1.38E-2,6.1000000000000004E-3,0.61209999999999998,0.1943,0.70489999999999997,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,11958,50.07,{"$f":"V14/3.6","v":13.908333333333333},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5972222222222214},9148,38.299999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.342600000000004,2.6737000000000002,0.84540000000000004,0.13139999999999999,0.12870000000000001,1.5E-3,2.3800000000000002E-2,1.5599999999999999E-2,1.4E-2,6.6E-3,0.61519999999999997,0.20150000000000001,0.70520000000000005,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,11958,50.07,13.908333333333333,-10.199999999999999,0,0,0,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,{"$f":"P26/3.6","v":9.6},9150,38.31,{"$f":"S26/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,{"$f":"P33/3.6","v":9.6},9150,38.31,{"$f":"S33/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,{"$f":"S36/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.44,2.5973999999999999,0.81140000000000001,0.1245,0.12189999999999999,1.5E-3,2.2700000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,6.6E-3,0.64119999999999999,0.2056,0.70420000000000005,8239,34.49,9.5805555555555557,9134,38.24,10.622222222222222,11945,50.01,{"$f":"V38/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.5805555555555557,9134,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.49,9.5805555555555557,9134,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9143,38.28,10.63]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                            Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                             Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,2],[4,0,6,0],[4,2,6,2]]}
[]
["Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу \nпо маршруту № 811"]
[]
[]
[null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ","Середньозважене значення теплоти згоряння вищої по маршруту № 811"]
[null,"Вінницька область"]
[null,"ГРС Могилів-Подільський "]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C40","v":38.28},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!D40","v":38.28}]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C41","v":9143},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!D41","v":9143}]
["Теплота згоряння вища (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C42","v":10.63},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!D42","v":10.63}]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                  Мандра В,В.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія","                                                                        прізвище","                                                                        "]
["Начальник лабораторії                                                                  Ільницька Г.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу","                                                                        прізвище","                                                                          "]