{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 207"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\", АГНКС-Ковель, АГНКС-Володимир Волинськ, ТзОВ Трансгазіндастрі"]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 207"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ІВАЦЕВИЧІ - ДОЛИНА ІІ, ІІІ нитки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P11/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,{"$f":"S11/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,-8.4,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,9.5416666666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,10.574999999999999,null,null,null,-9.6,null,null,null,null,0]
[3,92.713399999999993,3.6999,0.91139999999999999,0.11559999999999999,0.14460000000000001,3.2000000000000002E-3,3.6499999999999998E-2,2.76E-2,3.5400000000000001E-2,6.1000000000000004E-3,1.1890000000000001,1.1175999999999999,0.7268,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V13*238.8459","v":11727.333689999999},49.1,{"$f":"V13/3.6","v":13.638888888888889},-10.6,null,null,null,null,100.0003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.399799999999999,2.5678000000000001,0.80020000000000002,0.126,0.12330000000000001,1.9E-3,2.3599999999999999E-2,1.6500000000000001E-2,1.9599999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,0.66020000000000001,0.25580000000000003,0.70489999999999997,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11932.741164000001,49.96,{"$f":"V14/3.6","v":13.877777777777778},-12.8,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-12,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-11,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-10.6,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-10.6,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,-12.7,null,null,null,null,0," "]
[10,95.331199999999995,2.6011000000000002,0.80520000000000003,0.12520000000000001,0.12230000000000001,2E-3,2.53E-2,1.83E-2,3.15E-2,5.4999999999999997E-3,0.6633,0.26919999999999999,0.70569999999999999,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11932.741164000001,49.96,13.877777777777778,-8,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-11.6,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-13.1,null,null,null,null,0," "]
[13,93.645700000000005,3.2414999999999998,0.84150000000000003,0.11310000000000001,0.13159999999999999,2.5999999999999999E-3,3.0800000000000001E-2,2.24E-2,1.95E-2,6.4000000000000003E-3,1.0674999999999999,0.87739999999999996,0.71889999999999998,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11765.549034,49.26,13.683333333333332,-12.4,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,89.314800000000005,5.3818000000000001,1.2036,0.1207,0.18340000000000001,4.1999999999999997E-3,4.7699999999999999E-2,3.7199999999999997E-2,2.81E-2,4.5999999999999999E-3,1.6362000000000001,2.0375000000000001,0.75419999999999998,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11567.306936999999,48.43,13.452777777777778,-9.4,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,-9.1,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,-9.4,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,null,null,null,-10,null,null,null,null,0," "]
[18,89.357500000000002,5.2492999999999999,1.1731,0.122,0.18840000000000001,4.4000000000000003E-3,5.1499999999999997E-2,4.1000000000000002E-2,5.8200000000000002E-2,5.7999999999999996E-3,1.7000999999999999,2.0487000000000002,0.75460000000000005,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11555.364642,48.38,13.43888888888889,-10.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,92.254300000000001,3.87,0.98260000000000003,0.1192,0.1613,3.5000000000000001E-3,4.3999999999999997E-2,3.6900000000000002E-2,6.6400000000000001E-2,5.7000000000000002E-3,1.2427999999999999,1.2134,0.73170000000000002,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11722.556772,49.08,13.633333333333333,-12.8,null,null,null,null,100.00010000000003," "]
[20,95.873099999999994,2.2761999999999998,0.7208,0.129,0.10829999999999999,1.8E-3,2.0500000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,1.7399999999999999E-2,6.1999999999999998E-3,0.65539999999999998,0.19320000000000001,0.70079999999999998,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,-13.1,null,null,null,null,100.01610000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,-13.4,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,-10,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,-11,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.707400000000007,2.4070999999999998,0.74890000000000001,0.1148,0.1087,1.8E-3,1.9900000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,1.26E-2,5.4999999999999997E-3,0.66210000000000002,0.1973,0.70189999999999997,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11930.352705000001,49.95,13.875,-12,null,0,0,0,100.00000000000003,"ОК"]
[25,93.661699999999996,3.2957999999999998,0.8478,0.1128,0.13109999999999999,2.8999999999999998E-3,3.2599999999999997E-2,2.4500000000000001E-2,1.61E-2,5.3E-3,1.0502,0.81920000000000004,0.71850000000000003,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11784.656706000002,49.34,13.705555555555556,-10.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,{"$f":"S36/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,-9.1999999999999993,null,null,null,null,0," "]
[27,89.973200000000006,4.9725999999999999,1.0734999999999999,0.1172,0.17430000000000001,4.1000000000000003E-3,4.6699999999999998E-2,3.5900000000000001E-2,4.7399999999999998E-2,5.3E-3,1.6597999999999999,1.8900999999999999,0.74890000000000001,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11567.306936999999,48.43,13.452777777777778,-8.3000000000000007,null,null,null,null,100.0001," "]
[28,92.077200000000005,3.9882,0.95650000000000002,0.1153,0.15490000000000001,3.5999999999999999E-3,4.1599999999999998E-2,3.27E-2,5.0200000000000002E-2,6.1000000000000004E-3,1.3508,1.2229000000000001,0.7319,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11701.060641,48.99,13.608333333333334,-8.5,null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,{"$f":"P39/3.6","v":9.5749999999999993},9121.5249210000002,38.19,{"$f":"S39/3.6","v":10.608333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,{"$f":"P40/3.6","v":9.5749999999999993},9121.5249210000002,38.19,{"$f":"S40/3.6","v":10.608333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.5478726753627,34.455619172584896,9.5710053257180281,9121.3533533595146,38.189281680612957,10.608133800170267]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[28,0,28,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,27,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №207"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Ковель м Ковель",38.19372578704661,9122.4148099603553,10.609368274179614]
[null,"ГРС Ковель с Люблинець",0,0,0]
[null,"ГРС Нововолинськ",38.188669174542198,9121.2070587957878,10.607963659595056]
[null,"ГРС Іваничі",38.189605227983435,9121.4306313224079,10.608223674439843]
[null,"ГРС Буцинь",38.190908207867892,9121.7418427255943,10.608585613296636]
[null,"грс Стара Вижівка",38.189985731450889,9121.5215130155466,10.608329369847469]
[null,"ГРС Володимир Волинськ",38.189985731450889,9121.5215130155466,10.608329369847469]
[null,"ГРС Камінь каширськ",38.182561182838938,9119.748190020231,10.606266995233039]
[null,"ГРС Бузаки ",38.189019426100685,9119.748190020231,10.608505432341602]
[null,"ГРС Облапи",38.191559603081338,9121.8974258016042,10.608766556411483]
[null,"ГРС Соснина",38.190369389188234,9121.6131480931144,10.608435941441176]
[null,"ГРС Селець",38.190087807177797,9121.5458933844075,10.608357724216054]
[null,"ГРС Мощена",38.191693812840448,9121.9294812523076,10.608803836900124]
[null,"ГРС Ружин",38.194436489607391,9122.5845583531172,10.609565691557608]
[null,"ГРС Велика Глуша",38.186645460569906,9120.7237030107335,10.607401516824973]
[null,"ГРС Ратно",38.190364240953627,9121.6119184583858,10.608434511376007]
[null,"ГРС Кортеліси",38.189236582269082,9121.3425818049836,10.608121272852523]
[null,"ГРС Устилуг",38.190708130550391,9121.6940550786258,10.608530036263998]
[null,"ГРС Любешів",38.191265387154623,9121.8271535337935,10.608684829765172]
[null,"ГРС Локачі",38.189130864149952,9121.3173314656724,10.608091906708319]
[null,"АГНКС Ковель",38.184756052749755,9120.2724256994625,10.606876681319376]
[null,"АГНКС Вол. Волинськ",38.18449587994909,9120.2102844927322,10.606804411096968]
[null,"ТзОВ Трансгазіндастрі",38.181919436281277,9119.5949114860941,10.606088732300355]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 207",null,38.189281680612957,9121.3533533595146,10.608133800170267]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","              підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]