{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 209"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\""]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 209"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" ДАШАВА - МІНСЬК \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8192.4143699999986},34.299999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5277777777777768},{"$f":"S11*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5277777777777768},9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,93.786699999999996,3.1598000000000002,0.8135,0.1065,0.123,2.3999999999999998E-3,2.86E-2,2.1299999999999999E-2,2.8199999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,1.0439000000000001,0.88,0.71789999999999998,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083.309577,38.03,10.563888888888888,{"$f":"V14*238.8459","v":11763.160575},49.25,{"$f":"V14/3.6","v":13.680555555555555},-7.1,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,94.600499999999997,2.7904,0.76800000000000002,0.1072,0.1174,2.2000000000000001E-3,2.6700000000000002E-2,1.9800000000000002E-2,2.87E-2,5.4000000000000003E-3,0.91559999999999997,0.61809999999999998,0.71130000000000004,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11820.483591,49.49,13.747222222222222,-6.9,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,9.5305555555555568,{"$f":"S17*238.8459","v":9083.309577},38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P18/3.6","v":9.5305555555555568},{"$f":"S18*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S18/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,93.506299999999996,3.3254000000000001,0.85319999999999996,0.11409999999999999,0.13250000000000001,2.8E-3,3.1099999999999999E-2,2.3099999999999999E-2,3.0599999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,1.052,0.92430000000000001,0.72040000000000004,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11765.549034,49.26,13.683333333333332,-7.8,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8209.1335829999989},34.369999999999997,{"$f":"P25/3.6","v":9.5472222222222207},{"$f":"S25*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,{"$f":"S25/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.724500000000006,2.7938999999999998,0.78169999999999995,0.11260000000000001,0.1183,2.2000000000000001E-3,2.5499999999999998E-2,1.8100000000000002E-2,2.29E-2,5.7999999999999996E-3,0.86180000000000001,0.53269999999999995,0.71009999999999995,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,11846.75664,49.6,13.777777777777779,-9.6999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P29/3.6","v":9.5444444444444443},9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P32/3.6","v":9.5444444444444443},{"$f":"S32*238.8459","v":9336.4862310000008},39.090000000000003,{"$f":"S32/3.6","v":10.858333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P34/3.6","v":9.5444444444444443},9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,93.4345,3.4174000000000002,0.89529999999999998,0.1169,0.13489999999999999,2.7000000000000001E-3,2.9399999999999999E-2,2.1100000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,1.0379,0.88480000000000003,0.72060000000000002,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11782.268247,49.33,13.702777777777778,-8.8000000000000007,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.7740600504367,34.355934349513362,9.543315097087044,9164.8047396843249,38.371203942308931,10.658667761752479]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №209"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Горохів",38.380231898857971,9166.961030091441,10.661175527460548]
[null,"ГРС Терешківці",38.452625668151221,9184.2519850726803,10.681284907819784]
[null,"ГРС Сенкевичівка",38.282281976218876,9143.5660926637756,10.633967215616353]
[null,"ГРС Туріськ",38.36921971855493,9164.3308159759999,10.658116588487481]
[null,"ГРС Туропін",38.366921913502246,9163.7819946601667,10.65747830930618]
[null,"ГРС Охнівка",38.347071624376177,9159.0408344885891,10.651964340104493]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 209",null,38.371203942308931,9164.8047396843249,10.658667761752481]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]