{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 213"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\""]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 213"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК - РІВНЕ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P11/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S11*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S11/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,9.6111111111111107,{"$f":"S12*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.655000000000001,2.8769,0.82420000000000004,0.122,0.12740000000000001,2.2000000000000001E-3,2.6700000000000002E-2,1.9E-2,2.1100000000000001E-2,5.3E-3,0.81110000000000004,0.50919999999999999,0.71089999999999998,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,{"$f":"V14*238.8459","v":11853.922017000001},49.63,{"$f":"V14/3.6","v":13.786111111111111},-10.9,null,null,null,null,100.00010000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.134799999999998,2.6924000000000001,0.81620000000000004,0.12509999999999999,0.1239,2E-3,2.4899999999999999E-2,1.77E-2,2.1499999999999998E-2,5.4000000000000003E-3,0.70140000000000002,0.33479999999999999,0.70709999999999995,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,-11.6,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,93.877799999999993,3.1421999999999999,0.84470000000000001,0.11260000000000001,0.1305,2.5000000000000001E-3,2.9700000000000001E-2,2.2100000000000002E-2,3.2500000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,1.0129999999999999,0.78680000000000005,0.71730000000000005,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11791.822082999999,49.37,13.713888888888889,-9.6999999999999993,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,94.305199999999999,3.0234999999999999,0.82430000000000003,0.11550000000000001,0.1232,2.3999999999999998E-3,2.64E-2,1.9099999999999999E-2,2.18E-2,5.0000000000000001E-3,0.91279999999999994,0.62070000000000003,0.71340000000000003,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11834.814344999999,49.55,13.763888888888888,-8.8000000000000007,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,0,0,0,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,92.323099999999997,3.8517999999999999,0.93310000000000004,0.1144,0.1502,3.3999999999999998E-3,3.85E-2,2.9899999999999999E-2,4.65E-2,7.1000000000000004E-3,1.2710999999999999,1.2309000000000001,0.73019999999999996,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11701.060641,48.99,13.608333333333334,-8.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P39/3.6","v":9.5638888888888882},9111.9710849999992,38.15,{"$f":"S39/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P40/3.6","v":9.5638888888888882},9111.9710849999992,38.15,{"$f":"S40/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.780484348943,34.464818045228931,9.5735605681191469,9124.575011770512,38.202770119857639,10.611880588849351]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №213"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Прилуцьке м Луцьк",38.269814338248374,9140.588248451837,10.63050398284677]
[null,"ГРС Прилуцьке м Ківерці",38.171079343456405,9117.0057997592539,10.603077595404557]
[null,"ГРС Рокині",0,0,0]
[null,"ГРС Рожище",38.17372810266717,9117.6384450368332,10.603813361851991]
[null,"ГРС Торчин",38.172234582038278,9117.2817237580566,10.603398495010632]
[null,"ГРС Переспа",38.171956006265667,9117.2151870769285,10.603321112851575]
[null,"ГРС Голоби",38.174681940876944,9117.8662653825013,10.604078316910263]
[null,"ГРС Купичів",38.18260895154792,9119.7595993805189,10.606280264318867]
[null,"ГРСЦумань",38.178703796203799,9118.8268690377135,10.6051954989455]
[null,"ГРС Дерно",38.17444383049552,9117.8093936941495,10.604012175137644]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 213",null,38.202770119857639,9124.5750117705065,10.611880588849344]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]