{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 605"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізькимьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ\",  ТОВ \"МЕТАН-АВТО\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 605"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8775.1267122299996},36.739699999999999,{"$f":"P11/3.6","v":10.205472222222221},{"$f":"S11*238.8459","v":9701.2755740699995},40.6173,{"$f":"S11/3.6","v":11.282583333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":12137.24102358},50.816200000000002,{"$f":"V11/3.6","v":14.115611111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8775.1267122299996},36.739699999999999,{"$f":"P12/3.6","v":10.205472222222221},{"$f":"S12*238.8459","v":9701.2755740699995},40.6173,{"$f":"S12/3.6","v":11.282583333333333},{"$f":"V12*238.8459","v":12137.24102358},50.816200000000002,{"$f":"V12/3.6","v":14.115611111111111},null,null,null,null,null,0]
[3,89.019800000000004,5.4438000000000004,2.4573999999999998,0.29780000000000001,0.53779999999999994,2.8999999999999998E-3,0.13769999999999999,0.1124,0.18190000000000001,6.4000000000000003E-3,1.3264,0.4758,0.76719999999999999,8759.1001523400009,36.672600000000003,10.186833333333334,{"$f":"S13*238.8459","v":9684.269745990001},40.546100000000003,{"$f":"S13/3.6","v":11.262805555555556},12133.801642619999,50.8018,14.111611111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8759.1001523400009,36.672600000000003,10.186833333333334,9684.269745990001,40.546100000000003,11.262805555555556,12133.801642619999,50.8018,14.111611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8759.1001523400009,36.672600000000003,10.186833333333334,{"$f":"S15*238.8459","v":9684.269745990001},40.546100000000003,{"$f":"S15/3.6","v":11.262805555555556},12133.801642619999,50.8018,14.111611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[6,88.711399999999998,5.5902000000000003,2.5072999999999999,0.30959999999999999,0.57269999999999999,2.2000000000000001E-3,0.1426,0.11550000000000001,0.17269999999999999,8.2000000000000007E-3,1.3994,0.46820000000000001,0.76970000000000005,8776.7030951699999,36.746299999999998,10.207305555555555,{"$f":"S16*238.8459","v":9702.9236107800007},40.624200000000002,{"$f":"S16/3.6","v":11.2845},12137.742599970001,50.818300000000001,14.116194444444444,3.3,0.2,null,null,"відсутні",100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8776.7030951699999,36.746299999999998,10.207305555555555,9702.9236107800007,40.624200000000002,11.2845,12137.742599970001,50.818300000000001,14.116194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8776.7030951699999,36.746299999999998,10.207305555555555,9702.9236107800007,40.624200000000002,11.2845,12137.742599970001,50.818300000000001,14.116194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8776.7030951699999,36.746299999999998,10.207305555555555,{"$f":"S19*238.8459","v":9702.9236107800007},40.624200000000002,{"$f":"S19/3.6","v":11.2845},12137.742599970001,50.818300000000001,14.116194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8776.7030951699999,36.746299999999998,10.207305555555555,9702.9236107800007,40.624200000000002,11.2845,12137.742599970001,50.818300000000001,14.116194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[11,88.929599999999994,5.4466000000000001,2.4358,0.29680000000000001,0.56220000000000003,2.5000000000000001E-3,0.1477,0.12130000000000001,0.18049999999999999,6.1000000000000004E-3,1.4065000000000001,0.46450000000000002,0.7681,8759.5778441399998,36.674599999999998,10.187388888888888,9684.6041302499998,40.547499999999999,11.263194444444444,12127.61553381,50.7759,14.104416666666665,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[12,89.267399999999995,5.1936,2.37,0.29949999999999999,0.55369999999999997,2.8999999999999998E-3,0.14729999999999999,0.12570000000000001,0.16689999999999999,5.7000000000000002E-3,1.4124000000000001,0.45479999999999998,0.76529999999999998,8731.7284122000001,36.558,10.154999999999999,9654.7722773400001,40.422600000000003,11.2285,12111.89947359,50.710099999999997,14.086138888888888,3.1,0.3,1E-4,5.0000000000000001E-4,null,99.999900000000011," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.7284122000001,36.558,10.154999999999999,9654.7722773400001,40.422600000000003,11.2285,12111.89947359,50.710099999999997,14.086138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.7284122000001,36.558,10.154999999999999,9654.7722773400001,40.422600000000003,11.2285,12111.89947359,50.710099999999997,14.086138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.7284122000001,36.558,10.154999999999999,9654.7722773400001,40.422600000000003,11.2285,12111.89947359,50.710099999999997,14.086138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.7284122000001,36.558,10.154999999999999,9654.7722773400001,40.422600000000003,11.2285,12111.89947359,50.710099999999997,14.086138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.7284122000001,36.558,10.154999999999999,9654.7722773400001,40.422600000000003,11.2285,12111.89947359,50.710099999999997,14.086138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[18,88.437299999999993,5.6344000000000003,2.6465000000000001,0.33169999999999999,0.62039999999999995,4.4000000000000003E-3,0.15859999999999999,0.13289999999999999,0.224,5.7000000000000002E-3,1.3539000000000001,0.45040000000000002,0.77470000000000006,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,"відсутні",100.00020000000002," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8839.6151052300011,37.009700000000002,10.280472222222222,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621744579999,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[25,88.781999999999996,5.4890999999999996,2.5142000000000002,0.31630000000000003,0.58099999999999996,5.0000000000000001E-3,0.14749999999999999,0.12,0.17849999999999999,6.6E-3,1.3966000000000001,0.46310000000000001,0.76980000000000004,8779.5931305600006,36.758400000000002,10.210666666666667,9706.0524920700009,40.637300000000003,11.28813888888889,12140.63263536,50.830399999999997,14.119555555555554,null,null,"<0,0001",5.9999999999999995E-4,null,99.999899999999997," "]
[26,88.881500000000003,5.4348000000000001,2.4790000000000001,0.30869999999999997,0.57120000000000004,5.1999999999999998E-3,0.14319999999999999,0.1193,0.20610000000000001,6.1999999999999998E-3,1.3997999999999999,0.44500000000000001,0.76929999999999998,8777.1330177899999,36.748100000000001,10.207805555555556,9703.4729563500005,40.6265,11.285138888888889,12141.683557320001,50.834800000000001,14.120777777777779,2.2999999999999998,0.2,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8777.1330177899999,36.748100000000001,10.207805555555556,9703.4729563500005,40.6265,11.285138888888889,12141.683557320001,50.834800000000001,14.120777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8777.1330177899999,36.748100000000001,10.207805555555556,9703.4729563500005,40.6265,11.285138888888889,12141.683557320001,50.834800000000001,14.120777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8777.1330177899999,36.748100000000001,10.207805555555556,9703.4729563500005,40.6265,11.285138888888889,12141.683557320001,50.834800000000001,14.120777777777779,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8777.1330177899999,36.748100000000001,10.207805555555556,9703.4729563500005,40.6265,11.285138888888889,12141.683557320001,50.834800000000001,14.120777777777779,null,null,null,null,null,0]
[]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8778.0157188562716,36.751795692772085,10.208832136881137,9704.4203089587736,40.63046637584641,11.286240659957329]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                            Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                  Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                Свинаренко Р.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №605"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС-2 м. Новомосковськ",40.631496674501825,9704.6663915683948,11.286526854028285]
[null,"ТОВ \"МЕТАН-АВТО\"",40.608751020592543,9699.2336853893448,11.280208616831262]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 605",null,40.63046637584641,9704.4203089587736,11.286240659957329]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                           Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                             Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                          Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]