{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,19],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 607"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Дніпрогаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 607"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3\n","Вміст меркаптанової сірки, г/м3\n","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8231.4417900600001},34.4634,{"$f":"P11/3.6","v":9.5731666666666673},{"$f":"S11*238.8459","v":9121.6921131300005},38.1907,{"$f":"S11/3.6","v":10.608527777777777},{"$f":"V11*238.8459","v":11923.59336603},49.921700000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.867138888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8231.4417900600001},34.4634,9.5731666666666673,{"$f":"S12*238.8459","v":9121.6921131300005},38.1907,10.608527777777777,{"$f":"V12*238.8459","v":11923.59336603},49.921700000000001,13.867138888888888,null,null,null,null,null,0]
[3,95.563500000000005,2.4312999999999998,0.73829999999999996,0.11310000000000001,0.1242,2.3999999999999998E-3,2.7E-2,1.9900000000000001E-2,3.7699999999999997E-2,9.7000000000000003E-3,0.75880000000000003,0.17399999999999999,0.70340000000000003,8220.3593402999995,34.417000000000002,9.5602777777777774,9109.8931256699998,38.141300000000001,10.594805555555556,11920.488369330002,49.908700000000003,13.863527777777778,-20.8,-13.3,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.899100000000004,2.7261000000000002,0.82679999999999998,0.1201,0.1449,2.2000000000000001E-3,3.4299999999999997E-2,2.7E-2,6.1600000000000002E-2,9.1000000000000004E-3,0.93679999999999997,0.21210000000000001,0.70909999999999995,8248.614810269999,34.535299999999999,9.5931388888888893,9139.5100172700004,38.265300000000003,10.629250000000001,11911.7227248,49.872,13.853333333333333,-17.399999999999999,-8.4,null,null,"відсутні",100.00010000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,94.001900000000006,3.1972,0.99039999999999995,0.1386,0.19,2.8999999999999998E-3,4.7800000000000002E-2,3.8600000000000002E-2,9.2100000000000001E-2,9.5999999999999992E-3,1.0442,0.24640000000000001,0.71730000000000005,8314.6557016200004,34.811799999999998,9.6699444444444431,9209.7784810499998,38.5595,10.710972222222223,11934.07870104,49.965600000000002,13.879333333333333,-15.5,-6.2,null,null,null,99.99969999999999," "]
[6,94.295100000000005,3.0693999999999999,0.86709999999999998,0.1216,0.161,3.8E-3,4.1300000000000003E-2,3.3000000000000002E-2,9.8799999999999999E-2,9.1999999999999998E-3,1.0641,0.23549999999999999,0.71419999999999995,8281.4083523400004,34.672600000000003,9.6312777777777789,9174.1665573600003,38.410400000000003,10.669555555555556,11913.752914949999,49.880499999999998,13.855694444444444,-16.5,-7.7,null,null,null,99.999900000000011," "]
[7,95.352500000000006,2.5032000000000001,0.79849999999999999,0.12139999999999999,0.1305,1.8E-3,2.6800000000000001E-2,0.02,7.8799999999999995E-2,1.1299999999999999E-2,0.75219999999999998,0.20300000000000001,0.70630000000000004,8245.6292365199988,34.522799999999997,9.5896666666666661,9136.9065969599997,38.254399999999997,10.626222222222221,11931.308088600001,49.954000000000001,13.876111111111111,-17.600000000000001,-9.1999999999999993,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8245.6292365199988},34.522799999999997,{"$f":"P18/3.6","v":9.5896666666666661},{"$f":"S18*238.8459","v":9136.9065969599997},38.254399999999997,{"$f":"S18/3.6","v":10.626222222222221},{"$f":"V18*238.8459","v":11931.308088600001},49.954000000000001,{"$f":"V18/3.6","v":13.876111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8245.6292365199988},34.522799999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.5896666666666661},{"$f":"S19*238.8459","v":9136.9065969599997},38.254399999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.626222222222221},{"$f":"V19*238.8459","v":11931.308088600001},49.954000000000001,{"$f":"V19/3.6","v":13.876111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.622500000000002,2.3917000000000002,0.75949999999999995,0.1176,0.1227,3.0999999999999999E-3,2.41E-2,1.7399999999999999E-2,2.7400000000000001E-2,8.6E-3,0.71740000000000004,0.188,0.70299999999999996,8219.045687849999,34.411499999999997,9.5587499999999981,9108.5794732200011,38.135800000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.593277777777779},11922.08863686,49.915399999999998,13.865388888888887,-18,-9.5,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.5749,2.4279999999999999,0.7601,0.1163,0.1211,2.7000000000000001E-3,2.3699999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,0.74109999999999998,0.18790000000000001,0.70309999999999995,8216.2511908199995,34.399799999999999,9.5555000000000003,9105.5222457,38.122999999999998,10.589722222222221,11917.932718200002,49.898000000000003,13.860555555555557,-16.5,-8,null,null,null,100.0001," "]
[12,95.463700000000003,2.4394999999999998,0.77010000000000001,0.1162,0.12759999999999999,3.0999999999999999E-3,2.6499999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,3.1099999999999999E-2,7.9000000000000008E-3,0.80269999999999997,0.1918,0.70420000000000005,8219.2128799799993,34.412199999999999,9.5589444444444442,9108.5078194500002,38.1355,10.593194444444444,11912.224301189999,49.874099999999999,13.853916666666667,-16.8,-8.4,1E-4,8.9999999999999998E-4,null,99.999900000000011," "]
[13,94.96,2.6545999999999998,0.84150000000000003,0.1227,0.14580000000000001,2.8E-3,3.2399999999999998E-2,2.47E-2,5.2600000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,0.93230000000000002,0.22270000000000001,0.70860000000000001,8242.548124410001,34.509900000000002,9.5860833333333328,9132.9895242000002,38.238,10.621666666666666,11906.945806799999,49.851999999999997,13.847777777777777,-16,-7.5,null,null,null,99.999899999999968," "]
[14,94.862399999999994,2.6844000000000001,0.84860000000000002,0.124,0.1479,3.7000000000000002E-3,3.3700000000000001E-2,2.5399999999999999E-2,5.6000000000000001E-2,0.01,0.97670000000000001,0.22739999999999999,0.70940000000000003,8243.5512771899994,34.514099999999999,9.5872499999999992,9133.9210232099995,38.241900000000001,10.62275,11901.66731241,49.829900000000002,13.841638888888889,-12.6,-4.5,null,null,null,100.00019999999999," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.5512771899994,34.514099999999999,9.5872499999999992,9133.9210232099995,38.241900000000001,10.62275,11901.66731241,49.829900000000002,13.841638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.5512771899994,34.514099999999999,9.5872499999999992,9133.9210232099995,38.241900000000001,10.62275,11901.66731241,49.829900000000002,13.841638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.5512771899994,34.514099999999999,9.5872499999999992,9133.9210232099995,38.241900000000001,10.62275,11901.66731241,49.829900000000002,13.841638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.668800000000005,2.8054999999999999,0.88900000000000001,0.12839999999999999,0.15329999999999999,4.0000000000000001E-3,3.4799999999999998E-2,2.7199999999999998E-2,6.4199999999999993E-2,9.4999999999999998E-3,0.97509999999999997,0.2402,0.71120000000000005,8260.4615669100003,34.584899999999998,9.606916666666665,9152.0016578399991,38.317599999999999,10.643777777777776,11909.979149729999,49.864699999999999,13.851305555555555,-13.6,-6.1,null,null,"відсутні",100,"ОК"]
[19,94.620999999999995,2.7909000000000002,0.87960000000000005,0.12609999999999999,0.153,3.5999999999999999E-3,3.61E-2,2.8199999999999999E-2,7.3800000000000004E-2,8.8999999999999999E-3,1.0331999999999999,0.2457,0.71160000000000001,8256.3056482500015,34.567500000000003,9.6020833333333346,9147.3441627899992,38.298099999999998,10.638361111111111,11900.305890779999,49.824199999999998,13.840055555555555,-12.8,-5.6,null,null,null,100.00009999999999," "]
[20,94.640299999999996,2.8025000000000002,0.88690000000000002,0.12770000000000001,0.15310000000000001,3.7000000000000002E-3,3.5499999999999997E-2,2.75E-2,7.1300000000000002E-2,8.9999999999999993E-3,0.99470000000000003,0.2477,0.71160000000000001,8260.1032980599994,34.583399999999997,9.6064999999999987,9151.5239660400002,38.315600000000003,10.643222222222223,11906.468115,49.85,13.847222222222221,-14.6,-5.6,null,null,null,99.999899999999968,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.682199999999995,2.78,0.87280000000000002,0.1265,0.15,4.7000000000000002E-3,3.5000000000000003E-2,2.7099999999999999E-2,7.0199999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,0.99880000000000002,0.24349999999999999,0.71109999999999995,8255.8518410400011,34.565600000000003,9.6015555555555565,9146.9620093499998,38.296500000000002,10.637916666666667,11904.127425180001,49.840200000000003,13.8445,-14.8,-8.6999999999999993,null,null,null,99.999799999999993," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.8518410400011,34.565600000000003,9.6015555555555565,9146.9620093499998,38.296500000000002,10.637916666666667,11904.127425180001,49.840200000000003,13.8445,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.8518410400011,34.565600000000003,9.6015555555555565,9146.9620093499998,38.296500000000002,10.637916666666667,11904.127425180001,49.840200000000003,13.8445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.733800000000002,2.7498999999999998,0.86760000000000004,0.12559999999999999,0.15049999999999999,5.1000000000000004E-3,3.5200000000000002E-2,2.7E-2,5.8999999999999997E-2,1.03E-2,0.99099999999999999,0.245,0.71050000000000002,{"$f":"P34*238.8459","v":8250.2628469800002},34.542200000000001,{"$f":"P34/3.6","v":9.5950555555555557},{"$f":"S34*238.8459","v":9141.0147464399997},38.271599999999999,{"$f":"S34/3.6","v":10.631},{"$f":"V34*238.8459","v":11901.213505200001},49.828000000000003,{"$f":"V34/3.6","v":13.841111111111111},-12,-2.7,null,null,null,100,"ОК"]
[25,94.814400000000006,2.7254,0.86360000000000003,0.127,0.14810000000000001,5.1999999999999998E-3,3.3599999999999998E-2,2.5600000000000001E-2,5.6399999999999999E-2,9.4000000000000004E-3,0.95099999999999996,0.2404,0.70989999999999998,{"$f":"P35*238.8459","v":8250.1673086200008},34.541800000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.5949444444444456},{"$f":"S35*238.8459","v":9141.0147464399997},38.271599999999999,{"$f":"S35/3.6","v":10.631},{"$f":"V35*238.8459","v":11906.37257664},49.849600000000002,{"$f":"V35/3.6","v":13.847111111111111},-12.4,-3.3,null,null,null,100.00009999999999," "]
[26,95.271299999999997,2.57,0.81879999999999997,0.12620000000000001,0.13320000000000001,6.4999999999999997E-3,2.76E-2,2.01E-2,3.7100000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,0.75929999999999997,0.2198,0.70620000000000005,8240.4223958999992,34.500999999999998,9.5836111111111109,9131.2459491299996,38.230699999999999,10.619638888888888,11924.811480120001,49.9268,13.868555555555556,-13.6,-6.7,"<0,0001",3.0000000000000001E-3,null,100.00009999999999," "]
[27,95.385599999999997,2.5034999999999998,0.79820000000000002,0.124,0.13100000000000001,5.1999999999999998E-3,2.7300000000000001E-2,1.9599999999999999E-2,2.8899999999999999E-2,0.01,0.75329999999999997,0.2132,0.70509999999999995,8230.8446753099997,34.460900000000002,9.5724722222222223,9121.0472292000013,38.188000000000002,10.607777777777779,11920.846638180001,49.910200000000003,13.863944444444446,-13.3,-5.4,null,null,null,99.999799999999979," "]
[28,95.418999999999997,2.4803999999999999,0.78839999999999999,0.1221,0.12939999999999999,5.4999999999999997E-3,2.7E-2,1.9400000000000001E-2,2.5700000000000001E-2,1.04E-2,0.76080000000000003,0.2117,0.70469999999999999,8226.0199881299995,34.4407,9.5668611111111108,9115.8642731700002,38.1663,10.601749999999999,11917.335603449999,49.895499999999998,13.85986111111111,-13.9,-6.2,null,null,null,99.999800000000008," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.0199881299995,34.4407,9.5668611111111108,9115.8642731700002,38.1663,10.601749999999999,11917.335603449999,49.895499999999998,13.85986111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.0199881299995,34.4407,9.5668611111111108,9115.8642731700002,38.1663,10.601749999999999,11917.335603449999,49.895499999999998,13.85986111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1541369601855,34.26122925685636,9.517008126904539,9067.0949697185606,37.96211268319265,10.545031300886848]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                                                     Дереновський О.Б."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                          Свинаренко Р.В. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[37,0,37,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,36,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 607"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС п/ф \" За мир\" с.Краснопілля",38.253821931876303,9136.7685277587334,10.626061647743418]
[null,"ГРС с. Попасне",38.254091126269067,9136.8328237357491,10.626136423963629]
[null,"ГРС с. Вербки",38.254778588708831,9136.9970213208908,10.626327385752452]
[null,"ГРС м. Тернівка",38.255856650289182,9137.2545119093047,10.62662684730255]
[null,"ГРС смт.Петропавлівка",38.254749562692808,9136.9900885759707,10.626319322970224]
[null,"ГРС смт. Водолазьке",38.256351645134522,9137.3727393986355,10.626764345870701]
[null,"ГРС смт. Межова",38.255720577681601,9137.222011524882,10.626589049355999]
[null,"ГРС м. Павлоград",38.254319845489647,9136.8874523838349,10.626199957080457]
[null,"ГРС с. Булахівка(р-п Україна)",38.256848485448636,9137.4914076706154,10.626902357069065]
[null,"ГРС с. Октябрьське (Енгельса)",38.25558707389547,9137.1901246929301,10.626551964970963]
[null,"ГРС смт. Синельникове",38.254441674412774,9136.9165507226262,10.626233798447993]
[null,"ГРС. c. Катеринівка",38.2548264731657,9137.0084583270873,10.626340686990472]
[null,"ГРС смт. Васильківка",38.255258897207334,9137.1117410364932,10.626460804779814]
[null,"ГРС с. Романки (к-п Победа)",38.25436353349609,9136.8978870850533,10.626212092637802]
[null,"ГРС с. Покровка",38.254670813825904,9136.9712797319808,10.626297448284973]
[null,"ГРС смт.Просяна",38.257189524889306,9137.5728635427586,10.626997090247029]
[null,"ГРС смт. Славгород",38.22755803566956,9130.4955038317275,10.618766121019322]
[null,"ГРС с. Варварівка",38.255258897207334,9137.1117410364932,10.626460804779814]
[null,"ГРС-1 м. Новомосковськ",38.254284864135649,9136.8790972308561,10.62619024003768]
[null,"ГРС с. Любимівка",38.254574220436893,9136.9482087970482,10.626270616788025]
[null,"ГРС смт. Солоне",38.254974625335954,9137.0438438655292,10.626381840371097]
[null,"ГРС с. Володимирівка",38.255750427233089,9137.229140967871,10.62659734089808]
[null,"ГРС смт.Томаківка",38.252234681960097,9136.3894196239726,10.625620744988916]
[null,"ГРС Аеропорт",0,0,0]
[null,"ГРС 6 м. Дніпро",0,0,0]
[null,"ГРС Придніпровська",38.251422859450194,9136.1955191459547,10.625395238736164]
[null,"ГРС Красноармійська",38.251356209036089,9136.1795999678125,10.625376724732247]
[null,"ГРС с. Юр'ївка (Павлоградська КС)",38.255632398152073,9137.2009502057899,10.626564555042242]
[null,"ГРС 7 м. Дніпро",38.255508321404932,9137.1713149834504,10.626530089279148]
[null,"ПАТ \"Інтерпайп Новомосковський трубний завод\"",38.250732317555197,9136.0305860455574,10.625203421543111]
[null,"РВУ \"Харківавтогаз\" ",38.248424456736089,9135.4793629511423,10.624562349093358]
[null,"ДП \"ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова\"",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 607",null,37.96211268319265,9067.0949697185606,10.545031300886848]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                              Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                      Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                               Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]