{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[5,7,5,20],[10,10,11,10],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[10,9,11,9],[4,26,4,27],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[2,6,2,24],[4,10,4,19],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 614"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\"ТОВ\"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 614"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-03",null," по","2017-04-30"]
[]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6277777777777764},{"$f":"S13*238.8459","v":9171.6825599999993},38.4,{"$f":"S13/3.6","v":10.666666666666666},{"$f":"V13/0.0041868","v":11937.517913442247},49.98,{"$f":"V13/3.6","v":13.883333333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,9.6277777777777764,{"$f":"S14*238.8459","v":9171.6825599999993},38.4,10.666666666666666,{"$f":"V14/0.0041868","v":11937.517913442247},49.98,13.883333333333333,null,null,null,null,null,0]
[3,95.377300000000005,2.5112999999999999,0.76060000000000005,0.1139,0.12659999999999999,2.3E-3,2.7199999999999998E-2,2.0500000000000001E-2,3.5400000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,0.83630000000000004,0.18379999999999999,0.7046,{"$f":"P15*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,9.5611111111111118,{"$f":"S15*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,10.597222222222221,{"$f":"V15/0.0041868","v":11911.244864813221},49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,95.266199999999998,2.5190999999999999,0.77880000000000005,0.11550000000000001,0.13289999999999999,2.3999999999999998E-3,2.9899999999999999E-2,2.3300000000000001E-2,3.9199999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.89680000000000004,0.19189999999999999,0.70569999999999999,{"$f":"P16*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,9.5638888888888882,{"$f":"S16*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,10.597222222222221,{"$f":"V16/0.0041868","v":11904.079487914398},49.84,13.844444444444445,null,null,null,null," не виявл",100.00009999999999,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.025999999999996,2.7069999999999999,0.83,0.11799999999999999,0.14499999999999999,4.0000000000000001E-3,0.03,2.3E-2,3.2000000000000001E-2,null,0.88100000000000001,0.20399999999999999,0.70699999999999996,{"$f":"P17*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,9.5861111111111104,{"$f":"S17*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,10.627777777777776,{"$f":"V17/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[6,94.045000000000002,3.177,1.008,0.13600000000000001,0.2,5.0000000000000001E-3,4.4999999999999998E-2,3.6999999999999998E-2,5.6000000000000001E-2,null,1.0469999999999999,0.24399999999999999,0.71599999999999997,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9205.1209859999999,38.54,10.705555555555556,11937.517913442247,49.98,13.883333333333333,-16.8,-14.2,"<0,0001",5.0000000000000001E-4,null,100,"ОК"]
[7,94.165999999999997,3.1459999999999999,0.89600000000000002,0.122,0.17,5.0000000000000001E-3,4.1000000000000002E-2,3.3000000000000002E-2,8.1000000000000003E-2,null,1.101,0.23899999999999999,0.71499999999999997,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9181.2363960000002,38.44,10.677777777777777,11918.410241712047,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,95.088999999999999,2.6379999999999999,0.81899999999999995,0.11799999999999999,0.13900000000000001,3.0000000000000001E-3,0.03,2.3E-2,8.6999999999999994E-2,null,0.84199999999999997,0.21199999999999999,0.70799999999999996,{"$f":"P20*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,9.6,{"$f":"S20*238.8459","v":9152.5748879999992},38.32,10.644444444444444,{"$f":"V20/0.0041868","v":11932.740995509697},49.96,13.877777777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,95.435000000000002,2.4950000000000001,0.79100000000000004,0.11700000000000001,0.128,2E-3,2.4E-2,1.9E-2,0.03,null,0.76,0.19900000000000001,0.70399999999999996,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,95.501999999999995,2.4660000000000002,0.78,0.11600000000000001,0.125,3.0000000000000001E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,2.3E-2,null,0.748,0.19500000000000001,0.70399999999999996,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,95.55,2.452,0.77,0.113,0.123,3.0000000000000001E-3,2.3E-2,1.7000000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.73899999999999999,0.189,0.70299999999999996,{"$f":"P23*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,9.5611111111111118,{"$f":"S23*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,10.6,{"$f":"V23/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,13.872222222222222,null,null,"<0,0001","<0,0002",null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,95.647000000000006,2.39,0.753,0.114,0.115,2E-3,2.1999999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,1.6E-2,null,0.74099999999999999,0.183,0.70199999999999996,{"$f":"P24*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,9.5500000000000007,{"$f":"S24*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V24/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,95.635999999999996,2.391,0.753,0.115,0.115,2E-3,2.1999999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,1.6E-2,null,0.748,0.185,0.70199999999999996,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,-19.100000000000001,-17,null,null,null,100,"ОК"]
[14,95.465000000000003,2.5089999999999999,0.79500000000000004,0.121,0.122,2E-3,2.3E-2,1.7000000000000001E-2,1.6E-2,null,0.73299999999999998,0.19700000000000001,0.70399999999999996,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,95.186000000000007,2.71,0.86099999999999999,0.13,0.13100000000000001,3.0000000000000001E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,null,0.70599999999999996,0.214,0.70599999999999996,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,95.063000000000002,2.7850000000000001,0.88700000000000001,0.13400000000000001,0.13400000000000001,2E-3,2.5000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,1.6E-2,null,0.71,0.22600000000000001,0.70699999999999996,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,95.149000000000001,2.7349999999999999,0.87,0.13,0.13100000000000001,2E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.70699999999999996,0.219,0.70699999999999996,8254.5143040000003,34.56,9.6,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,95.445999999999998,2.5110000000000001,0.79700000000000004,0.11799999999999999,0.124,1E-3,2.3E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.748,0.19900000000000001,0.70399999999999996,{"$f":"P30*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,9.5666666666666664,{"$f":"S30*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,10.605555555555556,{"$f":"V30/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,95.441999999999993,2.4969999999999999,0.79100000000000004,0.11700000000000001,0.125,1E-3,2.3E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.76700000000000002,0.20399999999999999,0.70399999999999996,{"$f":"P31*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,9.5611111111111118,{"$f":"S31*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,10.6,{"$f":"V31/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,13.866666666666667,null,null,"<0,0001",3.3999999999999998E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,95.381,2.5419999999999998,0.80800000000000005,0.12,0.129,1E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.754,0.20799999999999999,0.70499999999999996,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,-20.100000000000001,-17.899999999999999,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,95.358000000000004,2.556,0.81399999999999995,0.121,0.13,1E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.755,0.20799999999999999,0.70499999999999996,8230.6297140000006,34.46,{"$f":"P33/3.6","v":9.5722222222222229},9123.91338,38.200000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.611111111111112},11927.964077577146,49.94,{"$f":"V33/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,95.486000000000004,2.4550000000000001,0.78100000000000003,0.11700000000000001,0.124,1E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.77900000000000003,0.2,0.70399999999999996,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11918.410241712047,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,95.396000000000001,2.5190000000000001,0.80300000000000005,0.12,0.127,1E-3,2.4E-2,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.77,0.20699999999999999,0.70399999999999996,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.338999999999999,2.5470000000000002,0.80100000000000005,0.121,0.126,4.0000000000000001E-3,2.4E-2,1.9E-2,1.7000000000000001E-2,null,0.78400000000000003,0.218,0.70499999999999996,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,95.436999999999998,2.5049999999999999,0.80700000000000005,0.125,0.123,4.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.7000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,null,0.72099999999999997,0.218,0.70399999999999996,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,"не вияв.",100.00000000000001,"ОК"]
[26,95.494,2.4569999999999999,0.79,0.121,0.124,4.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,null,0.73599999999999999,0.21299999999999999,0.70399999999999996,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11925.575618610872,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[27,95.513999999999996,2.4449999999999998,0.78400000000000003,0.12,0.124,4.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.7000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,null,0.73499999999999999,0.214,0.70399999999999996,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11925.575618610872,49.93,13.869444444444444,-17.100000000000001,-15.5,"<0,0001",2.5000000000000001E-3,null,100,"ОК"]
[28,95.406999999999996,2.516,0.80900000000000005,0.125,0.129,4.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,1.9E-2,null,0.72599999999999998,0.222,0.70499999999999996,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,95.284999999999997,2.5990000000000002,0.83599999999999997,0.128,0.13,5.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,null,0.72199999999999998,0.23300000000000001,0.70599999999999996,{"$f":"P41*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S41*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,10.625,11932.740995509697,49.96,13.877777777777778,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,95.238,2.64,0.84799999999999998,0.129,0.13300000000000001,5.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.9E-2,1.9E-2,null,0.70599999999999996,0.23799999999999999,0.70599999999999996,{"$f":"P42*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,9.5916666666666668,{"$f":"S42*238.8459","v":9143.0210520000001},38.28,10.633333333333333,11937.517913442247,49.98,13.883333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.619377514955,34.489264322791207,9.5803512007753309,9131.7581972264106,38.23284468029977,10.620234633416604]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                      3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г.                                                                       3.05.2017р.                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                               Байда Ю.А.                                                                               3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":74,"n_cols":6,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[64,0,64,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,63,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  № 614"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 1 м.Кривий Ріг",38.230491370401865,9131.1961188058667,10.619580936222739]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС 1 А м.Кривий Ріг",38.234969840714953,9132.2657830784192,10.620824955754154]
[null,"ГРС 2 м.Кривий Ріг",38.239934832723044,9133.4516510630856,10.622204120200845]
[null,"ГРС с.Широке",38.231010437098725,9131.3200957582376,10.619725121416312]
[null,"ГРС с.Лошкарівка",38.23152480437988,9131.442950274437,10.619868001216632]
[null,"ГРС  Зеленодольськ",38.243769691629176,9134.3675913898933,10.623269358785882]
[null,"ГРС с.Дмитрово к-п Апостолово Червона Зірка",38.23118588185087,9131.3620000179653,10.619773856069687]
[null,"ГРС  м.Апостолове",38.229287626099946,9130.908609414706,10.619246562805541]
[null,"ГРСс.Гуляй Поле",38.230165582786334,9131.1183057696271,10.61949043966287]
[null,"ГРС с. Лозоватка",38.227804224404949,9130.5543050018023,10.618834506779152]
[null,"ГРС м.Марганець",38.228200687307037,9130.6489985404678,10.618944635363066]
[null,"ГРС с.Дмитрівка Нікопольський р-н",38.22902664426308,9130.8462749729952,10.619174067850855]
[null,"ГРС Кірове к-п Котовського Нікопоь",38.226541691928418,9130.2527542961652,10.618483803313449]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"ГРС 1 м.Нікополь",38.227972915711035,9130.594596228626,10.618881365475287]
[null,"ТОВ \"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ\"",38.225434582950221,9129.9883258558712,10.618176273041728]
[null,"ГРС с.Олексанодропіль",38.230586669731125,9131.2188806599333,10.619607408258645]
[null,"ГРС м.Орджонікідзе",38.225258544776402,9129.9462798598106,10.618127373549001]
[null,"ГРС 2  Нікополь",38.227446185866711,9130.4687889649013,10.618735051629642]
[null,"ГРС Червоноармійське Солонянський р-н",38.227605798838525,9130.5069118688061,10.618779388566256]
[null,"ГРС смт. Софіївка",38.227989184878368,9130.5984820525409,10.618885884688435]
[null,"ГРСс. Сергіївка",38.227617527007773,9130.5097130939466,10.618782646391049]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",38.221201018314787,9128.9771563003123,10.617000282865218]
[null,"ГРС с.Новоюлівка",38.22098949381693,9128.9266345412489,10.616941526060257]
[null,"КПВС",0,0,0]
[null,"ГРС Веселе",38.228214667401801,9130.6523376287842,10.618948518722723]
[null,"ГРСс. Олександрівка",38.228401616276962,9130.6969896011251,10.619000448965823]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 614",null,38.23284468029977,9131.7581972264106,10.620234633416603]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О",null,"3.05.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null,"3.05.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null,"3.05.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]