{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,23,4,24],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[1,6,1,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[10,12,11,12],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[4,10,4,19],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 616"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Дніпропетровськгаз\", ПАТ\"Дніпрогаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 616"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-03",null," по","2017-04-30"]
[]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8276.0104350000001},34.65,{"$f":"P13/3.6","v":9.625},{"$f":"S13*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S13/3.6","v":10.66388888888889},{"$f":"V13/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V13/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8276.0104350000001},34.65,{"$f":"P14/3.6","v":9.625},{"$f":"S14*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S14/3.6","v":10.66388888888889},{"$f":"V14/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V14/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,0]
[3,95.452399999999997,2.4502000000000002,0.753,0.1138,0.12690000000000001,2.2000000000000001E-3,2.7799999999999998E-2,2.12E-2,4.19E-2,5.1000000000000004E-3,0.82479999999999998,0.1807,0.70430000000000004,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V15/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,"не вияв.",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P16/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S16*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S16/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V16/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V16/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[6,94.116,3.1497999999999999,0.90200000000000002,0.1235,0.16309999999999999,4.1000000000000003E-3,3.9800000000000002E-2,3.09E-2,6.0299999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,1.159,0.247,0.71450000000000002,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,-18.8,-16,"<0,0001",6.9999999999999999E-4,null,99.999900000000011," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P19/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S19*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S19/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V19/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,{"$f":"V19/3.6","v":13.836111111111112},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.793499999999995,2.7191999999999998,0.87080000000000002,0.12559999999999999,0.14860000000000001,2.2000000000000001E-3,3.3000000000000002E-2,2.52E-2,4.36E-2,4.4999999999999997E-3,0.99870000000000003,0.23519999999999999,0.70960000000000001,{"$f":"P22*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P22/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S22*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,{"$f":"S22/3.6","v":10.622222222222222},{"$f":"V22/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,{"$f":"V22/3.6","v":13.836111111111112},null,null,"<0,0001",5.0000000000000001E-4,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P23/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S23*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,{"$f":"S23/3.6","v":10.622222222222222},{"$f":"V23/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,{"$f":"V23/3.6","v":13.836111111111112},null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.805599999999998,2.2578,0.72150000000000003,0.11020000000000001,0.1139,1.2999999999999999E-3,2.2100000000000002E-2,1.5800000000000002E-2,1.6299999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.75270000000000004,0.17799999999999999,0.70109999999999995,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,-18.8,-16.5,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P25/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S25*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S25/3.6","v":10.563888888888888},{"$f":"V25/0.0041868","v":11906.467946880673},49.85,{"$f":"V25/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.648200000000003,2.3388,0.74409999999999998,0.1123,0.1158,1.2999999999999999E-3,2.2700000000000001E-2,1.6199999999999999E-2,1.6E-2,5.4000000000000003E-3,0.77959999999999996,0.19950000000000001,0.70230000000000004,{"$f":"P30*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P30/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S30*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S30/3.6","v":10.572222222222223},11904.079487914398,49.84,{"$f":"V30/3.6","v":13.844444444444445},null,null,"<0,0001",1.2999999999999999E-3,null,99.999900000000011," "]
[19,95.437700000000007,2.4872000000000001,0.79859999999999998,0.1206,0.1234,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.6899999999999998E-2,1.7100000000000001E-2,6.3E-3,0.75549999999999995,0.21160000000000001,0.70420000000000005,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,-21.1,-17.600000000000001,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,95.589100000000002,2.4058999999999999,0.76980000000000004,0.1168,0.1193,1.4E-3,2.3300000000000001E-2,1.6799999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,0.7339,0.20319999999999999,0.70299999999999996,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P33/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S33*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S33/3.6","v":10.58611111111111},{"$f":"V33/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V33/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.455600000000004,2.4740000000000002,0.79459999999999997,0.1221,0.1246,1.4E-3,2.4400000000000002E-2,1.77E-2,1.7899999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.75049999999999994,0.2114,0.70420000000000005,{"$f":"P36*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P36/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S36*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S36/3.6","v":10.597222222222221},{"$f":"V36/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V36/3.6","v":13.858333333333333},null,null,"<0,0001",2E-3,"не вияв.",99.999900000000025," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P37/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S37*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S37/3.6","v":10.597222222222221},{"$f":"V37/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V37/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.468400000000003,2.4481000000000002,0.78720000000000001,0.1222,0.12659999999999999,1.4E-3,2.5600000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,0.76319999999999999,0.21079999999999999,0.70420000000000005,{"$f":"P39*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P39/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S39*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S39/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V39/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V39/3.6","v":13.855555555555556},-17.899999999999999,-15,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P40/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S40*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S40/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V40/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V40/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$44+$N$44","v":100},"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.6984652703632,34.443540648051162,9.567650180014212,9115.8740329392094,38.166340862201146,10.601761350611428]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                      3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г.                                                                       3.05.2017р.                                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                Байда Ю.А.                                                                              3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[52,0,52,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,51,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №  616"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 2 м.Дніпродзержинськ",38.162305233034807,9114.9101394589088,10.600640342509669]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС с.Ново Залісся",38.160239437575889,9114.4167326833067,10.600066510437747]
[null,"ГРС с.Вишневе П'ятихатський р-н",38.161630740143501,9114.74903959724,10.600452983373195]
[null,"ГРС к-п  Дружба",38.286645437940805,9144.6082876058663,10.635179288316889]
[null,"ГРСс. Семенівка к-п Заря комунізму",38.161205233245127,9114.6474090191423,10.600334787012535]
[null,"ГРС с.Сурсько-Михайлівка",38.161264444373494,9114.6615513543875,10.600351234548192]
[null,"ГРС м.Вільногірськ",38.164170135399353,9115.3555637425798,10.601158370944264]
[null,"ГРС м.Верхівцеве",38.162528633635084,9114.9634977763417,10.600702398231968]
[null,"ГРС м.Верхньодніпровськ",38.162300848603209,9114.9090922553969,10.600639124612002]
[null,"ГРС 1 м.Дніпродзержинськ",38.195066853583569,9122.7351182043349,10.609740792662102]
[null,"ГРС с.Лихівка",38.161786364466728,9114.7862098287842,10.600496212351869]
[null,"ГРС м. Дніпродзержинськ ВО \"АЗОТ\"1",38.165202543318323,9115.6021501411542,10.601445150921757]
[null,"ГРС АЗОТ( ПАТ Дніпрогаз)",38.159597510497626,9114.2634110325653,10.599888197360452]
[null,"ГРС 3 м.Дніпродзержинськ",38.15954014075087,9114.2497085037685,10.599872261319685]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №616",null,38.166340862201146,9115.8740329392094,10.601761350611429]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О.",null," 3.05.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null," 3.05.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 3.05.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]