{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[6,5,6,24],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[3,6,3,24],[5,10,5,19],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 622"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\"ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ПАТ \"КТЗ \"КОНСТАР\",ПАТ КТЗ \"КОНСТАР\"Випробувальний стенд, ПАТ ІВН \"ЕНЕРГІЯ\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 622"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ, ЄККР ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-03",null," по","2017-04-30"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P13/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S13*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S13/3.6","v":10.58611111111111},{"$f":"V13/0.0041868","v":11908.856405846947},49.86,{"$f":"V13/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P14/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S14*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S14/3.6","v":10.58611111111111},{"$f":"V14/0.0041868","v":11908.856405846947},49.86,{"$f":"V14/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,0]
[3,95.457700000000003,2.4763000000000002,0.74809999999999999,0.1129,0.1242,2.3999999999999998E-3,2.6100000000000002E-2,1.95E-2,3.4799999999999998E-2,5.0000000000000001E-3,0.81699999999999995,0.1759,0.70399999999999996,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V15/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,99.999899999999968,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.449700000000007,2.4420000000000002,0.75509999999999999,0.1129,0.1255,2.0999999999999999E-3,2.7099999999999999E-2,2.06E-2,3.5799999999999998E-2,4.3E-3,0.84179999999999999,0.183,0.70420000000000005,{"$f":"P16*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P16/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S16*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.588888888888889},{"$f":"V16/0.0041868","v":11908.856405846947},49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$44+$N$44","v":99.999900000000011},{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.030699999999996,2.6600999999999999,0.8075,0.1172,0.13800000000000001,2.5999999999999999E-3,3.1199999999999999E-2,2.4199999999999999E-2,4.4600000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,0.93269999999999997,0.20630000000000001,0.70750000000000002,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B19:M19)+$K$44+$N$44","v":99.999999999999986},"ОК"]
[6,94.437200000000004,2.9489999999999998,0.91679999999999995,0.12889999999999999,0.1696,3.2000000000000002E-3,4.02E-2,3.2000000000000001E-2,5.7000000000000002E-2,4.4999999999999997E-3,1.0306,0.23089999999999999,0.71279999999999999,{"$f":"P18*238.8459","v":8273.6219760000004},34.64,{"$f":"P18/3.6","v":9.6222222222222218},{"$f":"S18*238.8459","v":9164.5171829999999},38.369999999999997,{"$f":"S18/3.6","v":10.658333333333333},{"$f":"V18/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V18/3.6","v":13.855555555555556},-18.5,-16,null,null,"не вияв.",{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[7,94.199600000000004,3.0948000000000002,0.8861,0.12239999999999999,0.16250000000000001,4.1999999999999997E-3,4.0599999999999997E-2,3.2500000000000001E-2,7.2900000000000006E-2,3.7000000000000002E-3,1.1368,0.24390000000000001,0.71430000000000005,{"$f":"P19*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P19/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S19*238.8459","v":9164.5171829999999},38.369999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.658333333333333},{"$f":"V19/0.0041868","v":11899.302569981848},49.82,{"$f":"V19/3.6","v":13.838888888888889},null,null,"<0,0001",5.9999999999999995E-4,null,{"$f":"SUM(B21:M21)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S20*238.8459","v":9164.5171829999999},38.369999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.658333333333333},{"$f":"V20/0.0041868","v":11899.302569981848},49.82,{"$f":"V20/3.6","v":13.838888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,11899.302569981848,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.049800000000005,2.6025,0.83350000000000002,0.1222,0.13900000000000001,1.9E-3,0.03,2.2599999999999999E-2,3.4099999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,0.93669999999999998,0.223,0.70740000000000003,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,{"$f":"V22/0.0041868","v":11899.302569981848},49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,95.096100000000007,2.5893999999999999,0.82469999999999999,0.1206,0.13719999999999999,1.9E-3,2.92E-2,2.2100000000000002E-2,3.3399999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.92110000000000003,0.2195,0.70699999999999996,{"$f":"P23*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,{"$f":"P23/3.6","v":9.5694444444444446},{"$f":"S23*238.8459","v":9116.7480030000006},38.17,{"$f":"S23/3.6","v":10.602777777777778},11899.302569981848,49.82,13.838888888888889,null,null,"<0,0001",2.9999999999999997E-4,null,100,"ОК"]
[12,94.921800000000005,2.6423999999999999,0.84219999999999995,0.1206,0.14419999999999999,2E-3,3.2199999999999999E-2,2.4899999999999999E-2,4.1599999999999998E-2,4.3E-3,0.99880000000000002,0.22500000000000001,0.70850000000000002,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11894.525652049297,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,94.831699999999998,2.6789999999999998,0.85389999999999999,0.1221,0.1472,2.0999999999999999E-3,3.32E-2,2.58E-2,4.48E-2,4.4999999999999997E-3,1.026,0.22969999999999999,0.70920000000000005,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11892.137193083023,49.79,13.830555555555556,-18.5,-15.8,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[14,95.715500000000006,2.3166000000000002,0.73619999999999997,0.112,0.115,1.2999999999999999E-3,2.1899999999999999E-2,1.55E-2,1.49E-2,5.4999999999999997E-3,0.75600000000000001,0.18959999999999999,0.70179999999999998,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,{"$f":"P27/3.6","v":9.5361111111111097},{"$f":"S27*238.8459","v":9088.0864949999996},38.049999999999997,{"$f":"S27/3.6","v":10.569444444444443},{"$f":"V27/0.0041868","v":11906.467946880673},49.85,{"$f":"V27/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.485900000000001,2.4756999999999998,0.79659999999999997,0.1211,0.12330000000000001,1.4E-3,2.3400000000000001E-2,1.67E-2,1.5699999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,0.73050000000000004,0.2049,0.70389999999999997,{"$f":"P30*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P30/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S30*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S30/3.6","v":10.597222222222221},{"$f":"V30/0.0041868","v":11920.798700678321},49.91,{"$f":"V30/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[19,95.652000000000001,2.3353000000000002,0.74339999999999995,0.1124,0.11600000000000001,1.4E-3,2.2599999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,0.77990000000000004,0.19900000000000001,0.70230000000000004,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,null,null,"<0,0001",2.8999999999999998E-3,null,100.00009999999999," "]
[20,95.524799999999999,2.4375,0.78110000000000002,0.1181,0.12139999999999999,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,4.5999999999999999E-3,0.74590000000000001,0.2069,0.70350000000000001,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,-20.8,-17.5,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.551400000000001,2.4279999999999999,0.77470000000000006,0.1177,0.1196,1.4E-3,2.3199999999999998E-2,1.66E-2,1.67E-2,5.1999999999999998E-3,0.74319999999999997,0.2024,0.70330000000000004,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P34/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S34*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.588888888888889},{"$f":"V34/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V34/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.496399999999994,2.4443000000000001,0.7823,0.1195,0.1221,1.4E-3,2.3800000000000002E-2,1.7000000000000001E-2,1.6E-2,5.4999999999999997E-3,0.76390000000000002,0.2079,0.70369999999999999,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11911.244864813221,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[25,95.439499999999995,2.4923999999999999,0.80220000000000002,0.1231,0.12540000000000001,1.4E-3,2.4299999999999999E-2,1.7500000000000002E-2,1.6799999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,0.73909999999999998,0.21390000000000001,0.70430000000000004,{"$f":"P37*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P37/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S37*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.6},{"$f":"V37/0.0041868","v":11918.410241712047},49.9,{"$f":"V37/3.6","v":13.861111111111111},-17.899999999999999,-16,null,null,null,100.00019999999998," "]
[26,95.451800000000006,2.4727000000000001,0.79659999999999997,0.1226,0.12559999999999999,1.4E-3,2.46E-2,1.78E-2,1.7600000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.75160000000000005,0.21260000000000001,0.70420000000000005,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,"<0,0001",2.7000000000000001E-3,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,95.440200000000004,2.4721000000000002,0.79430000000000001,0.1222,0.12559999999999999,1.4E-3,2.47E-2,1.78E-2,1.7500000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,0.76549999999999996,0.21360000000000001,0.70430000000000004,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[28,95.462599999999995,2.4575999999999998,0.78810000000000002,0.12130000000000001,0.12509999999999999,1.4E-3,2.46E-2,1.78E-2,1.7899999999999999E-2,5.3E-3,0.7651,0.21310000000000001,0.70409999999999995,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,"не вияв.",99.999900000000011," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S41*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S41/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V41/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V41/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8908254110174,34.431785621654043,9.564384894903899,9113.1261659434458,38.154836092825754,10.598565581340484]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                              Охримчук  А.О                                                                         3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                        Степанова О.Г                                                                           3.05.2017р.                    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                               Байда Ю.А.                                                                               3.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[49,0,49,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,45,0],[46,0,48,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №622 "]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 6 м.Кривий Ріг",38.154085348706282,9112.9468537885659,10.598357041307301]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС с.Радіонівка",38.155200221668906,9113.2131366247086,10.598666728241362]
[null,"ГРС с.Гейківка",38.152175697288648,9112.4907413770343,10.597826582580179]
[null,"ПАТ \"КТЗ\"Констар",38.233253381327529,9131.8558137912169,10.620348161479869]
[null,"ПАТ\" ІВН ЕНЕРГІЯ\"",0,0,0]
[null,"ГРС 4 м.Кривий Ріг",38.154990874615407,9113.1631349393047,10.598608576282057]
[null,"ГРС с.Андріївка",38.156459020137767,9113.5137954779238,10.599016394482712]
[null,"ГРС с.Зелена Балка",38.155878809976244,9113.3752146597053,10.5988552249934]
[null,"ГРС с.Карпівка",38.156693406037384,9113.569777589064,10.59908150167705]
["Кіровоградська область","ГРС с.Кірове (Прогрес)",38.155104035897928,9113.1901630476732,10.598640009971646]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"ГРС с.Марфівка",38.155077625864237,9113.1838551194069,10.598632673851176]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 622",null,38.154836092825754,9113.1261659434513,10.598565581340488]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О.",null," 3.05.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null," 3.05.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 3.05.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]