{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,13,46,15],[46,21,46,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 490"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\",  ТОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\",  ДП \"Укравтогаз\""]
["ГВС-Теково  Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 490"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,{"$f":"P11/3.6","v":9.5361111111111097},{"$f":"S11*238.8459","v":9088.0864949999996},38.049999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,9.5361111111111097,{"$f":"S12*238.8459","v":9088.0864949999996},38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.800799999999995,2.3353000000000002,0.72650000000000003,0.11310000000000001,0.10929999999999999,5.0000000000000001E-4,2.06E-2,1.4500000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,7.1000000000000004E-3,0.69569999999999999,0.1704,0.70079999999999998,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,{"$f":"V15*238.8459","v":11916.021951000001},49.89,{"$f":"V15/3.6","v":13.858333333333333},-17.8,"<-14,8",null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,9.5388888888888896,{"$f":"S18*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,9.5388888888888896,{"$f":"S19*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.701899999999995,2.4106000000000001,0.75660000000000005,0.1178,0.1147,5.9999999999999995E-4,2.1399999999999999E-2,1.55E-2,6.7999999999999996E-3,7.1000000000000004E-3,0.67710000000000004,0.1699,0.70169999999999999,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,{"$f":"V22*238.8459","v":11925.575787},49.93,{"$f":"V22/3.6","v":13.869444444444444},-20.399999999999999,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P26/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S26*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S26/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.415099999999995,2.6013000000000002,0.82369999999999999,0.12970000000000001,0.12559999999999999,5.9999999999999995E-4,2.3199999999999998E-2,1.6199999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,6.8999999999999999E-3,0.66069999999999995,0.18870000000000001,0.70430000000000004,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,{"$f":"V29*238.8459","v":11939.906541},49.99,{"$f":"V29/3.6","v":13.886111111111111},-19.399999999999999,"<-16,3",null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S32*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S33*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,0,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,2.0000000000000001E-4,1E-4,null,0," "]
[26,95.459000000000003,2.5783,0.81630000000000003,0.12659999999999999,0.12139999999999999,5.0000000000000001E-4,2.3E-2,1.5699999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,6.8999999999999999E-3,0.65959999999999996,0.1855,0.70379999999999998,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,{"$f":"V36*238.8459","v":11937.518081999999},49.98,{"$f":"V36/3.6","v":13.883333333333333},-18.8,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S37*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S37/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.8975237071936,34.415066466316532,9.5597406850879292,9109.3724745046911,38.139120137731879,10.594200038258855]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фегир Г.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник cлужби АКВПТіАСУ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бабій Т.В.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 490"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Теково",38.14,9110,10.59]
[null,"ГРС Виноградово 1",38.14,9110,10.59]
[null,"ГРС Виноградово 2",38.14,9110,10.59]
[null,"ГРС Данилово",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС Іршава",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС Раковець",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС Теребля",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС Тячів",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС Хуст",38.14,9109,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 490",null,38.14,9109,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Фегир Г.С.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АКВПТіАСУ",null,null,"Бабій Т.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]