{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":30,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,20,40,27],[41,7,41,13],[41,20,41,27],[42,20,42,27],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[40,0,40,13],[40,14,41,14],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[4,13,4,17],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[3,10,3,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 523"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\", ДП \"Укравтогаз\" та ТзОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\" "]
["ГКС Ужгород п/м  Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"маршрут №523"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-І\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси\n вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси\n вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина   абсолютна, \nкг/м3,  при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,95.358500000000006,2.7086999999999999,0.87729999999999997,0.12139999999999999,0.12790000000000001,2.5000000000000001E-3,2.2800000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,null,0.60199999999999998,0.1474,0.70489999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P11/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S11*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S11/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":11975.733426000001},50.14,{"$f":"V11/3.6","v":13.927777777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":100},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[2,95.337199999999996,2.7229000000000001,0.88229999999999997,0.1217,0.128,2.5000000000000001E-3,2.2499999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,null,0.60219999999999996,0.14940000000000001,0.70509999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8266.4565989999992},34.61,{"$f":"P12/3.6","v":9.6138888888888889},{"$f":"S12*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,10.655555555555555,{"$f":"V12*238.8459","v":11975.733426000001},50.14,13.927777777777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$41+$N$41","v":99.999999999999986},"ОК"]
[3,95.370900000000006,2.7012999999999998,0.87190000000000001,0.1198,0.12640000000000001,2.3999999999999998E-3,2.2200000000000001E-2,1.54E-2,1.54E-2,5.7999999999999996E-3,0.59819999999999995,0.15029999999999999,0.70479999999999998,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11973.344967000001,50.13,13.925000000000001,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$41+$N$41","v":100},"ОК"]
[4,95.466800000000006,2.6393,0.85319999999999996,0.1179,0.1242,2.5999999999999999E-3,2.18E-2,1.5100000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.60150000000000003,0.1426,0.70399999999999996,8254.5143040000003,34.56,9.6,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11970.956507999999,50.12,13.922222222222221,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$41+$N$41","v":100.00000000000003},"ОК"]
[5,95.590199999999996,2.5548999999999999,0.82299999999999995,0.1133,0.11940000000000001,2.5000000000000001E-3,2.1100000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.6109,0.13489999999999999,0.70289999999999997,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11963.791131,50.09,13.91388888888889,-15.8,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$41+$N$41","v":99.999999999999986},"ОК"]
[6,95.595600000000005,2.5497999999999998,0.82430000000000003,0.1135,0.1193,2.5000000000000001E-3,2.1000000000000001E-2,1.46E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.61280000000000001,0.13159999999999999,0.70289999999999997,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11966.17959,50.1,13.916666666666666,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$41+$N$41-K16","v":100.00000000000001},"ОК"]
[7,95.580600000000004,2.5581,0.83109999999999995,0.11509999999999999,0.1207,2.5000000000000001E-3,2.1299999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.49E-2,null,0.60880000000000001,0.1321,0.70299999999999996,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11966.17959,50.1,13.916666666666666,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$41+$N$41","v":99.999999999999986},"ОК"]
[8,95.511099999999999,2.6057000000000001,0.84730000000000005,0.1173,0.1231,2.3999999999999998E-3,2.1499999999999998E-2,1.4999999999999999E-2,1.47E-2,null,0.60529999999999995,0.1366,0.7036,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,95.532799999999995,2.5958000000000001,0.8407,0.1159,0.12180000000000001,2.5000000000000001E-3,2.1299999999999999E-2,1.46E-2,1.4200000000000001E-2,null,0.6048,0.1356,0.70340000000000003,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11968.568049,50.11,13.919444444444444,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[10,95.428100000000001,2.6339999999999999,0.81359999999999999,0.1109,0.1163,2.5000000000000001E-3,2.0500000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,1.35E-2,null,0.70279999999999998,0.14360000000000001,0.7036,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,95.501400000000004,2.6192000000000002,0.84399999999999997,0.1153,0.12089999999999999,2.5000000000000001E-3,2.1000000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,1.43E-2,null,0.60670000000000002,0.14019999999999999,0.7036,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11968.568049,50.11,13.919444444444444,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,95.548900000000003,2.5710000000000002,0.82679999999999998,0.11310000000000001,0.1195,2.5999999999999999E-3,2.0899999999999998E-2,1.43E-2,1.44E-2,null,0.61780000000000002,0.1507,0.70320000000000005,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11961.402672,50.08,13.91111111111111,-16,"<-13,8",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,95.612499999999997,2.5482,0.80149999999999999,0.1091,0.1154,2.5000000000000001E-3,2.1100000000000001E-2,1.46E-2,1.49E-2,null,0.62139999999999995,0.13880000000000001,0.7026,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$41+$N$41-K23","v":99.999999999999986},"ОК"]
[14,95.683000000000007,2.4897999999999998,0.80289999999999995,0.1104,0.1158,2.5000000000000001E-3,2.0199999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,1.4E-2,null,0.61699999999999999,0.1305,0.70209999999999995,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$41+$N$41","v":100},"ОК"]
[15,95.7072,2.4719000000000002,0.79610000000000003,0.1094,0.1149,2.5000000000000001E-3,2.01E-2,1.3899999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,null,0.62050000000000005,0.1293,0.70189999999999997,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,95.712599999999995,2.4710000000000001,0.79259999999999997,0.108,0.1133,2.3999999999999998E-3,1.9699999999999999E-2,1.38E-2,1.3899999999999999E-2,null,0.62170000000000003,0.13100000000000001,0.70179999999999998,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,95.641099999999994,2.5179,0.80789999999999995,0.1095,0.1145,2.5000000000000001E-3,0.02,1.38E-2,1.4E-2,null,0.62180000000000002,0.13700000000000001,0.70240000000000002,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,95.596100000000007,2.5394999999999999,0.81399999999999995,0.1104,0.11550000000000001,2.5000000000000001E-3,2.06E-2,1.41E-2,1.43E-2,null,0.63239999999999996,0.1406,0.70269999999999999,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,95.758499999999998,2.4192,0.77559999999999996,0.10539999999999999,0.1108,2.5000000000000001E-3,0.02,1.3899999999999999E-2,1.4E-2,null,0.64910000000000001,0.13100000000000001,0.70130000000000003,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-16.600000000000001,null,null,null,0,100,"ОК"]
[20,95.723100000000002,2.4485999999999999,0.79090000000000005,0.1086,0.1142,2.3999999999999998E-3,2.06E-2,1.4200000000000001E-2,1.4E-2,null,0.63390000000000002,0.1295,0.70169999999999999,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$41+$N$41-K30","v":99.999999999999972},"ОК"]
[21,95.650800000000004,2.4931999999999999,0.80489999999999995,0.1104,0.11650000000000001,2.3999999999999998E-3,2.0899999999999998E-2,1.4500000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,null,0.63660000000000005,0.1356,0.70230000000000004,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$41+$N$41","v":100},"ОК"]
[22,95.458799999999997,2.6168999999999998,0.84699999999999998,0.1157,0.12189999999999999,2.5999999999999999E-3,2.18E-2,1.5299999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,null,0.63370000000000004,0.151,0.70399999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11963.791131,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,95.535600000000002,2.5619999999999998,0.82750000000000001,0.1135,0.1196,2.5000000000000001E-3,2.1399999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,null,0.64100000000000001,0.14680000000000001,0.70330000000000004,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[24,95.540300000000002,2.5581,0.82740000000000002,0.1142,0.1203,2.5999999999999999E-3,2.1499999999999998E-2,1.49E-2,1.4800000000000001E-2,null,0.63949999999999996,0.1464,0.70330000000000004,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,95.576800000000006,2.5329000000000002,0.81710000000000005,0.1134,0.12,2.5999999999999999E-3,2.1600000000000001E-2,1.5100000000000001E-2,1.54E-2,null,0.64029999999999998,0.14480000000000001,0.70299999999999996,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,95.657399999999996,2.4784999999999999,0.79300000000000004,0.10970000000000001,0.11600000000000001,2.5000000000000001E-3,2.1000000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,null,0.64939999999999998,0.14319999999999999,0.70220000000000005,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,-16.8,"<-14,6",null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,95.653800000000004,2.4813000000000001,0.79279999999999995,0.10970000000000001,0.11600000000000001,2.5000000000000001E-3,2.0799999999999999E-2,1.46E-2,1.4800000000000001E-2,null,0.65080000000000005,0.1429,0.70230000000000004,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC37=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[28,95.606899999999996,2.5057,0.80189999999999995,0.1109,0.1176,2.5000000000000001E-3,2.1100000000000001E-2,1.49E-2,1.5299999999999999E-2,null,0.65339999999999998,0.14979999999999999,0.70269999999999999,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,95.509,2.5733000000000001,0.83009999999999995,0.11459999999999999,0.1212,2.3E-3,2.1700000000000001E-2,1.5100000000000001E-2,1.47E-2,null,0.64590000000000003,0.15210000000000001,0.70350000000000001,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S39/3.6","v":10.627777777777776},11956.625754000001,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,95.490700000000004,2.5891999999999999,0.83550000000000002,0.1148,0.12089999999999999,2.3999999999999998E-3,2.1600000000000001E-2,1.49E-2,1.43E-2,null,0.64390000000000003,0.15179999999999999,0.70369999999999999,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.630555555555556},11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4707929589731,34.505389428744529,9.5848303968734818,9137.1258278047662,38.255317875687915,10.626477187691085]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 523"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Ужгород (вихід І)",38.26,9138,10.63]
[null,"ГРС Ужгород (вихід ІІ)",38.26,9139,10.63]
[null,"ГРС Ужгород (вихід ІІІ)",38.229999999999997,9132,10.62]
[null,"ГРС П.-Комарівці",38.25,9136,10.63]
[null,"ГРС Геївці",38.25,9137,10.63]
[null,"ГРС Чоп",38.25,9137,10.63]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 523",null,38.26,9137,10.63]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ВХАЛ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]