{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 217"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 217"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Торжок-Долина \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[4,89.729100000000003,5.0145999999999997,1.0546,0.1087,0.16239999999999999,1.2999999999999999E-3,4.4499999999999998E-2,3.4500000000000003E-2,3.85E-2,1.0200000000000001E-2,1.6157999999999999,2.1858,0.75139999999999996,{"$f":"P14*238.8459","v":8207.2705849800004},34.362200000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.545055555555555},{"$f":"S14*238.8459","v":9086.4145736999999},38.042999999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.567499999999999},{"$f":"V14*238.8459","v":11509.7450751},48.189,{"$f":"V14/3.6","v":13.385833333333332},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.2705849800004,34.362200000000001,9.545055555555555,9086.4145736999999,38.042999999999999,10.567499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.2705849800004,34.362200000000001,9.545055555555555,9086.4145736999999,38.042999999999999,10.567499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P17/3.6","v":9.5444444444444443},{"$f":"S17*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S17/3.6","v":10.566666666666666}]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.2705849800004,34.362200000000001,{"$f":"P18/3.6","v":9.545055555555555},{"$f":"S18*238.8459","v":9086.4145736999999},38.042999999999999,{"$f":"S18/3.6","v":10.567499999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.2705849800004,34.362200000000001,9.545055555555555,9086.4145736999999,38.042999999999999,10.567499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.2705849800004,34.362200000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.545055555555555},9086.4145736999999,38.042999999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.567499999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.465500000000006,5.1417000000000002,1.1765000000000001,0.12089999999999999,0.18770000000000001,2.2000000000000001E-3,4.9700000000000001E-2,4.02E-2,5.0900000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,1.6291,2.1254,0.75429999999999997,8247.7788496199992,34.531799999999997,9.5921666666666656,9134.5897917300008,38.244700000000002,10.623527777777777,{"$f":"V21*238.8459","v":11543.064078149999},48.328499999999998,{"$f":"V21/3.6","v":13.424583333333333},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7788496199992,34.531799999999997,9.5921666666666656,9134.5897917300008,38.244700000000002,10.623527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7788496199992,34.531799999999997,9.5921666666666656,9134.5897917300008,38.244700000000002,10.623527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7788496199992,34.531799999999997,9.5921666666666656,9134.5897917300008,38.244700000000002,10.623527777777777]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7788496199992,34.531799999999997,9.5921666666666656,9134.5897917300008,38.244700000000002,10.623527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7788496199992,34.531799999999997,9.5921666666666656,9134.5897917300008,38.244700000000002,10.623527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7788496199992,34.531799999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.5921666666666656},9134.5897917300008,38.244700000000002,{"$f":"S27/3.6","v":10.623527777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.717399999999998,5.0035999999999996,1.1520999999999999,0.12280000000000001,0.19539999999999999,1.9E-3,5.21E-2,4.2500000000000003E-2,5.16E-2,1.06E-2,1.6577999999999999,1.9922,0.75209999999999999,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,{"$f":"V28*238.8459","v":11560.02213705},48.399500000000003,{"$f":"V28/3.6","v":13.444305555555555},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,{"$f":"P32/3.6","v":9.5918055555555561},{"$f":"S32*238.8459","v":9134.5659071400005},38.244599999999998,10.6235,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,{"$f":"P33/3.6","v":9.5918055555555561},9134.5659071400005,38.244599999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.6235},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.4683499500006,34.530500000000004,9.5918055555555561,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,90.118600000000001,4.8498999999999999,1.0578000000000001,0.111,0.16839999999999999,2E-3,4.5900000000000003E-2,3.6299999999999999E-2,4.0500000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,1.6382000000000001,1.9211,0.74780000000000002,8219.7622255499991,34.414499999999997,9.5595833333333324,9105.163976849999,38.121499999999997,10.589305555555555,{"$f":"V35*238","v":11514.4876},48.380200000000002,{"$f":"V35/3.6","v":13.438944444444445},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.7622255499991,34.414499999999997,9.5595833333333324,9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.7622255499991,34.414499999999997,9.5595833333333324,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.7622255499991,34.414499999999997,9.5595833333333324,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.7622255499991,34.414499999999997,9.5595833333333324,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.7622255499991,34.414499999999997,9.5595833333333324,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.5879219980161,34.472385425071209,9.5756626180753361,9118.4043780725551,38.176934911055859,10.604704141959957]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                                Тарапата Я.І.                                                                                                          "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                    Чорна Г.В.                                                                                                                                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                           Лукавий Р.М.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №217"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Чагрів",38.175792285434014,9118.1314666275448,10.604704141959957]
[null,"ГРС Озеряни ",38.177850370483881,9118.6230318035559,10.604704141959957]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 217",null,38.176934911055859,9118.4043780725569,10.604704141959957]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                          Тарапата Я.І.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                   Чорна Г.В.                                                                                                    "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                     Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]