{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[7,14,7,22],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 451"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 451"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД - I\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.5833772599999},34.2714,{"$f":"P11/3.6","v":9.5198333333333327},{"$f":"S11*238.8459","v":9077.1234681900005},38.004100000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.556694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.5833772599999},34.2714,9.5198333333333327,{"$f":"S12*238.8459","v":9077.1234681900005},38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.5833772599999,34.2714,9.5198333333333327,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.101900000000001,2.1674000000000002,0.67130000000000001,0.1046,0.1007,1.5E-3,1.9300000000000001E-2,1.32E-2,1.04E-2,1.8E-3,0.64770000000000005,0.16020000000000001,0.6986,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,{"$f":"V14*238.8459","v":11922.78128997},49.918300000000002,{"$f":"V14/3.6","v":13.866194444444444},-8.4,-1.3,2.2000000000000001E-4,2.7999999999999998E-4,0,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5450664199998,34.283799999999999,9.5232777777777766,9080.3478878400001,38.017600000000002,10.560444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,96.063299999999998,2.1671999999999998,0.66920000000000002,0.1028,9.8000000000000004E-2,1.2999999999999999E-3,1.77E-2,1.23E-2,4.0099999999999997E-2,4.3E-3,0.67800000000000005,0.14580000000000001,0.69930000000000003,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,{"$f":"V21*238.8459","v":11918.91198639},49.902099999999997,{"$f":"V21/3.6","v":13.861694444444444},-8.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.9429837600001,34.306399999999996,9.5295555555555538,9081.9720399599992,38.0244,10.562333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.637699999999995,2.8828999999999998,0.81179999999999997,0.1187,0.128,1.4E-3,2.7699999999999999E-2,2.0199999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.86880000000000002,0.48549999999999999,0.71050000000000002,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,{"$f":"V28*238.8459","v":11856.310476000001},49.64,{"$f":"V28/3.6","v":13.788888888888888},-8.1999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.1858426099989,34.407899999999998,9.5577499999999986,9106.2865525799989,38.126199999999997,10.590611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.724199999999996,5.0358999999999998,1.1475,0.12470000000000001,0.1963,3.8999999999999998E-3,5.3400000000000003E-2,4.24E-2,5.2699999999999997E-2,2.8E-3,1.6785000000000001,1.9377,0.75180000000000002,8253.8933046599996,34.557400000000001,9.5992777777777771,9141.5879765999998,38.274000000000001,10.631666666666666,{"$f":"V35*238.8459","v":11571.15235599},48.446100000000001,{"$f":"V35/3.6","v":13.45725},-8.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.8933046599996,34.557400000000001,9.5992777777777771,9141.5879765999998,38.274000000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.631666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.8933046599996,34.557400000000001,9.5992777777777771,9141.5879765999998,38.274000000000001,10.631666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.8933046599996,34.557400000000001,9.5992777777777771,9141.5879765999998,38.274000000000001,10.631666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.8933046599996,34.557400000000001,9.5992777777777771,9141.5879765999998,38.274000000000001,10.631666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.8933046599996,34.557400000000001,9.5992777777777771,9141.5879765999998,38.274000000000001,10.631666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.6687437779492,34.38480101093613,9.5513336141489198,9101.7278908992103,38.10711379554435,10.585309387651211]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №451"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Вигода",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Мислівка",38.1,9100,10.58]
[null,"ГРС Вишків",38.090000000000003,9097,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 451",null,38.11,9102,10.59]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]