{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 453"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 453"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по вихідному колектору УОГ КС Долина",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8236.4814385499994},34.484499999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5790277777777764},{"$f":"S11*238.8459","v":9127.5677222699996},38.215299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.615361111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8236.4814385499994},34.484499999999997,9.5790277777777764,{"$f":"S12*238.8459","v":9127.5677222699996},38.215299999999999,10.615361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9127.5677222699996,38.215299999999999,10.615361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.454700000000003,2.6012,0.80830000000000002,0.12959999999999999,0.12659999999999999,8.9999999999999998E-4,2.4299999999999999E-2,1.67E-2,2.8999999999999998E-3,5.5999999999999999E-3,0.66830000000000001,0.16089999999999999,0.70379999999999998,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,{"$f":"V14*238.8459","v":11944.611805230001},50.009700000000002,{"$f":"V14/3.6","v":13.891583333333333},-13.2,-4.8,3.1E-4,2.9E-4,0,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.2281664000002,34.496000000000002,9.5822222222222226,9130.4577576600004,38.227400000000003,10.618722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.621799999999993,5.0232000000000001,1.1544000000000001,0.1232,0.19309999999999999,1.4E-3,5.2999999999999999E-2,4.2500000000000003E-2,1.35E-2,4.5999999999999999E-3,1.6718999999999999,2.0973999999999999,0.75229999999999997,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,{"$f":"V21*238.8459","v":11525.293943189999},48.254100000000001,{"$f":"V21/3.6","v":13.403916666666667},-15.5,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.4291789399995,34.446599999999997,9.5684999999999985,9108.6750115800005,38.136200000000002,10.593388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.611500000000007,4.9969000000000001,1.1533,0.12230000000000001,0.20660000000000001,1.8E-3,5.4699999999999999E-2,4.4200000000000003E-2,8.7400000000000005E-2,5.4999999999999997E-3,1.718,1.9978,0.75370000000000004,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,{"$f":"V28*238.8459","v":11553.477759390002},48.372100000000003,{"$f":"V28/3.6","v":13.436694444444445},-15.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.9234948100002,34.565899999999999,9.6016388888888891,9139.3667097300004,38.264699999999998,10.629083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,91.171000000000006,4.415,1.0027999999999999,0.1166,0.1633,3.3E-3,4.3299999999999998E-2,3.2800000000000003E-2,0.04,3.2000000000000002E-3,1.492,1.5166999999999999,0.73899999999999999,8228.9339081100006,34.4529,9.5702499999999997,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,{"$f":"V35*238.8459","v":11638.889053230001},48.729700000000001,{"$f":"V35/3.6","v":13.536027777777777},-15.2,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.9339081100006,34.4529,9.5702499999999997,9116.7480030000006,38.17,{"$f":"S36/3.6","v":10.602777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.9339081100006,34.4529,9.5702499999999997,9116.7480030000006,38.17,{"$f":"S37/3.6","v":10.602777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.9339081100006,34.4529,9.5702499999999997,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.9339081100006,34.4529,9.5702499999999997,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.9339081100006,34.4529,9.5702499999999997,9116.7480030000006,38.17,{"$f":"S40/3.6","v":10.602777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.1640759556394,34.495731666131327,9.5821476850364835,9125.5066963506979,38.206670896802905,10.612964138000809]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №453"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ПЗГ ТОК",38.21,9126,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 453",null,38.21,9126,10.61]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]