{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 460"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 460"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ПАСІЧНА-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8203.7356656600004},34.3474,{"$f":"P11/3.6","v":9.5409444444444436},{"$f":"S11*238.8459","v":9089.7823008899995},38.057099999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.571416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8203.7356656600004},34.3474,9.5409444444444436,{"$f":"S12*238.8459","v":9089.7823008899995},38.057099999999998,10.571416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.7356656600004,34.3474,9.5409444444444436,9089.7823008899995,38.057099999999998,10.571416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,90.628699999999995,5.8719000000000001,5.9200000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,1.3299999999999999E-2,1.1000000000000001E-3,1.95E-2,2.18E-2,0.1794,1.04E-2,0.8306,2.3571,0.74170000000000003,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,{"$f":"V14*238.8459","v":11536.51970049},48.301099999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.416972222222221},-8.9,-3.8,2.4000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.8560435699992,34.222299999999997,9.5061944444444428,9053.0239168799999,37.903199999999998,10.528666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,90.873000000000005,6.3219000000000003,4.8599999999999997E-2,4.3E-3,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-3,1.2699999999999999E-2,1.46E-2,2.9100000000000001E-2,0.01,0.73240000000000005,1.9391,0.73409999999999997,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,{"$f":"V21*238.8459","v":11622.743070390001},48.662100000000002,{"$f":"V21/3.6","v":13.517250000000001},-9,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.5784093500006,34.296500000000002,9.5268055555555566,9073.5885488700005,37.9893,10.552583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,91.441199999999995,5.3845999999999998,3.3099999999999997E-2,1E-3,2.2000000000000001E-3,1E-4,2.5999999999999999E-3,3.2000000000000002E-3,9.2999999999999999E-2,1.14E-2,0.8468,2.1808000000000001,0.7329,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,{"$f":"V28*238.8459","v":11524.19525205},48.249499999999998,{"$f":"V28/3.6","v":13.402638888888887},-8.6999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.9057226699997,33.971299999999999,9.4364722222222213,8989.3237153499995,37.636499999999998,10.454583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,91.125799999999998,6.2271000000000001,0.1158,1.37E-2,2.9899999999999999E-2,1E-3,1.2200000000000001E-2,9.5999999999999992E-3,0.1081,4.3E-3,0.46810000000000002,1.8844000000000001,0.7349,8247.7310804399985,34.531599999999997,9.5921111111111106,9134.7330992700008,38.2453,10.623694444444444,{"$f":"V35*238.8459","v":11694.01468695},48.960500000000003,{"$f":"V35/3.6","v":13.600138888888889},-12,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7310804399985,34.531599999999997,9.5921111111111106,9134.7330992700008,38.2453,10.623694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7310804399985,34.531599999999997,9.5921111111111106,9134.7330992700008,38.2453,10.623694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7310804399985,34.531599999999997,9.5921111111111106,9134.7330992700008,38.2453,10.623694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7310804399985,34.531599999999997,9.5921111111111106,9134.7330992700008,38.2453,{"$f":"S39/3.6","v":10.623694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7310804399985,34.531599999999997,9.5921111111111106,9134.7330992700008,38.2453,10.623694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.091092040353,34.206536901158238,9.5018158058772926,9050.2168235182744,37.891447261679076,10.525402017133077]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №460"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Долина",37.85,9041,10.51]
[null,"ГРС Яворів",37.9,9053,10.53]
[null,"ГРС Підбереж, лінія на с. Підбереж",37.909999999999997,9055,10.53]
[null,"ГРС Підбереж, лінія на с. Велика Тур'я",37.909999999999997,9054,10.53]
[null,"ГРС Болехів",37.909999999999997,9054,10.53]
[null,"ГРС Рожнятів",37.9,9052,10.53]
[null,"ГРС Вільхівка",37.909999999999997,9054,10.53]
[null,"ГРС    Брошнів",37.909999999999997,9054,10.53]
[null,"ГРС Сваричів",37.9,9052,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 460",null,37.89,9050,10.53]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]