{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,14,49,15],[45,20,45,22],[49,20,49,22],[47,20,47,22],[46,20,46,22],[48,20,48,22],[45,14,45,15],[46,14,46,15],[48,14,48,15],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[44,20,44,22],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[44,14,44,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[40,0,40,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 461"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 461"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Пасічна-Долина\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8481.15517851},35.508899999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.8635833333333327},{"$f":"S11*238.8459","v":9393.6181702800004},39.3292,{"$f":"S11/3.6","v":10.924777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8481.15517851},35.508899999999997,9.8635833333333327,{"$f":"S12*238.8459","v":9393.6181702800004},39.3292,10.924777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8481.15517851,35.508899999999997,9.8635833333333327,9393.6181702800004,39.3292,10.924777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,93.869799999999998,3.1941000000000002,1.1372,0.22209999999999999,0.37859999999999999,1.2999999999999999E-3,0.12570000000000001,0.1177,4.6800000000000001E-2,3.5000000000000001E-3,0.54749999999999999,0.35570000000000002,0.72489999999999999,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,{"$f":"V14*238.8459","v":12044.783775689999},50.429099999999998,{"$f":"V14/3.6","v":14.008083333333332},-8.1,-1.1000000000000001,3.1E-4,2.9999999999999997E-4,0,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.0227617500004,35.332500000000003,9.8145833333333332,9344.2487227500005,39.122500000000002,10.867361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,94.150700000000001,3.0287999999999999,1.0170999999999999,0.21360000000000001,0.38240000000000002,1.6999999999999999E-3,0.14649999999999999,0.14510000000000001,8.9599999999999999E-2,6.3E-3,0.53210000000000002,0.28610000000000002,0.72399999999999998,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,{"$f":"V21*238.8459","v":12060.69091263},50.495699999999999,{"$f":"V21/3.6","v":14.026583333333333},-8.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8444.6117558099995,35.355899999999998,9.8210833333333323,9350.5064853299991,39.148699999999998,10.874638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.07,2.9838,1.0087999999999999,0.21229999999999999,0.38169999999999998,2.3999999999999998E-3,0.1472,0.1474,0.24879999999999999,1.9E-3,0.49249999999999999,0.30320000000000003,0.72829999999999995,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,{"$f":"V28*238.8459","v":12097.09102779},50.648099999999999,{"$f":"V28/3.6","v":14.068916666666667},-8.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8493.1452426899996,35.559100000000001,9.877527777777777,9406.8263485500011,39.384500000000003,10.940138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,94.072999999999993,3.1598999999999999,0.97819999999999996,0.1895,0.34810000000000002,1.9E-3,0.13420000000000001,0.1293,8.6800000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,0.53239999999999998,0.3619,0.72340000000000004,8423.4738936600006,35.267400000000002,9.7965,9327.6489326999999,39.052999999999997,10.848055555555554,{"$f":"V35*238.8459","v":12035.994246570001},50.392299999999999,{"$f":"V35/3.6","v":13.99786111111111},-8.1999999999999993,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8423.4738936600006,35.267400000000002,9.7965,9327.6489326999999,39.052999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.848055555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8423.4738936600006,35.267400000000002,9.7965,9327.6489326999999,39.052999999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.848055555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8423.4738936600006,35.267400000000002,9.7965,9327.6489326999999,39.052999999999997,10.848055555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8423.4738936600006,35.267400000000002,9.7965,9327.6489326999999,39.052999999999997,10.848055555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8423.4738936600006,35.267400000000002,9.7965,9327.6489326999999,39.052999999999997,10.848055555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8457.8290588320579,35.411238203511374,9.8364550565309372,9366.198078087762,39.214397559630555,10.892888211008488]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фрищин В. О.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №461"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Солотвин",39.21,9366,10.89]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 461",null,39.21,9366,10.89]
[]
[]
[]
["Головний інженер Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Фрищин В. О.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]