{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[4,13,4,17],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 493"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["ГВС-Теково  Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 493"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P11/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S11*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S11/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,9.5916666666666668,{"$f":"S12*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.261600000000001,2.6699000000000002,0.84440000000000004,0.13170000000000001,0.127,1.9E-3,2.3800000000000002E-2,1.66E-2,1.4800000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.70650000000000002,0.19769999999999999,0.7056,{"$f":"P13*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P13/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S13*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S13/3.6","v":10.627777777777776},{"$f":"V13*238.8459","v":11937.518081999999},49.98,{"$f":"V13/3.6","v":13.883333333333333},-20.6,-18.2,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P17/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S17*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S17/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.403499999999994,2.5855999999999999,0.81699999999999995,0.12640000000000001,0.1216,2.0999999999999999E-3,2.4400000000000002E-2,1.6299999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,3.8999999999999998E-3,0.69630000000000003,0.18609999999999999,0.70450000000000002,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,{"$f":"V20*238.8459","v":11937.518081999999},49.98,{"$f":"V20/3.6","v":13.883333333333333},-20,-17.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P23/3.6","v":9.5805555555555557},9128.6902979999995,38.22,{"$f":"S23/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P24/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S24*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S24/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.329800000000006,2.6212,0.82869999999999999,0.1278,0.1221,1.6999999999999999E-3,2.2599999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,1.46E-2,4.1000000000000003E-3,0.71260000000000001,0.1991,0.70499999999999996,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,{"$f":"V28*238.8459","v":11932.741164000001},49.96,{"$f":"V28/3.6","v":13.877777777777778},-20.399999999999999,-17.399999999999999,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P30/3.6","v":9.5805555555555557},9128.6902979999995,38.22,{"$f":"S30/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P31/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S31*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S31/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,2.9999999999999997E-4,2.0000000000000001E-4,0,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.262500000000003,2.6459000000000001,0.8427,0.13250000000000001,0.12720000000000001,1.6999999999999999E-3,2.3599999999999999E-2,1.6500000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.71730000000000005,0.20399999999999999,0.70579999999999998,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,{"$f":"V34*238.8459","v":11935.129622999999},49.97,{"$f":"V34/3.6","v":13.880555555555555},-20.2,-16.8,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P37/3.6","v":9.5888888888888903},9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S37/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S38*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S38/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.7572298439118,34.506588682677467,9.5851635229659582,9132.6524368439113,38.236588682677464,10.62127463407707]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фегир Г.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник cлужби АКВПТіАСУ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бабій Т.В.",null,null,null,null,null,null,null,"03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 493"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Ілемня",38.24,9133,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 493",null,38.24,9133,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Лаборант ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Фегир Г.С.",null,"03.05.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АКВПТіАСУ",null,null,"Бабій Т.В.",null,"03.05.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]