{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[2,11,2,19],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[1,6,1,24],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 812",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  812"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого:  ПАТ \"Вінницягаз\"; ПАТ \"Черкасигаз; \"ПАТ \"Уманьгаз\"; ПАТ \"Кіровоградгаз\"; ТОВ \"Газовик\"; ВРТП \"Укргазенергосервіс\"; ДП \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківавтогаз\"; ПОСП \"Уманський тепличний комбінат\"; ТОВ \"Автотрансгаз\"; ТОВ \"Кредо\"; ТОВ \"Побужзький феронікелевий комбінат\";  ТОВ \"Вінницька птахофабрика\", філія \"Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів\"."]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  вологи (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси вуглеводнів, °С","Масова концентрація сірководню, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Маса механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9135,38.25,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9135,38.25,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.317899999999995,2.6806999999999999,0.84919999999999995,0.13009999999999999,0.12529999999999999,2.7000000000000001E-3,2.1100000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,6.1999999999999998E-3,0.63119999999999998,0.21529999999999999,0.70520000000000005,8248,34.531599999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5921111111111106},9140,38.265300000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.629250000000001},11945,50.01,{"$f":"V13/3.6","v":13.891666666666666},-22.1,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.447299999999998,2.5914000000000001,0.82310000000000005,0.1278,0.1222,2.5999999999999999E-3,2.1999999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,6.3E-3,0.63429999999999997,0.2021,0.70409999999999995,8239,34.495100000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.5819722222222214},9130,38.226199999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.618388888888889},11941,49.995600000000003,{"$f":"V14/3.6","v":13.887666666666668},-22.6,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,95.597099999999998,2.4952000000000001,0.79,0.12239999999999999,0.1178,2.0999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.44E-2,5.7000000000000002E-3,6.3E-3,0.64249999999999996,0.1862,0.70279999999999998,8227,34.444600000000001,9.5679444444444446,9117,38.1723,10.603416666666666,11936,49.9726,13.881277777777777,-22.5,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[6,95.556200000000004,2.5263,0.80210000000000004,0.1236,0.11799999999999999,1.4E-3,1.9900000000000001E-2,1.44E-2,4.4000000000000003E-3,6.1000000000000004E-3,0.6391,0.18859999999999999,0.70309999999999995,8230,34.457900000000002,9.5716388888888897,9121,38.186500000000002,10.607361111111112,11938,49.980699999999999,{"$f":"V16/3.6","v":13.883527777777777},-22.3,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,95.557500000000005,2.5171000000000001,0.80110000000000003,0.1249,0.1193,3.2000000000000002E-3,2.07E-2,1.4800000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,6.7000000000000002E-3,0.64359999999999995,0.18640000000000001,0.70309999999999995,8230,34.459200000000003,9.572000000000001,9121,38.187899999999999,10.607749999999999,11938,49.980499999999999,13.883472222222222,-22.1,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230,34.459200000000003,{"$f":"P18/3.6","v":9.572000000000001},9121,38.187899999999999,{"$f":"S18/3.6","v":10.607749999999999},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230,34.459200000000003,9.572000000000001,9121,38.187899999999999,10.607749999999999,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.441000000000003,2.6015999999999999,0.8226,0.12709999999999999,0.12130000000000001,3.0000000000000001E-3,0.02,1.44E-2,5.4999999999999997E-3,6.1000000000000004E-3,0.63139999999999996,0.20599999999999999,0.70409999999999995,8239,34.493400000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5815000000000001},9130,38.224400000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.61788888888889},11941,49.993400000000001,13.887055555555555,-22.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.572400000000002,2.5249999999999999,0.80230000000000001,0.12379999999999999,0.11899999999999999,2E-3,2.0299999999999999E-2,1.44E-2,4.3E-3,5.7999999999999996E-3,0.61980000000000002,0.19089999999999999,0.70299999999999996,8232,34.465200000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.5736666666666679},9123,38.194600000000001,{"$f":"S21/3.6","v":10.609611111111111},11941,49.9925,13.886805555555554,-22.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,95.935299999999998,2.2612999999999999,0.70950000000000002,0.1103,0.1076,2.2000000000000001E-3,1.9E-2,1.3599999999999999E-2,5.3E-3,6.3E-3,0.6744,0.15529999999999999,0.69979999999999998,8197,34.321199999999997,9.5336666666666652,9086,38.040100000000002,10.566694444444446,11920,49.905299999999997,13.862583333333331,-22.8,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[13,95.9422,2.2544,0.69069999999999998,0.10589999999999999,0.10249999999999999,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.2800000000000001E-2,3.8E-3,6.6E-3,0.69530000000000003,0.16639999999999999,0.69950000000000001,8189,34.286999999999999,9.524166666666666,9077,38.003100000000003,10.556416666666667,11911,49.867199999999997,13.851999999999999,-22.2,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[14,95.9512,2.2364000000000002,0.68740000000000001,0.1048,0.1009,2E-3,1.8499999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,6.6E-3,0.70550000000000002,0.1686,0.69950000000000001,8187,34.277299999999997,9.5214722222222203,9074,37.9925,10.553472222222222,11908,49.8551,13.848638888888889,-22.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187,34.277299999999997,{"$f":"P25/3.6","v":9.5214722222222203},9074,37.9925,{"$f":"S25/3.6","v":10.553472222222222},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187,34.277299999999997,9.5214722222222203,9074,37.9925,10.553472222222222,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187,34.277299999999997,9.5214722222222203,9074,37.9925,10.553472222222222,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.135400000000004,2.1101999999999999,0.64019999999999999,9.7100000000000006E-2,9.35E-2,1.6000000000000001E-3,1.66E-2,1.18E-2,3.5999999999999999E-3,6.4000000000000003E-3,0.72540000000000004,0.15820000000000001,0.69779999999999998,8168,34.199399999999997,{"$f":"P28/3.6","v":9.4998333333333331},9054,37.908900000000003,{"$f":"S28/3.6","v":10.530250000000001},11896,49.8063,13.835083333333333,-22.9,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,96.013599999999997,2.1941999999999999,0.67930000000000001,0.1042,0.1003,2E-3,1.7999999999999999E-2,1.29E-2,4.4999999999999997E-3,6.6E-3,0.70079999999999998,0.1636,0.69899999999999995,8184,34.262900000000002,9.5174722222222226,9071,37.977200000000003,10.549222222222223,11907,49.851900000000001,13.84775,-22.2,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,96.070400000000006,2.1486999999999998,0.66590000000000005,0.1023,9.9500000000000005E-2,1.6000000000000001E-3,1.78E-2,1.29E-2,4.4999999999999997E-3,6.7000000000000002E-3,0.71530000000000005,0.15459999999999999,0.69850000000000001,8178,34.239400000000003,{"$f":"P30/3.6","v":9.510944444444446},9065,37.951999999999998,{"$f":"S30/3.6","v":10.542222222222222},11903,49.837400000000002,13.843722222222222,-22.4,null,0,0,0,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.052899999999994,2.1522000000000001,0.66259999999999997,0.1016,9.8699999999999996E-2,1.9E-3,1.7999999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,6.8999999999999999E-3,0.72640000000000005,0.1615,0.6986,8176,34.2318,9.5088333333333335,9063,37.943600000000004,10.539888888888889,11900,49.822699999999998,13.839638888888889,-22,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.2318,{"$f":"P32/3.6","v":9.5088333333333335},9063,37.943600000000004,{"$f":"S32/3.6","v":10.539888888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.2318,9.5088333333333335,9063,37.943600000000004,10.539888888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.144499999999994,2.0789,0.63680000000000003,9.8799999999999999E-2,9.6799999999999997E-2,1.4E-3,1.7899999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,6.7999999999999996E-3,0.74839999999999995,0.1517,0.69779999999999998,8167,34.191600000000001,9.4976666666666674,9052,37.900500000000001,10.527916666666666,11893,49.795200000000001,13.832000000000001,-22.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,96.132099999999994,2.0992000000000002,0.63480000000000003,9.8500000000000004E-2,9.69E-2,1.4E-3,1.8700000000000001E-2,1.34E-2,4.4000000000000003E-3,7.1000000000000004E-3,0.74229999999999996,0.15110000000000001,0.69779999999999998,8168,34.198500000000003,{"$f":"P35/3.6","v":9.4995833333333337},9054,37.907899999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.529972222222222},11895,49.802399999999999,13.834,-22.7,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[26,95.995599999999996,2.1977000000000002,0.67459999999999998,0.10580000000000001,0.10249999999999999,2E-3,1.7399999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,1.9E-3,7.0000000000000001E-3,0.72009999999999996,0.16289999999999999,0.69899999999999995,8181,34.253500000000003,9.5148611111111112,9068,37.966900000000003,10.546361111111112,11904,49.837699999999998,13.843805555555555,-22.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[27,95.942700000000002,2.2216,0.68210000000000004,0.10589999999999999,0.1023,2.0999999999999999E-3,1.89E-2,1.3599999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,6.7999999999999996E-3,0.72889999999999999,0.17,0.69950000000000001,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9071,37.979599999999998,10.549888888888889,11903,49.835999999999999,13.843333333333332,-22,null,null,null,null,100.0001," "]
[28,95.885199999999998,2.2816000000000001,0.70540000000000003,0.10929999999999999,0.10539999999999999,1.6000000000000001E-3,1.9099999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,6.1000000000000004E-3,0.68730000000000002,0.18049999999999999,0.70020000000000004,8194,34.308399999999999,9.5301111111111112,9082,38.0259,10.562749999999999,11912,49.874099999999999,13.853916666666667,-22.1,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194,34.308399999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5301111111111112},9082,38.0259,{"$f":"S39/3.6","v":10.562749999999999},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194,34.308399999999999,9.5301111111111112,9082,38.0259,10.562749999999999,null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.4033626534283,34.266773468088552,9.5186047356530121,9071.8838781040231,37.981346059328914,10.55030119813261]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В. о. начальника управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                Стук О.П.                                                                                  03.05.2017                             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                                    Стук О.В.                                                                                   03.05.2017                    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби АВ і ТМ                                                                                                                                            Стецюра О.С.                                                                           03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":68,"n_cols":5,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[57,0,57,1],[5,0,28,0],[29,0,50,0],[51,0,56,0]]}
["Маршрут № 812"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 812"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Теплик",0,0,0]
[null,"ГРС В. Севастьянівка Краснопілка",0,0,0]
[null,"ГРС Гайсин",0,0,0]
[null,"ГРС Чечелівка",0,0,0]
[null,"ГРС Ярмолинці",0,0,0]
[null,"ГРС Ладижин",0,0,0]
[null,"ГРС Ладижин ТЕС",0,0,0]
[null,"ГРС Тростянець",0,0,0]
[null,"ГРС Немирів",0,0,0]
[null,"ГРС Немирів район",0,0,0]
[null,"ГРС Четвертинівка",0,0,0]
[null,"ГРС Вища Кропивна",0,0,0]
[null,"ГРС Брацлав",38.0259,9082.3303088100001,10.562749999999999]
[null,"ГРС Тульчин",37.947765406103535,9063.6681814096646,10.541045946139871]
[null,"ГРС Тарасівка",0,0,0]
[null,"ГРС Томашпіль",0,0,0]
[null,"ГРС Красне",0,0,0]
[null,"ГРС Шляхова",0,0,0]
[null,"ГРС Носівці",0,0,0]
[null,"ГРС Тульчин Кирнасівка",0,0,0]
[null,"ГРС Томашпіль Моївка",0,0,0]
[null,"ГРС ВРТП УГЕС",0,0,0]
[null,"ГРС Ладижин МХП",0,0,0]
[null,"ГРС Четвертинівка МХП",0,0,0]
["Черкаська область","ГРС Макіївка",0,0,0]
[null,"ГРС Лебедин",0,0,0]
[null,"ГРС Шпола",0,0,0]
[null,"ГРС Звенигородка",0,0,0]
[null,"ГРС Звенигородка Ватутіно",0,0,0]
[null,"ГРС Будище",0,0,0]
[null,"ГРС Лисянка",0,0,0]
[null,"ГРС Тальне",0,0,0]
[null,"ГРС Тальне район",0,0,0]
[null,"ГРС Катеринопіль",0,0,0]
[null,"ГРС Монастирище",0,0,0]
[null,"ГРС Вязівок",0,0,0]
[null,"ГРС Умань",0,0,0]
[null,"ГРС Ладижинка",37.996460054835659,9075.2986986112719,10.55457223745435]
[null,"ГРС Маньківка",0,0,0]
[null,"ГРС Христинівка",37.943600000000004,9062.6732912400003,10.539888888888889]
[null,"ГРС В.Севастьянівка",0,0,0]
[null,"ГРС Звенігородка АГНКС",0,0,0]
[null,"ГРС Умань УТК",0,0,0]
[null,"ГРС КС Тальне УТК",0,0,0]
[null,"ГРС Умань Автотрансгаз",38.060066350912841,9090.4908016434929,10.572240653031345]
[null,"ГРС Кредо",38.058374493512872,9090.0867084401252,10.571770692642465]
["Кіровоградська область","ГРС Капітанівка",37.947701322264919,9063.6528752475551,10.541028145073588]
[null,"ГРС Побузька",37.947585989342251,9063.6253284518407,10.540996108150624]
[null,"ГРС Надлак",0,0,0]
[null,"ГРС Новомиргород",0,0,0]
[null,"ГРС Смоліно",0,0,0]
[null,"ГРС Побузька ПФК",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 812",null,37.981346059328914,9071.6887827518676,10.550373905369142]
[]
[]
[]
[]
["В. о. начальника управління Гайсинського ЛВУМГ                    Стук О.П.                                                                                       ",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                                Стук О.В.                                                                                                       ",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АВ і ТМ                                                                        Стецюра О.С.",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10,11,24,25,127,128,132,180,207,215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci",31]
[null,"x:\\Talne"]