{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","додат вища тепл згор"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[4,10,4,19],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[3,6,3,24],[1,4,1,27],[2,8,2,23],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 850",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 850"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,"переданого Олександрівським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Миколаївгаз \"; ПАТ\"Одесагаз \"; "]
["Південно-Бузький п/м  Олександрівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,"          ВАТ\"Кіровоградгаз \"; Кіровоград-2 ТОВ ТПЗ \"ОіК\"; Кіровоград-2 ТОВ \"Антарктида-17 \""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РН-0058/2015 чинно до 18.06.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                      по газопроводу  \"Кременчук-Ананьїв-Богородчани\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню,г/м3\n","Вміст \nмеркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5888888888888903},9140,38.270000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.630555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5888888888888903},9140,38.270000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.630555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.360799999999998,2.6038999999999999,0.82630000000000003,0.13120000000000001,0.12709999999999999,3.8999999999999998E-3,2.3300000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,8.6E-3,0.64759999999999995,0.24660000000000001,0.70499999999999996,8238,34.49,9.5805555555555557,9133,38.24,{"$f":"S14/3.6","v":10.611111111111112},11937,49.98,{"$f":"V13/3.6","v":13.883333333333333},-23.2,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.455600000000004,2.5556999999999999,0.79920000000000002,0.12509999999999999,0.1212,4.0000000000000001E-3,2.2200000000000001E-2,1.52E-2,4.7999999999999996E-3,8.8000000000000005E-3,0.65039999999999998,0.2379,0.70409999999999995,8229,34.46,9.5722222222222229,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,11933,49.96,{"$f":"V14/3.6","v":13.877777777777778},-23.5,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.448300000000003,2.5627,0.80559999999999998,0.12479999999999999,0.1207,4.4000000000000003E-3,2.1999999999999999E-2,1.49E-2,4.7999999999999996E-3,9.1000000000000004E-3,0.64729999999999999,0.2354,0.70420000000000005,8231,34.46,9.49,9125,38.21,{"$f":"S15/3.6","v":10.613888888888889},11935,49.97,{"$f":"V15/3.6","v":13.880555555555555},-23.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,95.544200000000004,2.5038999999999998,0.78910000000000002,0.1242,0.12,3.3E-3,2.2200000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,8.6999999999999994E-3,0.63439999999999996,0.23,0.70340000000000003,8226,34.44,9.5666666666666664,9121,38.19,10.608333333333333,11934,49.97,{"$f":"V16/3.6","v":13.880555555555555},-22.7,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,95.450599999999994,2.5605000000000002,0.80789999999999995,0.12790000000000001,0.1239,3.8999999999999998E-3,2.3E-2,1.55E-2,4.7999999999999996E-3,8.8999999999999999E-3,0.63070000000000004,0.2424,0.70430000000000004,8233,34.47,9.5749999999999993,9128,38.22,10.616666666666665,11937,49.98,{"$f":"V17/3.6","v":13.883333333333333},-22.9,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.5749999999999993,9128,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.5749999999999993,9128,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.429599999999994,2.5693999999999999,0.80389999999999995,0.12540000000000001,0.12039999999999999,2.7000000000000001E-3,2.1000000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,1.03E-2,0.6532,0.2452,0.70420000000000005,8229,34.450000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5694444444444446},9123,38.200000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.611111111111112},11931,49.95,{"$f":"V20/3.6","v":13.875},-23.4,null,null,null,null,100.0001," "]
[11,95.583600000000004,2.4742000000000002,0.7823,0.1234,0.1195,2.8E-3,2.1899999999999999E-2,1.44E-2,5.1000000000000004E-3,9.4999999999999998E-3,0.63349999999999995,0.2298,0.70309999999999995,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,10.602777777777778,11933,49.96,13.877777777777778,-22.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,95.605999999999995,2.4578000000000002,0.77780000000000005,0.12239999999999999,0.1179,3.2000000000000002E-3,2.1700000000000001E-2,1.43E-2,5.0000000000000001E-3,0.01,0.63690000000000002,0.2271,0.70289999999999997,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,11931,49.95,13.875,-23.7,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,95.590500000000006,2.4674,0.78210000000000002,0.12239999999999999,0.1186,4.3E-3,2.24E-2,1.49E-2,5.1000000000000004E-3,8.6999999999999994E-3,0.62649999999999995,0.23710000000000001,0.70320000000000005,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,10.602777777777778,11932,49.96,13.877777777777778,-24.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,95.6387,2.4405000000000001,0.77290000000000003,0.1211,0.11650000000000001,4.1000000000000003E-3,2.12E-2,1.3899999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,9.5999999999999992E-3,0.62549999999999994,0.23119999999999999,0.70269999999999999,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9113,38.15,10.597222222222221,11931,49.95,13.875,-24.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,{"$f":"P25/3.6","v":9.5583333333333318},9113,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5583333333333318},9113,38.15,{"$f":"S26/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9113,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.363100000000003,2.6027999999999998,0.81979999999999997,0.12720000000000001,0.12280000000000001,2.3E-3,2.2100000000000002E-2,1.46E-2,5.1000000000000004E-3,9.4999999999999998E-3,0.64,0.27060000000000001,0.70499999999999996,8233,34.47,{"$f":"P28/3.6","v":9.5749999999999993},9128,38.22,10.616666666666665,11931,49.95,{"$f":"V28/3.6","v":13.875},-24,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,95.4452,2.5520999999999998,0.80889999999999995,0.12640000000000001,0.12130000000000001,3.0000000000000001E-3,2.2499999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,9.1000000000000004E-3,0.63639999999999997,0.255,0.70430000000000004,8230,34.46,{"$f":"P29/3.6","v":9.5722222222222229},9125,38.200000000000003,10.611111111111112,11932,49.96,13.877777777777778,-24,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,95.474900000000005,2.5263,0.80230000000000001,0.12590000000000001,0.1215,2E-3,2.2499999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,9.4000000000000004E-3,0.64249999999999996,0.25290000000000001,0.70409999999999995,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9121,38.19,10.608333333333333,11930,49.95,13.875,-24.3,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.260599999999997,2.661,0.84730000000000005,0.13220000000000001,0.12720000000000001,2.7000000000000001E-3,2.3900000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,5.1000000000000004E-3,8.6E-3,0.62390000000000001,0.2918,0.70599999999999996,8243,34.51,9.5861111111111104,9138,38.26,10.627777777777776,11935,49.97,13.880555555555555,-23.6,null,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.5861111111111104,9138,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,{"$f":"P33/3.6","v":9.5861111111111104},9138,38.26,{"$f":"S33/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.361199999999997,2.5901000000000001,0.82179999999999997,0.13059999999999999,0.12659999999999999,3.0000000000000001E-3,2.3699999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,9.1000000000000004E-3,0.64019999999999999,0.2727,0.70509999999999995,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9130,38.22,10.616666666666665,11932,49.96,13.877777777777778,-23.3,null,0,0,0,99.999799999999993," "]
[25,95.409599999999998,2.5613999999999999,0.80779999999999996,0.12770000000000001,0.1234,3.0000000000000001E-3,2.29E-2,1.5299999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,9.1999999999999998E-3,0.64490000000000003,0.26979999999999998,0.70469999999999999,8230,34.46,9.5722222222222229,9124,38.200000000000003,10.611111111111112,11929,49.94,{"$f":"V35/3.6","v":13.872222222222222},-17.100000000000001,null,null,null,null,100.00010000000003," "]
[26,95.337599999999995,2.6044999999999998,0.82240000000000002,0.13070000000000001,0.12620000000000001,3.3999999999999998E-3,2.3099999999999999E-2,1.54E-2,5.0000000000000001E-3,9.4000000000000004E-3,0.64690000000000003,0.27539999999999998,0.70530000000000004,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9130,38.22,{"$f":"S36/3.6","v":10.616666666666665},11931,49.95,{"$f":"V36/3.6","v":13.875},-19.899999999999999,null,null,null,null,100,"ОК"]
[27,95.243899999999996,2.6629,0.84419999999999995,0.1338,0.1295,3.0000000000000001E-3,2.3599999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,9.4999999999999998E-3,0.64790000000000003,0.28070000000000001,0.70609999999999995,8242,34.51,9.5861111111111104,9137,38.26,10.627777777777776,11934,49.96,{"$f":"V37/3.6","v":13.877777777777778},-23.5,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,95.212800000000001,2.6815000000000002,0.8518,0.13439999999999999,0.13,2.8E-3,2.4299999999999999E-2,1.61E-2,4.7999999999999996E-3,8.6E-3,0.6401,0.29270000000000002,0.70640000000000003,8244,34.520000000000003,9.5888888888888903,9139,38.270000000000003,10.630555555555556,11934,49.97,{"$f":"V38/3.6","v":13.880555555555555},-23.8,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.5888888888888903,9139,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.5888888888888903,9139,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень  одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6984270520679,34.469239016372576,9.5727995534674832,9127.3402541177711,38.214837571457316,10.614954942115194]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ                                                                                             Сурін М.А.                                                                                           30.04.2017 р.                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                    Волкова С.Т.                                                                                         30.04.2017р.                                                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ                                                                                                  Мартьянов А.М.                                                                                   30.04.2017р."]
[null,"                Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додат вища тепл згор","index":2,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,4],[34,0,34,4],[36,0,36,4],[0,0,0,4],[29,0,29,1],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[3,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,28,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  № 850"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Середньозважене значення вищої теплоти згорання"]
[null,null,"МДж/м³","ккал/м³","кВт*год/м³"]
["Миколаївськ область","ГРС Первомайськ",38.21,{"$f":"C4*238.8459","v":9126.3018389999997},{"$f":"C4/3.6","v":10.613888888888889}]
[null,"ГРС Острогірське",38.21,{"$f":"C5*238.8459","v":9126.3018389999997},{"$f":"C5/3.6","v":10.613888888888889}]
[null,"ГРС Братське",38.21,{"$f":"C6*238.8459","v":9126.3018389999997},{"$f":"C6/3.6","v":10.613888888888889}]
[null,"ГРС Вознесенськ",38.21,9126.3018389999997,{"$f":"C7/3.6","v":10.613888888888889}]
[null,"ГРС Прибужжя",38.21,9126.3018389999997,{"$f":"C8/3.6","v":10.613888888888889}]
[null,"ГРС Врадіївка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Арбузинка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Миролюбівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Доманівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Кримка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
["Одеська область","ГРС Любашівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Троїцьке",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
["Кіровоградська область","ГРС-2 Кіровоград",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"АГНКС ТОВ ТПЗ \"ОіК\"",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"АГНКС ТОВ \" Антарктида-17\"",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Калинівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Бобринець",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРСНовоградівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Копаніївка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Софіївка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Витязівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Марівка",38.21,{"$f":"C25*238.8459","v":9126.3018389999997},10.613888888888889]
[null,"ГРС Новгородка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Іванівка",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Червоний ЯР",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
[null,"ГРС Мошорине",38.21,9126.3018389999997,10.613888888888889]
["Середньозважене значення вищої теплоти                                    згорання по маршруту № 850",null,38.21,9126.3018389999997,{"$f":"C30/3.6","v":10.613888888888889}]
[]
[]
["Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ                 Сурін М.А.                                       30.04.2017 р.                   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[" Начальник лабораторії                                                          Волкова С.Т.                                      30.04.2017р.                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ                   Мартьянов А.М.                                   30.04.2017р."]
["Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]