{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 618"]
["Філія \"УМГ \"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Куп'янським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгазгаз\", ПАТ \" Луганськгаз\", ДП \" Укравтогаз\""]
["Куп'янське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 618"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 100-360/2015  чинне до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ОСТРОГОЗЬК-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.53,1.8707,0.56659999999999999,8.8200000000000001E-2,8.5800000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,1.54E-2,7.6E-3,6.1000000000000004E-3,1.21E-2,0.68120000000000003,0.13500000000000001,0.69469999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8145.4572660599997},34.103400000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.4731666666666658},{"$f":"S11*238.8459","v":9030.0230567099989},37.806899999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.501916666666666},{"$f":"V11*238.8459","v":11889.748902000001},49.78,{"$f":"V11/3.6","v":13.827777777777778},-26.5,-23.4,6.9999999999999999E-4,2.2000000000000001E-3,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,96.531899999999993,1.8557999999999999,0.56179999999999997,8.77E-2,8.5999999999999993E-2,1.5E-3,1.9E-2,8.6E-3,5.8999999999999999E-3,1.1900000000000001E-2,0.69469999999999998,0.13519999999999999,0.69469999999999998,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,{"$f":"S12*238.8459","v":9028.3750199999995},37.799999999999997,10.499999999999998,11887.360443000001,49.77,13.825000000000001,-19.3,-14.3,null,null,null,99.999999999999986]
[3,96.599400000000003,1.8048999999999999,0.53939999999999999,8.4099999999999994E-2,8.2199999999999995E-2,1E-3,2.6700000000000002E-2,7.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,1.24E-2,0.70740000000000003,0.13070000000000001,0.69410000000000005,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11882.583525,49.75,{"$f":"V13/3.6","v":13.819444444444445},-23,-19.399999999999999,null,null,null,100.00000000000004,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11882.583525,49.75,{"$f":"V14/3.6","v":13.819444444444445},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11882.583525,49.75,13.819444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.517600000000002,1.8581000000000001,0.55130000000000001,8.5300000000000001E-2,8.4199999999999997E-2,8.0000000000000004E-4,1.26E-2,7.1000000000000004E-3,5.4999999999999997E-3,1.21E-2,0.73850000000000005,0.127,0.69440000000000002,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11880.195066,49.74,13.816666666666666,-21.7,-16.7,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,96.572299999999998,1.8170999999999999,0.54520000000000002,8.5099999999999995E-2,8.3400000000000002E-2,5.9999999999999995E-4,3.3599999999999998E-2,1.34E-2,5.4000000000000003E-3,1.24E-2,0.70620000000000005,0.12529999999999999,0.6946,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,11887.360443000001,49.77,13.825000000000001,-21.7,-16.600000000000001,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,93.972200000000001,3.4830000000000001,0.876,9.4600000000000004E-2,0.1042,8.9999999999999998E-4,1.3299999999999999E-2,9.4000000000000004E-3,7.7000000000000002E-3,1.2699999999999999E-2,1.2587999999999999,0.16719999999999999,0.71150000000000002,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11880.195066,49.74,13.816666666666666,-18.7,-15.7,null,null,0,100,"ОК"]
[9,94.261499999999998,3.1755,0.81530000000000002,8.9399999999999993E-2,9.7299999999999998E-2,5.9999999999999995E-4,2.5600000000000001E-2,1.0699999999999999E-2,1.43E-2,1.29E-2,1.3071999999999999,0.1898,0.70979999999999999,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9098.5957146000001,38.094000000000001,10.581666666666667,11851.533557999999,49.62,13.783333333333331,-23.1,-19.100000000000001,2.9999999999999997E-4,2.8E-3,null,100.0001," "]
[10,94.764700000000005,2.6511999999999998,0.6643,7.2999999999999995E-2,8.5900000000000004E-2,1.5E-3,1.2200000000000001E-2,8.2000000000000007E-3,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,1.4574,0.2555,0.7056,8133.3955481100002,34.052900000000001,9.459138888888889,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,11777.491329,49.31,13.697222222222223,-21.7,-17,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,95.735200000000006,2.1848999999999998,0.60399999999999998,8.2000000000000003E-2,8.5999999999999993E-2,6.9999999999999999E-4,1.41E-2,7.6E-3,1.15E-2,1.43E-2,1.06,0.1996,0.6996,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,11830.037427000001,49.53,13.758333333333333,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,11830.037427000001,49.53,13.758333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.992099999999994,2.0819999999999999,0.58309999999999995,8.2699999999999996E-2,8.4699999999999998E-2,1.1999999999999999E-3,1.12E-2,9.7999999999999997E-3,8.3999999999999995E-3,1.3100000000000001E-2,0.95720000000000005,0.17460000000000001,0.69789999999999996,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,11846.75664,49.6,13.777777777777779,-20.399999999999999,-15,5.0000000000000001E-4,1.1000000000000001E-3,null,100.00009999999997," "]
[14,95.849299999999999,2.1364000000000001,0.59030000000000005,7.9600000000000004E-2,8.3699999999999997E-2,1.2999999999999999E-3,1.54E-2,1.9400000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,1.21E-2,1.0199,0.1845,0.69889999999999997,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,11839.591263,49.57,13.769444444444444,-21.8,-17.600000000000001,null,null,null,100.00020000000001," "]
[15,95.173400000000001,2.7818999999999998,0.72240000000000004,8.4199999999999997E-2,8.3799999999999999E-2,1.1999999999999999E-3,1.3599999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,1.2500000000000001E-2,0.95289999999999997,0.1487,0.70350000000000001,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11892.137360999999,49.79,13.830555555555556,-21.5,-16.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.462199999999996,2.5127000000000002,0.68489999999999995,8.8900000000000007E-2,8.8700000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,2.1000000000000001E-2,0.01,9.1000000000000004E-3,1.2200000000000001E-2,0.96799999999999997,0.14099999999999999,0.70169999999999999,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11877.806606999999,49.73,13.813888888888888,-21.3,-16.399999999999999,2.9999999999999997E-4,1.1999999999999999E-3,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,95.591999999999999,2.4163000000000001,0.65580000000000005,8.6300000000000002E-2,8.7900000000000006E-2,1E-3,1.2800000000000001E-2,1.54E-2,8.3999999999999995E-3,1.24E-2,0.96619999999999995,0.1454,0.70069999999999999,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11870.641230000001,49.7,13.805555555555555,-21.6,-16.7,null,null,null,99.999899999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11870.641230000001,49.7,13.805555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11870.641230000001,49.7,13.805555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.430999999999997,1.9473,0.58130000000000004,8.8400000000000006E-2,8.6300000000000002E-2,8.9999999999999998E-4,1.12E-2,1.21E-2,4.7000000000000002E-3,1.29E-2,0.68289999999999995,0.14099999999999999,0.69540000000000002,8151.0940293000003,34.127000000000002,9.4797222222222235,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11892.137360999999,49.79,13.830555555555556,-23.1,-16.899999999999999,2.0000000000000001E-4,1.4E-3,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.632499999999993,1.8116000000000001,0.52739999999999998,7.85E-2,7.5800000000000006E-2,1.1999999999999999E-3,1.4200000000000001E-2,0.02,4.1999999999999997E-3,1.2200000000000001E-2,0.69240000000000002,0.13,0.69369999999999998,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,11882.583525,49.75,13.819444444444445,-21.9,-16.100000000000001,null,null,null,100,"ОК"]
[22,96.620999999999995,1.8287,0.53439999999999999,7.7899999999999997E-2,7.51E-2,8.0000000000000004E-4,1.2200000000000001E-2,1.6799999999999999E-2,4.1999999999999997E-3,1.2200000000000001E-2,0.68400000000000005,0.1326,0.69369999999999998,8135.6884687499996,34.0625,9.4618055555555554,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,11884.470407610001,49.757899999999999,13.821638888888888,-25,-20.6,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,96.664000000000001,1.8028999999999999,0.5252,7.7299999999999994E-2,7.46E-2,1.2999999999999999E-3,1.2500000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,2.8999999999999998E-3,1.21E-2,0.67679999999999996,0.13109999999999999,0.69350000000000001,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,11884.971984,49.76,13.822222222222221,-25.3,-20.6,null,null,0,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.533199999999994,1.8651,0.55530000000000002,8.6199999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,8.9999999999999998E-4,3.5000000000000003E-2,1.2699999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,1.23E-2,0.67390000000000005,0.13719999999999999,0.69499999999999995,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,11892.137360999999,49.79,13.830555555555556,-24.2,-19.600000000000001,null,null,null,100.00019999999998," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,11892.137360999999,49.79,13.830555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,{"$f":"V36*238.8459","v":11892.137360999999},49.79,13.830555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.502899999999997,1.9056999999999999,0.57620000000000005,8.8499999999999995E-2,8.5699999999999998E-2,8.0000000000000004E-4,1.44E-2,1.9800000000000002E-2,4.0000000000000001E-3,1.2E-2,0.65780000000000005,0.1321,0.69499999999999995,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11896.914279000001,49.81,13.836111111111112,-21.5,-16.8,null,null,null,99.999899999999982," "]
[28,96.495000000000005,1.9056999999999999,0.57440000000000002,8.77E-2,8.5099999999999995E-2,1.4E-3,2.9600000000000001E-2,1.2E-2,3.7000000000000002E-3,1.18E-2,0.66180000000000005,0.13170000000000001,0.69520000000000004,8154.1990260000002,34.14,9.4833333333333325,9040.3173150000002,37.85,10.513888888888889,11899.302738,49.82,13.838888888888889,-20.5,-14.8,null,null,null,99.999899999999982," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.9769026427994,34.14325681388209,9.484238003856138,9039.5523529055808,37.84679725674831,10.512999237985643]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Куп'янського ЛВУМГ                                                                                                                           Зикін М.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                          Носачова Л.М.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Пець А.Л."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №618"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківска область","ГРС-1 м.Куп'янськ",37.846367778872924,9039.4497738759037,10.512879938575812]
[null,"ГРС-2 м.Куп'янськ",37.846098608873469,9039.3854837251311,10.51280516913152]
[null,"ГРС смт. Дворічна",37.847587083709413,9039.7409998369494,10.513218634363726]
[null,"ГРС смт. Шевченкове",37.848549597502384,9039.9708923100952,10.513485999306218]
[null,"ГРС смт. Великий Бурлук",37.846552945548652,9039.4940001772193,10.512931373763514]
[null,"ГРС с. Шипувате",37.847600955590387,9039.744313078847,10.513222487663997]
[null,"ГРС с. Моначинівка",37.847396451452461,9039.6954681039697,10.513165680959016]
[null,"ГРС с. Волохів Яр",37.848508275059686,9039.9610226140776,10.513474520849913]
[null,"АГРС-АГНКС",37.845747214178822,9039.3015545430335,10.512707559494118]
["Луганська область","ГРС смтю Троїцьке",37.846892721703874,9039.5751543188107,10.513025756028854]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 830",null,37.84679725674831,9039.5523529055808,10.512999237985641]
[]
[]
[]
["Начальник управління Куп'янского ЛВУМГ                                              ",null,null,"Зикін М.В.                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                             ",null,null,"Носачова Л.М."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер провідний з метрології                                               ",null,null,"Пець А.Л."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]