{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 635"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 635"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков - Шебелинка\" ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S11*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,9.5888888888888903,{"$f":"S12*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.5304,3.7503000000000002,0.93689999999999996,0.1012,0.13250000000000001,1E-3,2.5100000000000001E-2,2.0500000000000001E-2,1.43E-2,7.6E-3,2.2799999999999998,0.20019999999999999,0.72060000000000002,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11737,49.14,13.65,-12.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,{"$f":"P20/3.6","v":9.5305555555555568},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S20/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,92.227800000000002,4.0696000000000003,1.0804,0.14979999999999999,0.2389,9.7999999999999997E-3,5.8700000000000002E-2,4.9700000000000001E-2,6.8599999999999994E-2,6.3E-3,1.6868000000000001,0.35360000000000003,0.72899999999999998,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11859,49.65,13.79,-13.2,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.68888888888889},9226.6171169999998,38.630000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.730555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.065200000000004,4.0705999999999998,1.1660999999999999,0.16139999999999999,0.25629999999999997,9.1999999999999998E-3,6.2899999999999998E-2,5.2499999999999998E-2,9.74E-2,5.3E-3,1.7177,0.33539999999999998,0.73140000000000005,8357.2180410000001,34.99,9.719444444444445,9252.890166000001,38.74,10.761111111111111,11873,49.71,13.81,-15.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,9.719444444444445,9252.890166000001,38.74,10.761111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,9.719444444444445,9252.890166000001,38.74,10.761111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,9.719444444444445,9252.890166000001,38.74,10.761111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,9.719444444444445,9252.890166000001,38.74,10.761111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,{"$f":"P33/3.6","v":9.719444444444445},9252.890166000001,38.74,{"$f":"S33/3.6","v":10.761111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.209000000000003,3.9237000000000002,1.6882999999999999,0.2722,0.4123,7.7999999999999996E-3,8.8499999999999995E-2,6.7299999999999999E-2,8.8599999999999998E-2,6.4999999999999997E-3,2.5741000000000001,0.66169999999999995,0.75009999999999999,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,9267.2209199999998,38.799999999999997,10.777777777777777,11744,49.17,13.66,-11.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,9267.2209199999998,38.799999999999997,10.777777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,9267.2209199999998,38.799999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.777777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,9267.2209199999998,38.799999999999997,10.777777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,9267.2209199999998,38.799999999999997,10.777777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,{"$f":"P39/3.6","v":9.7388888888888889},9267.2209199999998,38.799999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.777777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,{"$f":"P40/3.6","v":9.7388888888888889},9267.2209199999998,38.799999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.777777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8142375000971,34.770595758604607,9.6584988218346108,9196.3300488484583,38.503194104853641,10.695331695792675]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          03.05.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                           03.05.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                 03.05.2017 р.  "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №635"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Писарівка",38.51,9198,10.7]
[null,"ГРС смт. Білокуракіне",38.5,9196,10.69]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 635",null,38.5,9196,10.7]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           03.05.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  03.05.2017 р.  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                 03.05.2017 р.  "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]