{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 646"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 646"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8404.9872209999994},35.19,{"$f":"P11/3.6","v":9.7749999999999986},{"$f":"S11*238.8459","v":9297.8648489700008},38.9283,{"$f":"S11/3.6","v":10.813416666666667},{"$f":"V11/0.0041868","v":11630.290436610299},48.6937,{"$f":"V11/3.6","v":13.526027777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8404.9872209999994},35.19,{"$f":"P12/3.6","v":9.7749999999999986},{"$f":"S12*238.8459","v":9297.8648489700008},38.9283,{"$f":"S12/3.6","v":10.813416666666667},{"$f":"V12/0.0041868","v":11630.290436610299},48.6937,{"$f":"V12/3.6","v":13.526027777777777},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,88.301400000000001,4.3825000000000003,2.1375999999999999,0.25259999999999999,0.55900000000000005,3.3E-3,9.7199999999999995E-2,8.8999999999999996E-2,5.1900000000000002E-2,9.7999999999999997E-3,2.6597,1.456,0.76959999999999995,{"$f":"P15*238.8459","v":8407.4473337700001},35.200299999999999,{"$f":"P15/3.6","v":9.7778611111111111},{"$f":"S15*238.8459","v":9300.49215387},38.939300000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.816472222222222},{"$f":"V15/0.0041868","v":11635.115123722175},48.713900000000002,{"$f":"V15/3.6","v":13.531638888888889},-7,null,2.0000000000000001E-4,1E-3,"відс",100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8407.4473337700001},35.200299999999999,{"$f":"P16/3.6","v":9.7778611111111111},{"$f":"S16*238.8459","v":9300.49215387},38.939300000000003,{"$f":"S16/3.6","v":10.816472222222222},{"$f":"V16/0.0041868","v":11635.115123722175},48.713900000000002,{"$f":"V16/3.6","v":13.531638888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8407.4473337700001,35.200299999999999,9.7778611111111111,9300.49215387,38.939300000000003,10.816472222222222,11635.115123722175,48.713900000000002,13.531638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,88.011200000000002,4.4683999999999999,2.2292000000000001,0.27150000000000002,0.61250000000000004,3.0999999999999999E-3,0.113,0.1106,6.8500000000000005E-2,9.2999999999999992E-3,2.6604000000000001,1.4422999999999999,0.77359999999999995,{"$f":"P35*238.8459","v":8452.9713623099997},35.390900000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.8308055555555551},{"$f":"S35*238.8459","v":9349.3122558300001},39.143700000000003,{"$f":"S35/3.6","v":10.873250000000001},{"$f":"V35/0.0041868","v":11665.472437183529},48.841000000000001,{"$f":"V35/3.6","v":13.566944444444445},-5.3,-9.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":8452.9713623099997},35.390900000000002,{"$f":"P36/3.6","v":9.8308055555555551},{"$f":"S36*238.8459","v":9349.3122558300001},39.143700000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.873250000000001},{"$f":"V36/0.0041868","v":11665.472437183529},48.841000000000001,{"$f":"V36/3.6","v":13.566944444444445},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8452.9713623099997,35.390900000000002,9.8308055555555551,9349.3122558300001,39.143700000000003,10.873250000000001,11665.472437183529,48.841000000000001,13.566944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8452.9713623099997,35.390900000000002,9.8308055555555551,9349.3122558300001,39.143700000000003,10.873250000000001,11665.472437183529,48.841000000000001,13.566944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8452.9713623099997,35.390900000000002,9.8308055555555551,9349.3122558300001,39.143700000000003,10.873250000000001,11665.472437183529,48.841000000000001,13.566944444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8452.9713623099997,35.390900000000002,9.8308055555555551,9349.3122558300001,39.143700000000003,10.873250000000001,11665.472437183529,48.841000000000001,13.566944444444445,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8412.1638785143386,35.220047229256757,9.7833464525713225,9305.5518530372683,38.960483948174414,10.822356652270669]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                        Кошель В.Ю.                                                                                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                      Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №646"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС                                                  смт. Красноріченська",38.96,9305.6,10.82]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 646",null,38.96,9305.6,10.82]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Кошель В.Ю.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                        Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]