{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 647"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 647"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8169.53293278},34.2042,{"$f":"P11/3.6","v":9.5011666666666663},{"$f":"S11*238.8459","v":9047.3871536400002},37.879600000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.522111111111112},{"$f":"V11/0.0041868","v":11576.430686920799},48.468200000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.46338888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8169.53293278},34.2042,{"$f":"P12/3.6","v":9.5011666666666663},{"$f":"S12*238.8459","v":9047.3871536400002},37.879600000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.522111111111112},{"$f":"V12/0.0041868","v":11576.430686920799},48.468200000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.46338888888889},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.53293278,34.2042,9.5011666666666663,9047.3871536400002,37.879600000000003,10.522111111111112,11576.430686920799,48.468200000000003,13.46338888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.53293278,34.2042,9.5011666666666663,9047.3871536400002,37.879600000000003,10.522111111111112,11576.430686920799,48.468200000000003,13.46338888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.414699999999996,3.3631000000000002,1.0911,0.14280000000000001,0.2477,9.7000000000000003E-3,6.4500000000000002E-2,5.3999999999999999E-2,7.3899999999999993E-2,1.17E-2,2.7416,0.78520000000000001,0.73570000000000002,{"$f":"P15*238.8459","v":8173.9515819300004},34.222700000000003,{"$f":"P15/3.6","v":9.5063055555555565},{"$f":"S15*238.8459","v":9052.1879562300001},37.899700000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.527694444444444},{"$f":"V15/0.0041868","v":11582.592911053787},48.494,{"$f":"V15/3.6","v":13.470555555555555},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8173.9515819300004},34.222700000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.5063055555555565},{"$f":"S16*238.8459","v":9052.1879562300001},37.899700000000003,{"$f":"S16/3.6","v":10.527694444444444},{"$f":"V16/0.0041868","v":11582.592911053787},48.494,{"$f":"V16/3.6","v":13.470555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9515819300004,34.222700000000003,9.5063055555555565,9052.1879562300001,37.899700000000003,10.527694444444444,11582.592911053787,48.494,13.470555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,88.139200000000002,3.0165000000000002,1.3689,0.2235,0.3533,1.0800000000000001E-2,9.5500000000000002E-2,7.3300000000000004E-2,6.1100000000000002E-2,1.11E-2,3.9958999999999998,2.6509,0.76900000000000002,{"$f":"P29*238.8459","v":7980.9640947300004},33.414700000000003,{"$f":"P29/3.6","v":9.2818611111111125},{"$f":"S29*238.8459","v":8835.9129937799989},36.994199999999999,{"$f":"S29/3.6","v":10.276166666666667},{"$f":"V29/0.0041868","v":11057.991783701156},46.297600000000003,{"$f":"V29/3.6","v":12.860444444444445},null,null,1E-4,1E-3,"відс",100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":7980.9640947300004},33.414700000000003,{"$f":"P30/3.6","v":9.2818611111111125},{"$f":"S30*238.8459","v":8835.9129937799989},36.994199999999999,{"$f":"S30/3.6","v":10.276166666666667},{"$f":"V30/0.0041868","v":11057.991783701156},46.297600000000003,{"$f":"V30/3.6","v":12.860444444444445},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7980.9640947300004,33.414700000000003,9.2818611111111125,8835.9129937799989,36.994199999999999,10.276166666666667,11057.991783701156,46.297600000000003,12.860444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7980.9640947300004,33.414700000000003,9.2818611111111125,8835.9129937799989,36.994199999999999,10.276166666666667,11057.991783701156,46.297600000000003,12.860444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7980.9640947300004,33.414700000000003,9.2818611111111125,8835.9129937799989,36.994199999999999,10.276166666666667,11057.991783701156,46.297600000000003,12.860444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7980.9640947300004,33.414700000000003,9.2818611111111125,8835.9129937799989,36.994199999999999,10.276166666666667,11057.991783701156,46.297600000000003,12.860444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[25,87.895300000000006,3.0350000000000001,1.3761000000000001,0.2301,0.3619,1.01E-2,0.1019,7.8600000000000003E-2,6.8599999999999994E-2,1.03E-2,4.0891999999999999,2.7429000000000001,0.77149999999999996,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,-3.9,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":7976.1394075500002},33.394500000000001,{"$f":"P36/3.6","v":9.2762499999999992},{"$f":"S36*238.8459","v":8830.1806921799998},36.970199999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.269499999999999},{"$f":"V36/0.0041868","v":11033.080156682909},46.193300000000001,{"$f":"V36/3.6","v":12.831472222222223},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8098.8624931410632,33.908317007497565,9.4189769465271027,8968.0236223494248,37.547320771884408,10.429811325523447]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                        Кошель В.Ю.                                                                                     "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №647"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Кремінна",37.549999999999997,8968,10.43]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 647",null,37.549999999999997,8968,10.43]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Кошель В.Ю.                                                                                    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                        Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]