{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 648"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 648"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.587485},34.15,{"$f":"P11/3.6","v":9.4861111111111107},{"$f":"S11*238.8459","v":9028.1122895100016},37.798900000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.499694444444446},{"$f":"V11/0.0041868","v":11384.064201777013},47.662799999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.239666666666665},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8156.587485},34.15,{"$f":"P12/3.6","v":9.4861111111111107},{"$f":"S12*238.8459","v":9028.1122895100016},37.798900000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.499694444444446},{"$f":"V12/0.0041868","v":11384.064201777013},47.662799999999997,{"$f":"V12/3.6","v":13.239666666666665},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,85.456400000000002,3.6913,1.8587,0.2215,0.53120000000000001,1.4500000000000001E-2,0.13730000000000001,0.13969999999999999,0.16270000000000001,1.3299999999999999E-2,7.1307,0.64270000000000005,0.77959999999999996,{"$f":"P14*238.8459","v":8084.4082540199997},33.847799999999999,{"$f":"P14/3.6","v":9.4021666666666661},{"$f":"S14*238.8459","v":8943.2025720599995},37.443399999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.400944444444443},{"$f":"V14/0.0041868","v":11116.031336581636},46.540599999999998,{"$f":"V14/3.6","v":12.927944444444444},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8084.4082540199997},33.847799999999999,{"$f":"P15/3.6","v":9.4021666666666661},{"$f":"S15*238.8459","v":8943.2025720599995},37.443399999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.400944444444443},{"$f":"V15/0.0041868","v":11116.031336581636},46.540599999999998,{"$f":"V15/3.6","v":12.927944444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.4082540199997,33.847799999999999,9.4021666666666661,8943.2025720599995,37.443399999999997,10.400944444444443,11116.031336581636,46.540599999999998,12.927944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,85.794499999999999,3.3889,1.5489999999999999,0.2,0.47570000000000001,1.0699999999999999E-2,0.11210000000000001,0.1118,0.1462,1.1599999999999999E-2,7.4633000000000003,0.73619999999999997,0.77370000000000005,{"$f":"P28*238.8459","v":7959.7306942200003},33.325800000000001,{"$f":"P28/3.6","v":9.2571666666666665},{"$f":"S28*238.8459","v":8808.3501769199993},36.878799999999998,{"$f":"S28/3.6","v":10.24411111111111},{"$f":"V28/0.0041868","v":10989.801280214006},46.012099999999997,{"$f":"V28/3.6","v":12.781138888888888},null,null,2.0000000000000001E-4,4.0000000000000002E-4,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":7959.7306942200003},33.325800000000001,{"$f":"P29/3.6","v":9.2571666666666665},{"$f":"S29*238.8459","v":8808.3501769199993},36.878799999999998,{"$f":"S29/3.6","v":10.24411111111111},{"$f":"V29/0.0041868","v":10989.801280214006},46.012099999999997,{"$f":"V29/3.6","v":12.781138888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.7306942200003,33.325800000000001,9.2571666666666665,8808.3501769199993,36.878799999999998,10.24411111111111,10989.801280214006,46.012099999999997,12.781138888888888,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.7099011993987,33.639722939348751,9.3443674831524302,8890.1765737274563,37.221390753316079,10.339275209254463]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                        Кошель В.Ю.                                                                                     "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                      Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №648"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Лисичанськ",37.22,8890.2000000000007,10.34]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 648",null,37.22,8890,10.34]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                        Кошель В.Ю.                                                                                    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                       Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]