{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 652"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 652"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8182.6694572799997},34.2592,{"$f":"P11/3.6","v":9.5164444444444438},{"$f":"S11*238.8459","v":9061.24021584},37.937600000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.538222222222222},{"$f":"V11/0.0041868","v":11575.905225948218},48.466000000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.462777777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8182.6694572799997},34.2592,{"$f":"P12/3.6","v":9.5164444444444438},{"$f":"S12*238.8459","v":9061.24021584},37.937600000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.538222222222222},{"$f":"V12/0.0041868","v":11575.905225948218},48.466000000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.462777777777777},null,null,null,null,null,0]
[3,91.231800000000007,3.3264,1.0874999999999999,0.14249999999999999,0.253,2.8E-3,6.6900000000000001E-2,5.4800000000000001E-2,7.8899999999999998E-2,9.4000000000000004E-3,2.7330000000000001,1.0129999999999999,0.73819999999999997,{"$f":"P13*238.8459","v":8155.5604476299995},34.145699999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.4849166666666651},{"$f":"S13*238.8459","v":9031.8382855500004},37.814500000000002,{"$f":"S13/3.6","v":10.504027777777779},{"$f":"V13/0.0041868","v":11536.973344797936},48.302999999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.417499999999999},null,null,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8155.5604476299995},34.145699999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.4849166666666651},{"$f":"S14*238.8459","v":9031.8382855500004},37.814500000000002,{"$f":"S14/3.6","v":10.504027777777779},{"$f":"V14/0.0041868","v":11536.973344797936},48.302999999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.417499999999999},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.5604476299995,34.145699999999998,9.4849166666666651,9031.8382855500004,37.814500000000002,10.504027777777779,11536.973344797936,48.302999999999997,13.417499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.5604476299995,34.145699999999998,9.4849166666666651,9031.8382855500004,37.814500000000002,10.504027777777779,11536.973344797936,48.302999999999997,13.417499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.5604476299995,34.145699999999998,9.4849166666666651,9031.8382855500004,37.814500000000002,10.504027777777779,11536.973344797936,48.302999999999997,13.417499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.5604476299995,34.145699999999998,9.4849166666666651,9031.8382855500004,37.814500000000002,10.504027777777779,11536.973344797936,48.302999999999997,13.417499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.5604476299995,34.145699999999998,9.4849166666666651,9031.8382855500004,37.814500000000002,10.504027777777779,11536.973344797936,48.302999999999997,13.417499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.5604476299995,34.145699999999998,9.4849166666666651,9031.8382855500004,37.814500000000002,10.504027777777779,11536.973344797936,48.302999999999997,13.417499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[11,87.9786,3.4866999999999999,1.5701000000000001,0.21429999999999999,0.40529999999999999,3.3E-3,8.7499999999999994E-2,7.0900000000000005E-2,4.07E-2,1.17E-2,3.661,2.4699,0.77010000000000001,{"$f":"P21*238.8459","v":8073.8512652400004},33.803600000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.3898888888888887},{"$f":"S21*238.8459","v":8936.9686940699994},37.417299999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.393694444444444},{"$f":"V21/0.0041868","v":11176.554886787044},46.793999999999997,{"$f":"V21/3.6","v":12.998333333333331},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8073.8512652400004},33.803600000000003,{"$f":"P22/3.6","v":9.3898888888888887},{"$f":"S22*238.8459","v":8936.9686940699994},37.417299999999997,{"$f":"S22/3.6","v":10.393694444444444},{"$f":"V22/0.0041868","v":11176.554886787044},46.793999999999997,{"$f":"V22/3.6","v":12.998333333333331},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.8512652400004,33.803600000000003,9.3898888888888887,8936.9686940699994,37.417299999999997,10.393694444444444,11176.554886787044,46.793999999999997,12.998333333333331,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,88.199200000000005,3.2982999999999998,1.5201,0.22140000000000001,0.39450000000000002,1.0800000000000001E-2,9.7500000000000003E-2,8.09E-2,5.9900000000000002E-2,9.7999999999999997E-3,3.8603000000000001,2.2473000000000001,0.76790000000000003,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,2.5,-0.9,1E-4,2E-3,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8069.7431157600004},33.7864,{"$f":"P35/3.6","v":9.3851111111111116},{"$f":"S35*238.8459","v":8932.6694678699987},37.399299999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.388694444444443},{"$f":"V35/0.0041868","v":11186.944683290341},46.837499999999999,{"$f":"V35/3.6","v":13.010416666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8103.8237320842118,33.929088722411443,9.4247468673365109,8971.6804689967466,37.56263125721123,10.43406423811423]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Кошель В.Ю.                                                                                     "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                           Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №652"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Попасна",37.56,8972,10.43]
[null,"ГРС смт. Золоте",37.549999999999997,8970,10.43]
[null,"ГРСс. Мирна Долина",37.56,8971,10.43]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №652",null,37.56,8972,10.43]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                             Кошель В.Ю.                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]