{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 653"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\", ПАТ \"РКТК\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 653"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76929999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8089.7584021799994},33.870199999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4083888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":8954.070060510001},37.488900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.413583333333333},{"$f":"V11/0.0041868","v":11189.213719308302},46.847000000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.013055555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76970000000000005,{"$f":"P12*238.8459","v":8089.7584021799994},33.870199999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.4083888888888882},{"$f":"S12*238.8459","v":8954.070060510001},37.488900000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.413583333333333},{"$f":"V12/0.0041868","v":11189.213719308302},46.847000000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.013055555555555},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76980000000000004,8089.7584021799994,33.870199999999997,9.4083888888888882,8954.070060510001,37.488900000000001,10.413583333333333,11189.213719308302,46.847000000000001,13.013055555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76990000000000003,8089.7584021799994,33.870199999999997,9.4083888888888882,8954.070060510001,37.488900000000001,10.413583333333333,11189.213719308302,46.847000000000001,13.013055555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,87.888400000000004,3.5064000000000002,1.5892999999999999,0.21879999999999999,0.41,2.2000000000000001E-3,8.2100000000000006E-2,6.93E-2,3.4299999999999997E-2,1.0699999999999999E-2,3.7128000000000001,2.4756999999999998,0.76900000000000002,{"$f":"P15*238.8459","v":8070.6746147700005},33.790300000000002,{"$f":"P15/3.6","v":9.3861944444444454},{"$f":"S15*238.8459","v":8933.3860055699988},37.402299999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.389527777777777},{"$f":"V15/0.0041868","v":11168.840164325977},46.761699999999998,{"$f":"V15/3.6","v":12.98936111111111},-6.7,-9.6,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76919999999999999,{"$f":"P16*238.8459","v":8070.6746147700005},33.790300000000002,{"$f":"P16/3.6","v":9.3861944444444454},{"$f":"S16*238.8459","v":8933.3860055699988},37.402299999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.389527777777777},{"$f":"V16/0.0041868","v":11168.840164325977},46.761699999999998,{"$f":"V16/3.6","v":12.98936111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76990000000000003,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76919999999999999,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76900000000000002,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76719999999999999,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76500000000000001,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76449999999999996,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76529999999999998,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76490000000000002,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76400000000000001,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76559999999999995,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76590000000000003,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76380000000000003,8070.6746147700005,33.790300000000002,9.3861944444444454,8933.3860055699988,37.402299999999997,10.389527777777777,11168.840164325977,46.761699999999998,12.98936111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,88.748400000000004,3.8045,1.758,0.19900000000000001,0.43430000000000002,9.4000000000000004E-3,8.09E-2,7.0999999999999994E-2,4.5999999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,3.59,1.2477,0.76459999999999995,{"$f":"P29*238.8459","v":8224.2525284700005},34.433300000000003,{"$f":"P29/3.6","v":9.5648055555555569},{"$f":"S29*238.8459","v":9102.0350955600006},38.108400000000003,{"$f":"S29/3.6","v":10.585666666666667},{"$f":"V29/0.0041868","v":11458.82296742142},47.9758,{"$f":"V29/3.6","v":13.326611111111111},null,null,2.0000000000000001E-4,1E-3,"відс",100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76470000000000005,{"$f":"P30*238.8459","v":8224.2525284700005},34.433300000000003,{"$f":"P30/3.6","v":9.5648055555555569},{"$f":"S30*238.8459","v":9102.0350955600006},38.108400000000003,{"$f":"S30/3.6","v":10.585666666666667},{"$f":"V30/0.0041868","v":11458.82296742142},47.9758,{"$f":"V30/3.6","v":13.326611111111111},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76390000000000002,8224.2525284700005,34.433300000000003,9.5648055555555569,9102.0350955600006,38.108400000000003,10.585666666666667,11458.82296742142,47.9758,13.326611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76439999999999997,8224.2525284700005,34.433300000000003,9.5648055555555569,9102.0350955600006,38.108400000000003,10.585666666666667,11458.82296742142,47.9758,13.326611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76490000000000002,8224.2525284700005,34.433300000000003,9.5648055555555569,9102.0350955600006,38.108400000000003,10.585666666666667,11458.82296742142,47.9758,13.326611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76519999999999999,8224.2525284700005,34.433300000000003,9.5648055555555569,9102.0350955600006,38.108400000000003,10.585666666666667,11458.82296742142,47.9758,13.326611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,88.0685,4.0362,1.8868,0.22270000000000001,0.49059999999999998,4.4999999999999997E-3,8.9200000000000002E-2,8.1799999999999998E-2,6.0499999999999998E-2,1.1900000000000001E-2,3.4731999999999998,1.5741000000000001,0.76670000000000005,8260.8437203499998,34.586500000000001,9.6073611111111106,9140.5848238199997,38.269799999999996,10.6305,11445.160982134326,47.918599999999998,13.310722222222221,-5.6,-9.8000000000000007,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76629999999999998,{"$f":"P36*238.8459","v":8260.8437203499998},34.586500000000001,{"$f":"P36/3.6","v":9.6073611111111106},{"$f":"S36*238.8459","v":9140.5848238199997},38.269799999999996,{"$f":"S36/3.6","v":10.6305},{"$f":"V36/0.0041868","v":11445.160982134326},47.918599999999998,{"$f":"V36/3.6","v":13.310722222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76670000000000005,8260.8437203499998,34.586500000000001,9.6073611111111106,9140.5848238199997,38.269799999999996,10.6305,11445.160982134326,47.918599999999998,13.310722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76770000000000005,8260.8437203499998,34.586500000000001,9.6073611111111106,9140.5848238199997,38.269799999999996,10.6305,11445.160982134326,47.918599999999998,13.310722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76790000000000003,8260.8437203499998,34.586500000000001,9.6073611111111106,9140.5848238199997,38.269799999999996,10.6305,11445.160982134326,47.918599999999998,13.310722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73829999999999996,8260.8437203499998,34.586500000000001,9.6073611111111106,9140.5848238199997,38.269799999999996,10.6305,11445.160982134326,47.918599999999998,13.310722222222221,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.0509301374686,34.076577953138269,9.4657160980939672,9008.1470502579596,37.715309537479861,10.47647487152218]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                      Кошель В.Ю.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №653"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Рубіжне,місто",37.72,9010,10.48]
[null,"ГРС м.Рубіжне, заря",37.54,8966,10.48]
[null,"ГРС м.Рубіжне ,РКТК",37.71,9008,10.48]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 653",null,37.72,9008,10.48]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                       Кошель В.Ю.                                                                                "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                        Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]