{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 658"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 658"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Краматорськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8137.408159229999},34.069699999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4638055555555542},{"$f":"S11*238.8459","v":9019.5616062900008},37.763100000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.489750000000001},{"$f":"V11/0.0041868","v":11816.685774338397},49.4741,{"$f":"V11/3.6","v":13.742805555555556},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8137.408159229999},34.069699999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.4638055555555542},{"$f":"S12*238.8459","v":9019.5616062900008},37.763100000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.489750000000001},{"$f":"V12/0.0041868","v":11816.685774338397},49.4741,{"$f":"V12/3.6","v":13.742805555555556},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.984099999999998,3.2012,1.1922999999999999,0.15429999999999999,0.25769999999999998,2.2000000000000001E-3,6.25E-2,4.4499999999999998E-2,1.55E-2,9.1999999999999998E-3,2.6036000000000001,1.4729000000000001,0.74150000000000005,{"$f":"P16*238.8459","v":8114.1206839800006},33.972200000000001,{"$f":"P16/3.6","v":9.4367222222222225},{"$f":"S16*238.8459","v":8986.4336799600005},37.624400000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.451222222222222},{"$f":"V16/0.0041868","v":11453.520588516289},47.953600000000002,{"$f":"V16/3.6","v":13.320444444444444},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.231800000000007,3.3833000000000002,1.4156,0.188,0.34160000000000001,3.5999999999999999E-3,7.0699999999999999E-2,5.91E-2,3.6700000000000003E-2,8.8000000000000005E-3,3.2101000000000002,2.0507,0.75819999999999999,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,1E-4,2E-3,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8092.982821829999},33.883699999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.4121388888888884},{"$f":"S23*238.8459","v":8960.1367463699989},37.514299999999999,{"$f":"S23/3.6","v":10.420638888888888},{"$f":"V23/0.0041868","v":11293.469953186202},47.283499999999997,{"$f":"V23/3.6","v":13.134305555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.982821829999,33.883699999999997,9.4121388888888884,8960.1367463699989,37.514299999999999,10.420638888888888,11293.469953186202,47.283499999999997,13.134305555555555,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.0929725504393,33.972083977788358,9.4366899938300985,8986.8305608330247,37.626061660815715,10.451683794671027]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                    Кошель В.Ю.                                                                                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №658"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС смт. Підгорівка",37.630000000000003,8987,10.45]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №658",null,37.630000000000003,8987,10.45]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                               Кошель В.Ю.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]