{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 212"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 212"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8112.7114931699989},33.966299999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.435083333333333},{"$f":"S11*238.8459","v":8998.3043211900003},37.674100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.465027777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8112.7114931699989},33.966299999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.435083333333333},{"$f":"S12*238.8459","v":8998.3043211900003},37.674100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.465027777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,97.969399999999993,0.3589,0.1948,8.8400000000000006E-2,6.9599999999999995E-2,1E-3,5.4100000000000002E-2,2.23E-2,6.0900000000000003E-2,6.8999999999999999E-3,0.91010000000000002,0.2646,0.68659999999999999,{"$f":"P13*238.8459","v":8003.7261089999993},33.51,{"$f":"P13/3.6","v":9.3083333333333318},{"$f":"S13*238.8459","v":8881.2459455999997},37.183999999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.328888888888889},11762.9,49.248899999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.680249999999999},null,null,null,null,null,100.001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8003.7261089999993},33.51,{"$f":"P14/3.6","v":9.3083333333333318},{"$f":"S14*238.8459","v":8881.2459455999997},37.183999999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.328888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.7261089999993,33.51,9.3083333333333318,8881.2459455999997,37.183999999999997,10.328888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.7261089999993,33.51,9.3083333333333318,8881.2459455999997,37.183999999999997,10.328888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.7261089999993,33.51,9.3083333333333318,8881.2459455999997,37.183999999999997,10.328888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.7261089999993,33.51,9.3083333333333318,8881.2459455999997,37.183999999999997,10.328888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.7261089999993,33.51,9.3083333333333318,8881.2459455999997,37.183999999999997,10.328888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,97.333799999999997,0.82669999999999999,0.34339999999999998,0.1043,8.9800000000000005E-2,1E-3,5.8999999999999997E-2,2.63E-2,6.6100000000000006E-2,3.3E-3,0.89880000000000004,0.248,0.69179999999999997,{"$f":"P20*238.8459","v":8064.5362751400007},33.764600000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.3790555555555564},{"$f":"S20*238.8459","v":8946.4747608899997},37.457099999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.404749999999998},11804.48,49.423000000000002,13.72861111111111,null,null,0,0,0,100.0005," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8064.5362751400007},33.764600000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.3790555555555564},{"$f":"S21*238.8459","v":8946.4747608899997},37.457099999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.404749999999998},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8064.5362751400007,33.764600000000002,9.3790555555555564,8946.4747608899997,37.457099999999997,10.404749999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8064.5362751400007,33.764600000000002,9.3790555555555564,8946.4747608899997,37.457099999999997,10.404749999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8064.5362751400007,33.764600000000002,9.3790555555555564,8946.4747608899997,37.457099999999997,10.404749999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8064.5362751400007,33.764600000000002,9.3790555555555564,8946.4747608899997,37.457099999999997,10.404749999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8064.5362751400007,33.764600000000002,9.3790555555555564,8946.4747608899997,37.457099999999997,10.404749999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8064.5362751400007,33.764600000000002,9.3790555555555564,8946.4747608899997,37.457099999999997,10.404749999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.976500000000001,1.1439999999999999,0.41649999999999998,0.1038,0.09,1E-3,5.21E-2,2.4299999999999999E-2,7.0499999999999993E-2,8.5000000000000006E-3,0.87319999999999998,0.24,0.69430000000000003,{"$f":"P28*238.8459","v":8094.8935890299999},33.8917,{"$f":"P28/3.6","v":9.414361111111111},{"$f":"S28*238.8459","v":9002.9857008300005},37.6937,{"$f":"S28/3.6","v":10.470472222222222},11826.55,49.5154,{"$f":"V28/3.6","v":13.754277777777776},null,null,null,null,null,100.0004," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":8094.8935890299999},33.8917,{"$f":"P29/3.6","v":9.414361111111111},{"$f":"S29*238.8459","v":9002.9857008300005},37.6937,{"$f":"S29/3.6","v":10.470472222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.8935890299999,33.8917,9.414361111111111,9002.9857008300005,37.6937,10.470472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.8935890299999,33.8917,9.414361111111111,9002.9857008300005,37.6937,10.470472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.8935890299999,33.8917,9.414361111111111,9002.9857008300005,37.6937,10.470472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.8935890299999,33.8917,9.414361111111111,9002.9857008300005,37.6937,10.470472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.817300000000003,1.1731,0.4476,0.11409999999999999,0.1052,1E-3,5.4800000000000001E-2,2.7E-2,5.8599999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.91379999999999995,0.28299999999999997,0.69569999999999999,{"$f":"P34*238.8459","v":8096.6132795099993},33.898899999999998,{"$f":"P34/3.6","v":9.4163611111111098},{"$f":"S34*238.8459","v":8980.6774937699993},37.600299999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.444527777777777},11816.38,49.472799999999999,{"$f":"V34/3.6","v":13.742444444444445},null,null,null,null,null,100.0003," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8096.6132795099993},33.898899999999998,{"$f":"P35/3.6","v":9.4163611111111098},{"$f":"S35*238.8459","v":8980.6774937699993},37.600299999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.444527777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.6132795099993,33.898899999999998,9.4163611111111098,8980.6774937699993,37.600299999999997,10.444527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.6132795099993,33.898899999999998,9.4163611111111098,8980.6774937699993,37.600299999999997,10.444527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.6132795099993,33.898899999999998,9.4163611111111098,8980.6774937699993,37.600299999999997,10.444527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.6132795099993,33.898899999999998,9.4163611111111098,8980.6774937699993,37.600299999999997,10.444527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.6132795099993,33.898899999999998,9.4163611111111098,8980.6774937699993,37.600299999999997,10.444527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8068.0682777587454,33.779387788355365,9.3831632745431559,8955.161992519108,37.493471700871204,10.414853250241997]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            30.04.2017р.                             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                30.04.2017р.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                 30.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 212"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 3)",37.49,8955,10.41]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 205",null,37.49,8955,10.41]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                             Саловський Б.Й.                                           30.04.2017p.                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                Іваненко О.С.                                              30.04.2017p.                                                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                        Кузьмін Т.Б.                                                  30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]