{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 234"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 234"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Держкордон Ду700\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8254.4426502299993},34.559699999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5999166666666671},{"$f":"S11*238.8459","v":9150.9746204700004},38.313299999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.642583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8254.4426502299993},34.559699999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.5999166666666671},{"$f":"S12*238.8459","v":9150.9746204700004},38.313299999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.642583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.043000000000006,2.1406000000000001,0.69799999999999995,0.1144,0.1118,1.4E-3,2.3E-2,1.6400000000000001E-2,1.21E-2,6.6E-3,0.68940000000000001,0.14319999999999999,0.69940000000000002,{"$f":"P13*238.8459","v":8193.871329990001},34.306100000000001,{"$f":"P13/3.6","v":9.529472222222223},{"$f":"S13*238.8459","v":9085.9607664899995},38.0411,{"$f":"S13/3.6","v":10.566972222222223},11923.55,49.921500000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.867083333333333},null,null,null,null,null,99.999900000000025,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8193.871329990001},34.306100000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.529472222222223},{"$f":"S14*238.8459","v":9085.9607664899995},38.0411,{"$f":"S14/3.6","v":10.566972222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.871329990001,34.306100000000001,9.529472222222223,9085.9607664899995,38.0411,10.566972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.871329990001,34.306100000000001,9.529472222222223,9085.9607664899995,38.0411,10.566972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.871329990001,34.306100000000001,9.529472222222223,9085.9607664899995,38.0411,10.566972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.871329990001,34.306100000000001,9.529472222222223,9085.9607664899995,38.0411,10.566972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.871329990001,34.306100000000001,9.529472222222223,9085.9607664899995,38.0411,10.566972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.673000000000002,2.4049,0.77869999999999995,0.1246,0.11940000000000001,1.4E-3,2.3099999999999999E-2,1.67E-2,1.23E-2,7.9000000000000008E-3,0.66500000000000004,0.1731,0.70250000000000001,{"$f":"P20*238.8459","v":8223.3449140499997},34.429499999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5637499999999989},{"$f":"S20*238.8459","v":9117.5361944699998},38.173299999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.603694444444443},11938.86,49.985599999999998,13.884888888888888,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8223.3449140499997},34.429499999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.5637499999999989},{"$f":"S21*238.8459","v":9117.5361944699998},38.173299999999998,{"$f":"S21/3.6","v":10.603694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.3449140499997,34.429499999999997,9.5637499999999989,9117.5361944699998,38.173299999999998,10.603694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.3449140499997,34.429499999999997,9.5637499999999989,9117.5361944699998,38.173299999999998,10.603694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.3449140499997,34.429499999999997,9.5637499999999989,9117.5361944699998,38.173299999999998,10.603694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.3449140499997,34.429499999999997,9.5637499999999989,9117.5361944699998,38.173299999999998,10.603694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.3449140499997,34.429499999999997,9.5637499999999989,9117.5361944699998,38.173299999999998,10.603694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.3449140499997,34.429499999999997,9.5637499999999989,9117.5361944699998,38.173299999999998,10.603694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.734700000000004,2.4011999999999998,0.75460000000000005,0.1191,0.1124,1.4E-3,2.1999999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,1.06E-2,9.1999999999999998E-3,0.64339999999999997,0.17630000000000001,0.70179999999999998,{"$f":"P28*238.8459","v":8217.9947658900001},34.4071,{"$f":"P28/3.6","v":9.5575277777777767},{"$f":"S28*238.8459","v":9111.8516620500013},38.149500000000003,{"$f":"S28/3.6","v":10.597083333333334},11937.35,49.979300000000002,{"$f":"V28/3.6","v":13.883138888888888},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":8217.9947658900001},34.4071,{"$f":"P29/3.6","v":9.5575277777777767},{"$f":"S29*238.8459","v":9111.8516620500013},38.149500000000003,{"$f":"S29/3.6","v":10.597083333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9111.8516620500013,38.149500000000003,10.597083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9111.8516620500013,38.149500000000003,10.597083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9111.8516620500013,38.149500000000003,10.597083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9111.8516620500013,38.149500000000003,10.597083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.408900000000003,2.4588999999999999,0.76090000000000002,0.1186,0.12230000000000001,1.4E-3,2.75E-2,1.9900000000000001E-2,2.1100000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,0.75060000000000004,0.30559999999999998,0.70489999999999997,{"$f":"P34*238.8459","v":8211.4742728199999},34.379800000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5499444444444457},{"$f":"S34*238.8459","v":9104.1369394799985},38.117199999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.588111111111109},11900.66,49.825699999999998,{"$f":"V34/3.6","v":13.840472222222221},-21.6,null,0,0,0,99.999900000000025," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8211.4742728199999},34.379800000000003,{"$f":"P35/3.6","v":9.5499444444444457},{"$f":"S35*238.8459","v":9104.1369394799985},38.117199999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.588111111111109},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9104.1369394799985,38.117199999999997,10.588111111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9104.1369394799985,38.117199999999997,10.588111111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9104.1369394799985,38.117199999999997,10.588111111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9104.1369394799985,38.117199999999997,10.588111111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.4742728199999,34.379800000000003,9.5499444444444457,9104.1369394799985,38.117199999999997,10.588111111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.6271819164176,34.388813799677614,9.5524482776882245,9106.969935954603,38.129061189472381,10.591405885964546]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            30.04.2017р.                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               30.04.2017р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                30.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 234"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","\"Укравтогаз\" ДП",38.130000000000003,9107,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 234",null,38.130000000000003,9107,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                    Саловський Б.Й.                                               30.04.2017р.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                   30.04.2017р.                                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                 Кузьмін Т.Б.                                                    30.04.2017р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]