{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[8,12,9,12],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[8,14,8,16],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[2,6,2,24],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[3,6,3,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 235"]
["Філія \"УМГ \"Рівнетрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Рівнегаз\", ПАТ \"Львівгаз\", ТОВ \"СВ Трансгаз\", ТОВ \"СтейтОіл\","]
["Рівненське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"АГНКС Дудно, АГНКС Рівне,  ПАТ \"Дікергофф Цемент Україна\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 235"]
["Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинно до 22.04.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА - РІВНЕ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8210.7338505299995},34.3767,{"$f":"P11/3.6","v":9.5490833333333338},{"$f":"S11*238.8459","v":9094.7980647900004},38.078099999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.577249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8210.7338505299995},34.3767,9.5490833333333338,{"$f":"S12*238.8459","v":9094.7980647900004},38.078099999999999,10.577249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.684299999999993,4.1692999999999998,0.96479999999999999,0.1215,0.15060000000000001,1.9E-3,4.07E-2,3.6299999999999999E-2,2.07E-2,6.4999999999999997E-3,1.3069999999999999,1.4965999999999999,0.73529999999999995,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,{"$f":"V13*238.8459","v":11647.535274810001},48.765900000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.546083333333334},-14.5,null,null,null,null,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3021127800002,34.404200000000003,9.5567222222222235,9100.3631742599991,38.101399999999998,10.583722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,88.653599999999997,5.5822000000000003,1.2916000000000001,0.1323,0.19739999999999999,2.8999999999999998E-3,5.96E-2,5.0999999999999997E-2,3.0599999999999999E-2,6.3E-3,1.6707000000000001,2.3218000000000001,0.76100000000000001,8273.4308992799997,34.639200000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.6219999999999999},9157.2562676399994,38.339599999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.649888888888889},{"$f":"V20*238.8459","v":11520.68421732},48.2348,{"$f":"V20/3.6","v":13.398555555555555},-13.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,91.360500000000002,4.3640999999999996,1.0688,0.129,0.1671,1.8E-3,4.8599999999999997E-2,4.2799999999999998E-2,2.18E-2,5.5999999999999999E-3,1.2766999999999999,1.5133000000000001,0.73850000000000005,8251.4570764799992,34.547199999999997,9.5964444444444439,9137.4559425300013,38.256700000000002,10.626861111111111,{"$f":"V21*238.8459","v":11669.65240515},48.858499999999999,{"$f":"V21/3.6","v":13.571805555555555},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4570764799992,34.547199999999997,9.5964444444444439,9137.4559425300013,38.256700000000002,10.626861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4570764799992,34.547199999999997,9.5964444444444439,9137.4559425300013,38.256700000000002,10.626861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4570764799992,34.547199999999997,9.5964444444444439,9137.4559425300013,38.256700000000002,10.626861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4570764799992,34.547199999999997,9.5964444444444439,9137.4559425300013,38.256700000000002,10.626861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4570764799992,34.547199999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5964444444444439},9137.4559425300013,38.256700000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.626861111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4570764799992,34.547199999999997,9.5964444444444439,9137.4559425300013,38.256700000000002,10.626861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.504199999999997,2.5024999999999999,0.7802,0.12470000000000001,0.11700000000000001,2.8E-3,2.1899999999999999E-2,2.5700000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,0.72009999999999996,0.17280000000000001,0.70379999999999998,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.5712222222222234,9120.1157301900002,38.184100000000001,10.606694444444445,{"$f":"V28*238.8459","v":11931.09312729},49.953099999999999,{"$f":"V28/3.6","v":13.87586111111111},-14.4,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.5712222222222234,9120.1157301900002,38.184100000000001,10.606694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.5712222222222234,9120.1157301900002,38.184100000000001,10.606694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.5712222222222234,9120.1157301900002,38.184100000000001,10.606694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.5712222222222234,9120.1157301900002,38.184100000000001,10.606694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.5712222222222234},9120.1157301900002,38.184100000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.606694444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.034000000000006,4.0030999999999999,0.95309999999999995,0.1202,0.15160000000000001,1.6999999999999999E-3,4.1399999999999999E-2,3.7600000000000001E-2,2.3400000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,1.2725,1.3552999999999999,0.73240000000000005,8220.3115711200007,34.416800000000002,9.5602222222222224,9104.5907466900007,38.119100000000003,10.588638888888889,{"$f":"V34*238.8459","v":11675.31305298},48.882199999999997,{"$f":"V34/3.6","v":13.578388888888888},-13.5,null,null,null,null,100.0001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3115711200007,34.416800000000002,9.5602222222222224,9104.5907466900007,38.119100000000003,10.588638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3115711200007,34.416800000000002,9.5602222222222224,9104.5907466900007,38.119100000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.588638888888889},null,null,null,null,null,0,0,0,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3115711200007,34.416800000000002,9.5602222222222224,9104.5907466900007,38.119100000000003,10.588638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3115711200007,34.416800000000002,9.5602222222222224,9104.5907466900007,38.119100000000003,10.588638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3115711200007,34.416800000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5602222222222224},9104.5907466900007,38.119100000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.588638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.3115711200007,34.416800000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.5602222222222224},9104.5907466900007,38.119100000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.588638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.7644610750958,34.464750958986926,9.5735419330519242,9117.7806961440456,38.174323679594451,10.603978799887344]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                                                                                     Олійник І.Я.                                                                         03.05.2017  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                      Шевчук М.О.                                                                         03.05.2017                            "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                              Кузьмін А.Б.                                                                         03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[29,0,29,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,28,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 235"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Рівненська область","ГРС Рівне",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Варковичі",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Гоща",38.18,9119,10.61]
[null,"ГРС Грушвиця",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Демидівка",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Дубно",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Здолбунів",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Козин",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Корнин",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Мізоч",38.18,9119,10.6]
[null,"ГРС Млинів",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Оженіно",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Острог",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Пляшівка",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Радивилів",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Стовпець",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Урвенна",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС Ярославичі",38.17,9118,10.6]
[null,"ПАТ \"Дікургофф Цемент Україна\"",38.18,9118,10.6]
[null,"ПАТ \"Львівгаз\"",38.18,9118,10.6]
[null,"АГНКС Рівне",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ТОВ \"СтейтОіл\"",0,0,0]
[null,"АГНКС Дубно",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"АГНКС \"СВ Трансгаз\"",38.159999999999997,9115,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 235",null,38.17,9118,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Рівненського ЛВУМГ                                                                       Олійник І.Я.                                                                                 ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                                        Шевчук М.О.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювать та метрології                                                                Кузьмін А.Б.",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]