{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,2,48,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[44,2,44,27],[46,2,46,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 238"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 238"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  відвід на Судову Вишню",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7955.6225447399993},33.308599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.2523888888888877},{"$f":"S11*238.8459","v":8830.4673072599999},36.971400000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.269833333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":7955.6225447399993},33.308599999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.2523888888888877},{"$f":"S12*238.8459","v":8830.4673072599999},36.971400000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.269833333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,98.808700000000002,0.23169999999999999,6.7400000000000002E-2,3.9399999999999998E-2,1.01E-2,1E-3,1.3899999999999999E-2,3.3999999999999998E-3,8.8000000000000005E-3,6.4000000000000003E-3,0.60680000000000001,0.20319999999999999,0.67730000000000001,{"$f":"P13*238.8459","v":7958.5364647199995},33.320799999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.2557777777777765},{"$f":"S13*238.8459","v":8833.9305728100007},36.985900000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.273861111111112},11780.21,49.321399999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.700388888888888},null,null,null,null,null,100.00080000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":7958.5364647199995},33.320799999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.2557777777777765},{"$f":"S14*238.8459","v":8833.9305728100007},36.985900000000001,{"$f":"S14/3.6","v":10.273861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.5364647199995,33.320799999999998,9.2557777777777765,8833.9305728100007,36.985900000000001,10.273861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.5364647199995,33.320799999999998,9.2557777777777765,8833.9305728100007,36.985900000000001,10.273861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.5364647199995,33.320799999999998,9.2557777777777765,8833.9305728100007,36.985900000000001,10.273861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.5364647199995,33.320799999999998,9.2557777777777765,8833.9305728100007,36.985900000000001,10.273861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.5364647199995,33.320799999999998,9.2557777777777765,8833.9305728100007,36.985900000000001,10.273861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,98.747799999999998,0.24510000000000001,7.0999999999999994E-2,4.1799999999999997E-2,1.1299999999999999E-2,1E-3,1.6199999999999999E-2,3.5999999999999999E-3,8.8999999999999999E-3,3.3E-3,0.62509999999999999,0.22570000000000001,0.67789999999999995,{"$f":"P20*238.8459","v":7958.08265751},33.318899999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.2552500000000002},{"$f":"S20*238.8459","v":8833.3334580600003},36.983400000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.273166666666667},11774.41,49.2971,13.693638888888888,null,null,null,null,null,100.0008," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":7958.08265751},33.318899999999999,{"$f":"P21/3.6","v":9.2552500000000002},{"$f":"S21*238.8459","v":8833.3334580600003},36.983400000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.273166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.08265751,33.318899999999999,9.2552500000000002,8833.3334580600003,36.983400000000003,10.273166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,98.669399999999996,0.24759999999999999,7.17E-2,4.1799999999999997E-2,1.1299999999999999E-2,1E-3,1.5599999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,7.9000000000000008E-3,8.0000000000000002E-3,0.68259999999999998,0.2404,0.6784,{"$f":"P30*238.8459","v":7951.7293565699993},33.292299999999997,{"$f":"P30/3.6","v":9.24786111111111},{"$f":"S30*238.8459","v":8826.2875040099989},36.953899999999997,{"$f":"S30/3.6","v":10.264972222222221},11760.96,49.2408,13.677999999999999,null,null,0,0,0,100.001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":7951.7293565699993},33.292299999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.24786111111111},{"$f":"S31*238.8459","v":8826.2875040099989},36.953899999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.264972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7951.7293565699993,33.292299999999997,9.24786111111111,8826.2875040099989,36.953899999999997,10.264972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7951.7293565699993,33.292299999999997,9.24786111111111,8826.2875040099989,36.953899999999997,10.264972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,98.636399999999995,0.2576,7.46E-2,4.5100000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,1E-3,1.77E-2,4.1999999999999997E-3,1.0699999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,0.68640000000000001,0.24759999999999999,0.67879999999999996,{"$f":"P34*238.8459","v":7953.5684699999993},33.299999999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.2499999999999982},{"$f":"S34*238.8459","v":8827.7444639999994},36.96,{"$f":"S34/3.6","v":10.266666666666667},11760.84,49.24,{"$f":"V34/3.6","v":13.677777777777777},null,null,null,null,null,100.00080000000003," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":7953.5684699999993},33.299999999999997,{"$f":"P35/3.6","v":9.2499999999999982},{"$f":"S35*238.8459","v":8827.7444639999994},36.96,{"$f":"S35/3.6","v":10.266666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.5684699999993,33.299999999999997,9.2499999999999982,8827.7444639999994,36.96,10.266666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.5684699999993,33.299999999999997,9.2499999999999982,8827.7444639999994,36.96,10.266666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.5684699999993,33.299999999999997,9.2499999999999982,8827.7444639999994,36.96,10.266666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.5684699999993,33.299999999999997,9.2499999999999982,8827.7444639999994,36.96,10.266666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.5684699999993,33.299999999999997,9.2499999999999982,8827.7444639999994,36.96,10.266666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.0274287667598,33.310295168419294,9.2528597690053616,8830.9482926861037,36.973413789753565,10.270392719375989]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                       30.04.2017p.                              "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               30.04.2017p.                           "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               30.04.2017p."]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 238"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Судова Вишня",36.97,8831,10.27]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 238",null,36.97,8831,10.27]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                  Саловський Б.Й.                                                                                                              30.04.2017p.                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                                                                                                                30.04.2017p.                             "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                               Кузьмін Т.Б.                                                                                                                 30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]