{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 252"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ПАТ \"ДТЕК Західенерго\", ДП \"Укравтогаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 252"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8210.5427738100007},34.375900000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5488611111111119},{"$f":"S11*238.8459","v":9093.7471428300014},38.073700000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.576027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8210.5427738100007},34.375900000000001,9.5488611111111119,{"$f":"S12*238.8459","v":9093.7471428300014},38.073700000000002,10.576027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.5427738100007,34.375900000000001,9.5488611111111119,9093.7471428300014,38.073700000000002,10.576027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.5427738100007,34.375900000000001,9.5488611111111119,9093.7471428300014,38.073700000000002,10.576027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.389499999999998,2.5857999999999999,0.80420000000000003,0.124,0.1246,2.0000000000000001E-4,3.2399999999999998E-2,1.8700000000000001E-2,2.8E-3,4.8999999999999998E-3,0.67949999999999999,0.23350000000000001,0.7046,8232.0389048099987,34.465899999999998,9.5738611111111105,9122.4803046000015,38.194000000000003,10.609444444444446,{"$f":"V15*238.8459","v":11927.03274699},49.936100000000003,{"$f":"V15/3.6","v":13.87113888888889},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0389048099987,34.465899999999998,9.5738611111111105,9122.4803046000015,38.194000000000003,10.609444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0389048099987,34.465899999999998,9.5738611111111105,9122.4803046000015,38.194000000000003,10.609444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0389048099987,34.465899999999998,9.5738611111111105,9122.4803046000015,38.194000000000003,10.609444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0389048099987,34.465899999999998,9.5738611111111105,9122.4803046000015,38.194000000000003,10.609444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0389048099987,34.465899999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.5738611111111105},9122.4803046000015,38.194000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.609444444444446},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0389048099987,34.465899999999998,9.5738611111111105,9122.4803046000015,38.194000000000003,10.609444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.458799999999997,5.0807000000000002,1.1501999999999999,0.12089999999999999,0.1888,4.5999999999999999E-3,5.7299999999999997E-2,4.48E-2,4.9700000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,1.6523000000000001,2.1871,0.75470000000000004,8237.2696300200005,34.4878,9.579944444444445,9119.0170390499989,38.179499999999997,10.605416666666665,11519.872141260001,48.231400000000001,13.397611111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2696300200005,34.4878,9.579944444444445,9119.0170390499989,38.179499999999997,10.605416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2696300200005,34.4878,9.579944444444445,9119.0170390499989,38.179499999999997,10.605416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2696300200005,34.4878,9.579944444444445,9119.0170390499989,38.179499999999997,10.605416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2696300200005,34.4878,{"$f":"P26/3.6","v":9.579944444444445},9119.0170390499989,38.179499999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.605416666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2696300200005,34.4878,9.579944444444445,9119.0170390499989,38.179499999999997,10.605416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2696300200005,34.4878,9.579944444444445,9119.0170390499989,38.179499999999997,10.605416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.695400000000006,2.4009,0.74680000000000002,0.11550000000000001,0.1113,1.4E-3,3.6200000000000003E-2,1.8499999999999999E-2,2E-3,4.4999999999999997E-3,0.68579999999999997,0.1817,0.70199999999999996,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9103.181555879999,38.113199999999999,10.587,11924.071057829999,49.923699999999997,13.867694444444442,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9103.181555879999,38.113199999999999,10.587,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9103.181555879999,38.113199999999999,10.587,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9103.181555879999,38.113199999999999,10.587,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.88661641,34.389899999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5527499999999996},9103.181555879999,38.113199999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.587},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9103.181555879999,38.113199999999999,10.587,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9103.181555879999,38.113199999999999,10.587,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,95.507900000000006,2.3723000000000001,0.71819999999999995,0.11020000000000001,0.1154,1E-3,3.7100000000000001E-2,2.23E-2,5.7999999999999996E-3,4.7999999999999996E-3,0.7873,0.31759999999999999,0.70379999999999998,8191.60229394,34.296599999999998,9.5268333333333324,9078.6043127699995,38.010300000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.558416666666666},11876.80345422,49.7258,13.812722222222222,null,null,0,0,0,99.999899999999997," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.60229394,34.296599999999998,9.5268333333333324,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.60229394,34.296599999999998,9.5268333333333324,9078.6043127699995,38.010300000000001,10.558416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.60229394,34.296599999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.5268333333333324},9078.6043127699995,38.010300000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.558416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.60229394,34.296599999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.5268333333333324},9078.6043127699995,38.010300000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.558416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.224656993385,34.416436107939823,9.5601211410943918,9106.9219091808736,38.12886011097897,10.591350030827492]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 252"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Добротвір",38.130000000000003,9108,10.59]
[null,"ГРС Сокаль",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Червоноград",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Корчин",38.130000000000003,9108,10.59]
[null,"Добротвірська ТЕС"]
[null,"АГНКС Червоноград",38.119999999999997,9106,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 252",null,38.130000000000003,9107,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]