{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 255"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 255"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Лупінг МГ Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8246.2741204499998},34.525500000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5904166666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9138.0052880999992},38.259,{"$f":"S11/3.6","v":10.6275},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8246.2741204499998},34.525500000000001,9.5904166666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9138.0052880999992},38.259,10.6275,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.2741204499998,34.525500000000001,9.5904166666666661,9138.0052880999992,38.259,10.6275,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.414900000000003,2.6034000000000002,0.82950000000000002,0.13239999999999999,0.13020000000000001,6.9999999999999999E-4,3.5000000000000003E-2,1.8200000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,4.5999999999999999E-3,0.64959999999999996,0.17580000000000001,0.7046,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,{"$f":"V14*238.8459","v":11949.173761919999},50.028799999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.896888888888888},null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5917499999999993},9139.2234021900003,38.264099999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.628916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.42058077,34.530299999999997,9.5917499999999993,9139.2234021900003,38.264099999999999,10.628916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.940700000000007,2.2261000000000002,0.72099999999999997,0.1167,0.114,1E-3,2.8799999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,3.0999999999999999E-3,4.4999999999999997E-3,0.68910000000000005,0.13789999999999999,0.7,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,11923.688904390001,49.9221,13.86725,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.5386388888888884},9090.3077618700008,38.0593,{"$f":"S26/3.6","v":10.572027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7532446900004,34.339100000000002,9.5386388888888884,9090.3077618700008,38.0593,10.572027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.659599999999998,2.4216000000000002,0.76219999999999999,0.1202,0.1159,8.9999999999999998E-4,4.3400000000000001E-2,1.8599999999999998E-2,3.7000000000000002E-3,5.1000000000000004E-3,0.69059999999999999,0.15820000000000001,0.70240000000000002,8222.4134150400005,34.425600000000003,9.5626666666666669,9112.377123029999,38.151699999999998,10.597694444444445,11932.502318100002,49.959000000000003,13.877500000000001,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4134150400005,34.425600000000003,9.5626666666666669,9112.377123029999,38.151699999999998,10.597694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4134150400005,34.425600000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5626666666666669},9112.377123029999,38.151699999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.597694444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4134150400005,34.425600000000003,9.5626666666666669,9112.377123029999,38.151699999999998,10.597694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.912700000000001,2.2271000000000001,0.71640000000000004,0.114,0.1123,5.9999999999999995E-4,3.9E-2,1.7000000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,4.7000000000000002E-3,0.70909999999999995,0.14299999999999999,0.70030000000000003,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.5673395799986,38.056199999999997,10.571166666666665,11920.22563884,49.907600000000002,13.863222222222223,null,null,0,0,0,100.00010000000002," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.5673395799986,38.056199999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.571166666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.5673395799986,38.056199999999997,10.571166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.5673395799986,38.056199999999997,10.571166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5379166666666659},9089.5673395799986,38.056199999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.571166666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.5379166666666659},9089.5673395799986,38.056199999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.571166666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9429124292928,34.415256499815534,9.5597934721709823,9109.7707034428913,38.140787442626795,10.594663178507441]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 255"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новий Яричів",38.14,9110,10.59]
[null,"ГРС Задвір'я",38.14,9109,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 255",null,38.14,9110,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]