{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт ФХП","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт ФХП","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,26],[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №619"]
["Філія \"УМГ\"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Миколаївським ЛВУМГ    та прийнятого   ПАТ \"Миколаївгаз\",  ТОВ \"МГЗ\",   ТОВ \"Сандора\",   РВУ \"Харківавтогаз\",                       ДП НВКГ \"Зоря-Машпроект\",   УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\" ПВВГ Ряснопіль"]
["Миколаївське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 619"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  ШДО-ШДКРі",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.479600000000005,2.4784999999999999,0.75070000000000003,0.11360000000000001,0.1258,2.7000000000000001E-3,2.6499999999999999E-2,2.07E-2,3.3300000000000003E-2,9.2999999999999992E-3,0.78349999999999997,0.1757,0.70409999999999995,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,11921,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000011}]
[2,95.446399999999997,2.5019,0.75929999999999997,0.1152,0.1265,2.8E-3,2.6100000000000002E-2,2.07E-2,3.2800000000000003E-2,9.1999999999999998E-3,0.77969999999999995,0.17949999999999999,0.70440000000000003,8221,34.42,9.5611111111111118,9117,38.17,10.602777777777778,11923,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,100.0001]
[3,95.429400000000001,2.5167999999999999,0.75960000000000005,0.11459999999999999,0.1258,2.8E-3,2.63E-2,2.0500000000000001E-2,3.2899999999999999E-2,8.6E-3,0.78200000000000003,0.18060000000000001,0.70450000000000002,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,10.602777777777778,11923,49.92,13.866666666666667,-20.7,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.395300000000006,2.5244,0.76490000000000002,0.11550000000000001,0.12820000000000001,2.8E-3,2.7199999999999998E-2,2.1299999999999999E-2,3.4299999999999997E-2,7.9000000000000008E-3,0.79649999999999999,0.18160000000000001,0.70479999999999998,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,10.602777777777778,11922,49.91,13.863888888888887,-21.6,-9.1999999999999993,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.444800000000001,2.4605999999999999,0.75670000000000004,0.1144,0.12709999999999999,2.5999999999999999E-3,2.6800000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,3.5200000000000002E-2,1.0800000000000001E-2,0.8175,0.18190000000000001,0.70440000000000003,8216,34.4,9.5555555555555554,9110,38.14,10.594444444444445,11916,49.89,13.858333333333333,-21.8,-13,null,null,null,100.00009999999999," "]
[6,95.012900000000002,2.6880999999999999,0.84460000000000002,0.12230000000000001,0.14760000000000001,3.5999999999999999E-3,3.2500000000000001E-2,2.6200000000000001E-2,4.1700000000000001E-2,9.5999999999999992E-3,0.86709999999999998,0.2039,0.70830000000000004,8247,34.53,9.5916666666666668,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11923,49.92,13.866666666666667,-20,-11.2,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,94.249700000000004,3.0438000000000001,0.95450000000000002,0.1326,0.1799,4.8999999999999998E-3,4.41E-2,3.6999999999999998E-2,6.5600000000000006E-2,8.2000000000000007E-3,1.0427,0.23710000000000001,0.71489999999999998,8286,34.69,9.6361111111111111,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,11923,49.92,13.866666666666667,-21.3,-12,null,null,null,100.00010000000002," "]
[8,94.296199999999999,3.0316000000000001,0.90110000000000001,0.12520000000000001,0.16309999999999999,5.0000000000000001E-3,4.02E-2,3.3099999999999997E-2,7.5499999999999998E-2,7.4000000000000003E-3,1.079,0.24249999999999999,0.71409999999999996,8271,34.630000000000003,9.6194444444444454,9169,38.39,10.66388888888889,11911,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[9,94.710300000000004,2.7942,0.87380000000000002,0.126,0.1515,3.3E-3,3.4500000000000003E-2,2.7799999999999998E-2,6.0999999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.97829999999999995,0.23250000000000001,0.71079999999999999,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9148,38.299999999999997,10.638888888888888,11911,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[10,94.973699999999994,2.6613000000000002,0.84950000000000003,0.12520000000000001,0.14369999999999999,2.8E-3,3.1199999999999999E-2,2.46E-2,4.41E-2,8.0000000000000002E-3,0.91100000000000003,0.22489999999999999,0.70860000000000001,8240,34.5,9.5833333333333339,9133,38.24,10.622222222222222,11911,49.87,13.852777777777776,-21.7,-13,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.075800000000001,2.6151,0.85909999999999997,0.12130000000000001,0.1389,2.5000000000000001E-3,3.0099999999999998E-2,2.3599999999999999E-2,3.7999999999999999E-2,1.03E-2,0.86450000000000005,0.22070000000000001,0.70779999999999998,8238,34.49,9.5805555555555557,9133,38.24,10.622222222222222,11916,49.89,13.858333333333333,-21.3,-12.2,null,null,"відсутні",99.999900000000011," "]
[12,94.965800000000002,2.6694,0.84350000000000003,0.1236,0.14269999999999999,2.2000000000000001E-3,3.0599999999999999E-2,2.46E-2,3.8100000000000002E-2,6.6E-3,0.92779999999999996,0.22520000000000001,0.70840000000000003,8235,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,11909,49.86,13.85,-21.4,-11,"< 0,0001",2.0000000000000001E-4,null,100.00010000000003," "]
[13,94.907799999999995,2.6814,0.85419999999999996,0.1229,0.14599999999999999,2.3E-3,3.2000000000000001E-2,2.6100000000000002E-2,4.2700000000000002E-2,7.1000000000000004E-3,0.9516,0.22589999999999999,0.70899999999999996,8238,34.49,9.5805555555555557,9133,38.24,10.622222222222222,11906,49.85,13.847222222222221,-17.5,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,94.809399999999997,2.7208000000000001,0.85919999999999996,0.1244,0.1489,2.3999999999999998E-3,3.2899999999999999E-2,2.69E-2,4.6800000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.99099999999999999,0.2303,0.7097,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,10.625,11902,49.83,13.841666666666665,-16.899999999999999,-8.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,94.759100000000004,2.7442000000000002,0.86370000000000002,0.12559999999999999,0.15,2.3999999999999998E-3,3.32E-2,2.7099999999999999E-2,4.7899999999999998E-2,6.8999999999999999E-3,1.0051000000000001,0.2349,0.71009999999999995,8243,34.51,9.5861111111111104,9136,38.25,10.625,11902,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[16,94.535700000000006,2.8887,0.91459999999999997,0.1331,0.158,2.5000000000000001E-3,3.4799999999999998E-2,2.8299999999999999E-2,4.8899999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,0.99739999999999995,0.25119999999999998,0.71209999999999996,8259,34.58,9.6055555555555543,9157,38.340000000000003,10.65,11911,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,94.515100000000004,2.9146999999999998,0.92110000000000003,0.1348,0.158,2.5999999999999999E-3,3.4299999999999997E-2,2.7799999999999998E-2,4.8599999999999997E-2,6.3E-3,0.98180000000000001,0.255,0.71230000000000004,8264,34.6,9.6111111111111107,9160,38.35,10.652777777777779,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[18,94.5047,2.9184000000000001,0.92390000000000005,0.13439999999999999,0.15759999999999999,2.5999999999999999E-3,3.4299999999999997E-2,2.7400000000000001E-2,4.7899999999999998E-2,6.4999999999999997E-3,0.98619999999999997,0.25600000000000001,0.71230000000000004,8264,34.6,9.6111111111111107,9160,38.35,10.652777777777779,11914,49.88,13.855555555555556,-15.1,-7.8,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,94.674099999999996,2.7822,0.89529999999999998,0.13,0.1545,2.5999999999999999E-3,3.4000000000000002E-2,2.7799999999999998E-2,4.8800000000000003E-2,6.7999999999999996E-3,0.99550000000000005,0.24829999999999999,0.71109999999999995,8250,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,11904,49.84,13.844444444444445,-13.9,-8.1999999999999993,null,null,null,99.999900000000011," "]
[20,94.763800000000003,2.7376999999999998,0.86839999999999995,0.12479999999999999,0.1492,2.5000000000000001E-3,3.3300000000000003E-2,2.7E-2,4.7100000000000003E-2,7.1000000000000004E-3,0.99939999999999996,0.23960000000000001,0.71009999999999995,8243,34.51,9.5861111111111104,9136,38.25,10.625,11902,49.83,13.841666666666665,-13.7,-7.9,null,null,null,99.999899999999968,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.924800000000005,2.7286999999999999,0.86019999999999996,0.12759999999999999,0.14299999999999999,2.2000000000000001E-3,3.0200000000000001E-2,2.4199999999999999E-2,3.95E-2,7.3000000000000001E-3,0.88270000000000004,0.2296,0.70889999999999997,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11918,49.9,13.861111111111111,-12.3,-5.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,94.918599999999998,2.7429000000000001,0.85970000000000002,0.12809999999999999,0.14219999999999999,2.0999999999999999E-3,2.9600000000000001E-2,2.3800000000000002E-2,3.61E-2,7.4000000000000003E-3,0.87809999999999999,0.23150000000000001,0.70879999999999999,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[23,94.894800000000004,2.7905000000000002,0.88060000000000005,0.13159999999999999,0.1431,2E-3,2.92E-2,2.3199999999999998E-2,3.1800000000000002E-2,7.4999999999999997E-3,0.82879999999999998,0.23699999999999999,0.70909999999999995,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,11928,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.9071,2.7496999999999998,0.86450000000000005,0.12870000000000001,0.14299999999999999,2.0999999999999999E-3,2.98E-2,2.3800000000000002E-2,3.4799999999999998E-2,7.3000000000000001E-3,0.87709999999999999,0.2321,0.70889999999999997,8247,34.53,9.5916666666666668,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11918,49.9,13.861111111111111,-13.8,-6.1,null,null,null,100,"ОК"]
[25,95.015699999999995,2.7105000000000001,0.86739999999999995,0.1308,0.13950000000000001,2.5000000000000001E-3,2.81E-2,2.1999999999999999E-2,3.0599999999999999E-2,7.1999999999999998E-3,0.81899999999999995,0.2266,0.70809999999999995,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,11926,49.93,13.869444444444444,-13.2,-6.4,null,null,"відсутні",99.999899999999997," "]
[26,95.284800000000004,2.6419000000000001,0.83279999999999998,0.13,0.13039999999999999,1.8E-3,2.4500000000000001E-2,1.8499999999999999E-2,1.9099999999999999E-2,7.9000000000000008E-3,0.69879999999999998,0.2097,0.70589999999999997,8243,34.51,9.5861111111111104,9138,38.26,10.627777777777776,11940,49.99,13.886111111111111,-14.7,-7.3,"< 0,0001",2.0000000000000001E-4,null,100.00020000000002," "]
[27,95.192400000000006,2.6654,0.83799999999999997,0.12839999999999999,0.13339999999999999,1.9E-3,2.5899999999999999E-2,0.02,2.2599999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,0.75080000000000002,0.21340000000000001,0.70660000000000001,8243,34.51,9.5861111111111104,9138,38.26,10.627777777777776,11933,49.96,13.877777777777778,-18.399999999999999,-9.6,null,null,null,99.999899999999982," "]
[28,95.078999999999994,2.6989000000000001,0.8528,0.129,0.13819999999999999,2E-3,2.75E-2,2.1600000000000001E-2,2.6100000000000002E-2,7.7000000000000002E-3,0.79510000000000003,0.222,0.70750000000000002,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11928,49.94,13.872222222222222,-17.899999999999999,-8.4,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999997}," "]
[29,95.272000000000006,2.6341000000000001,0.83550000000000002,0.12889999999999999,0.1321,1.6999999999999999E-3,2.5000000000000001E-2,1.9300000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,0.70860000000000001,0.2132,0.70609999999999995,8243,34.51,9.5861111111111104,9138,38.26,10.627777777777776,11938,49.98,13.883333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":100.00020000000002}," "]
[30,95.358199999999997,2.6053000000000002,0.82650000000000001,0.12870000000000001,0.12970000000000001,1.6000000000000001E-3,2.3599999999999999E-2,1.8100000000000002E-2,1.7500000000000002E-2,7.9000000000000008E-3,0.67390000000000005,0.20910000000000001,0.70530000000000004,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,10.625,11940,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":100.0001}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7638647316071,34.519132462808955,9.588647906335817,9140.0010326306146,38.267171100391515,10.629769750108753]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Миколаївського ЛВУМГ                                                                                                                       Литвинюк Є.О.                                                     02.05.2017р.                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                            Бартальова С.В.                                                    02.05.2017р.                                                                                                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                  Бартальов Е.Ю.                                                      02.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[59,0,59,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу   №  619"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Миколаївська область","ГРС-1м. Миколаїв  вихід \"місто\"",38.267365709314042,9140.0034034702512,10.62982380814279]
[null,"ГРС-1м. Миколаїв вихід \"Океан\"",38.268951171497655,9140.3820846124108,10.630264214304903]
[null,"ГРС-2м. Миколаїв вихід \"місто\"",38.272334372362288,9141.1901482678059,10.631203992322858]
[null,"ГРС МГЗ   вихід Галицинівка",38.270649805765416,9140.7877964428662,10.63073605715706]
[null,"ГРС с.Володимирівка",38.267723584853897,9140.0888805756549,10.629923218014971]
[null,"ГРС с. Новоукраїнка",38.271094263339741,9140.8939533122175,10.630859517594372]
[null,"ГРС смт. Березнегувате",38.26924532900091,9140.4523429260189,10.630345924722475]
[null,"ГРС Новосевастополь",38.270726016625929,9140.8059990944348,10.630757226840535]
[null,"ГРС с. Новоіванівка",38.270155400557123,9140.6697097859269,10.630598722376979]
[null,"ГРС м. Баштанка",38.2708930994715,9140.8459061470603,10.630803638742083]
[null,"ГРС  Новий Буг",38.270673987857215,9140.7935722363454,10.630742774404782]
[null,"ГРС с. Лоцкіне",38.270835910594116,9140.8322468181705,10.63078775294281]
[null,"ГРС Новоєгорівка",38.270357849264101,9140.7180638295486,10.630654958128916]
[null,"ГРС  Мар'ївка",38.270993786147699,9140.869954746855,10.63083160726325]
[null,"ГРС  Грейгове",38.272042367506863,9141.1204041053079,10.631122879863018]
[null,"ГРС  Горохівка",38.271456129852297,9140.9803836450883,10.630960036070082]
[null,"ГРС с. Новомиколаївка",38.269834414465052,9140.5930435738792,10.630509559573625]
[null,"ГРС  Прибузьке",38.270413764069701,9140.7314188516157,10.63067049001936]
[null,"ГРС  Інгулка",38.269606731165979,9140.5386623513969,10.630446314212772]
[null,"ГРС  Персадівка",38.272413216113378,9141.2089797744939,10.631225893364826]
[null,"ГРС  Снігурівка",38.26951005167647,9140.5155708517123,10.63041945879902]
[null,"ГРС м. Казанка",38.270345328267268,9140.7150732407918,10.63065148007424]
[null,"ГРС с. Миколо- Гулак",38.271692916209311,9141.0369390956366,10.631025810058143]
[null,"ГРС  Крива Балка",38.269499996691295,9140.5131692597297,10.630416665747582]
[null,"ГРС с.  Ольшанське                          вихід поселок",38.269596649311666,9140.5362543418287,10.630443513697685]
[null,"ГРС с.  Ольшанське                  вихід  ОЦЗ",38.279647479156303,9142.9368538418184,10.63323541087675]
[null,"ГРС  с. Кандибіне",38.270724338409416,9140.8055982593014,10.630756760669282]
[null,"ГРС   Гур’ївка",38.271019376959735,9140.876067007388,10.630838715822149]
[null,"ГРС с. Себине",38.270727698747422,9140.8064008622569,10.630757694096506]
[null,"ГРС  Нова Одеса",38.272116030370682,9141.1379981783139,10.631143341769635]
[null,"ГРС  Підлісне",38.272241080347797,9141.1678658526416,10.631178077874388]
[null,"ГРС  Єланець",38.271419267398358,9140.9715791991021,10.630949796499543]
[null,"ГРС   Веселий подол",38.270268394742843,9140.696697983909,10.63063010965079]
[null,"ГРС  Щербані",38.270699855972616,9140.7997507296495,10.630749959992393]
[null,"ГРС  Дорошівка",38.270501545304349,9140.7523850396083,10.630694873695653]
[null,"ГРС  Вознесенськ",38.27155512075398,9141.0040272160932,10.630987533542772]
[null,"ГРС  Кам’янка",38.268202980591042,9140.2033822819503,10.630056383497511]
[null,"ГРС с. Рівне",38.269376329393417,9140.483631832667,10.630382313720393]
[null,"ГРС  Очаків вихід  \"місто\"",38.269251590818889,9140.45383853557,10.630347664116359]
[null,"ГРС Ульянівка",38.269987060348612,9140.6295024173178,10.630551961207948]
[null,"ГРС  Ч. Поле",38.272465189431308,9141.2213933883922,10.631240330397585]
[null,"ГРС  Ш. Лан",38.270715374335893,9140.8034572270935,10.630754270648859]
[null,"ГРС  Олексіївка",38.271058541989873,9140.8854214142593,10.630849594997187]
[null,"ГРС  Веселинове",38.270078984141968,9140.6514580384737,10.630577495594991]
[null,"ГРС Березанка",38.269857415718995,9140.5985373290769,10.630515948810832]
[null,"ГРС  Дмитріївка",38.270345960338432,9140.7152242083976,10.630651655649563]
[null,"ГРС. Кубряки",38.267719323390395,9140.08786274257,10.62992203427511]
[null,"ПВВГ Ряснопіль",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ДПНВКГ \"Зоря-Машпроект\"",38.258102702656011,9137.7909723083067,10.627250750737781]
[null,"АГНКС-1 м. Миколаїв",38.257892258212379,9137.7407085157683,10.627192293947884]
[null,"АГНКС-2 м. Миколаїв",38.256366502317093,9137.3762879757778,10.626768472865859]
[null,"ТОВ \"МГЗ\"",38.265980286518385,9139.6725009157417,10.629438968477329]
[null,"ТОВ \"Сандора\"",38.262161151148163,9138.7603160910185,10.628378097541157]
[null,"АГНКС-1 м.Нова Одеса",38.257936816453338,9137.7513510689314,10.627204671237038]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 619",null,38.267171100391515,9139.9569219270015,10.629769750108753]
[]
[]
[]
["Начальник  Миколаївського ЛВУМГ                                                 Литвинюк Є.О.                                                             02.05.2017 р.                                                                            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                        Бартальова С.В.                                                              02.05.2017 р.                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                            Бартальов Е.Ю.                                                                 02.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]