{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №104"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №104"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9238,34.49,{"$f":"P11/3.6","v":9.5805555555555557},9127,38.21,{"$f":"S11/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9238,34.49,{"$f":"P12/3.6","v":9.5805555555555557},9127,38.21,{"$f":"S12/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.413499999999999,4.4040999999999997,0.94620000000000004,0.11020000000000001,0.16070000000000001,3.8999999999999998E-3,4.8599999999999997E-2,3.8600000000000002E-2,6.9900000000000004E-2,4.0000000000000001E-3,1.9319,0.86850000000000005,0.7339,8247.5997133986148,34.532699999999998,9.5919576619173412,9137.353713876284,38.258099999999999,10.626741477654509,11705.755911153572,49.012,13.613792982474374,null,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.195400000000006,4.3509000000000002,0.98250000000000004,0.114,0.17249999999999999,3.8999999999999998E-3,5.0999999999999997E-2,4.0899999999999999E-2,7.1900000000000006E-2,9.5999999999999992E-3,2.0379,0.96940000000000004,0.73619999999999997,8236.4700262717943,34.4861,9.5790138368748359,9124.7671363744921,38.205399999999997,10.612103289248068,11671.363744924769,48.868000000000002,13.573794896506115,null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,88.500200000000007,5.0751999999999997,1.2745,0.115,0.22059999999999999,1.6999999999999999E-3,6.08E-2,6.1199999999999997E-2,0.12709999999999999,2.7699999999999999E-2,2.4988000000000001,2.0373000000000001,0.76190000000000002,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,11455.003582517316,47.9621,13.322168048737741,null,null,"<0,006","<0,02","від.",100.0001," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,-5.2,-8.4,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7286840219731,34.4495,9.5688476566912364,9110.6281347026525,38.1462,10.595659631683342,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,88.779700000000005,5.3551000000000002,1.0261,8.1699999999999995E-2,0.14960000000000001,1.1999999999999999E-3,3.9E-2,3.5099999999999999E-2,6.3E-2,8.3999999999999995E-3,2.3431999999999999,2.1179000000000001,0.75580000000000003,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,11424.623835681872,47.834899999999998,13.286836406132444,-12.4,-8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9577262956764,34.211799999999997,9.5028230383950199,9050.0597086219259,37.892600000000002,10.525218558061463,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,88.782399999999996,5.0746000000000002,1.1535,8.9899999999999994E-2,0.1636,1.4E-3,4.4900000000000002E-2,4.2099999999999999E-2,8.2900000000000001E-2,2.41E-2,2.5331000000000001,2.0074999999999998,0.75670000000000004,8175.0417960353489,34.228900000000003,9.5075728111037527,9054.1437783615966,37.909700000000001,10.529968330770194,11423.047528063053,47.828299999999999,13.285003160525566,-10.3,-10.8,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.0417960353489,34.228900000000003,9.5075728111037527,9054.1437783615966,37.909700000000001,10.529968330770194,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.0417960353489,34.228900000000003,9.5075728111037527,9054.1437783615966,37.909700000000001,10.529968330770194]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.0417960353489,34.228900000000003,9.5075728111037527,9054.1437783615966,37.909700000000001,10.529968330770194]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.0417960353489,34.228900000000003,9.5075728111037527,9054.1437783615966,37.909700000000001,10.529968330770194]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.8412055101671,34.346857985832074,9.5403747488518054,9086,38.039418124932411,10.566040851207891]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.04.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                    Горшковоз О.В.                                                                  28.04.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.04.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,104]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Диканька",38.039418124932411,9085.5590575257938,10.566505034703447]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №104",null,38.039418124932411,9085.5590575257938,10.566505034703447]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]