{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,1,9,1],[48,20,48,22],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,20,46,22],[44,20,44,21],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №108"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №108"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"БІЛЬСЬК - СУМИ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.5,{"$f":"P11/3.6","v":9.5833333333333339},9127,38.21,{"$f":"S11/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.5,{"$f":"P12/3.6","v":9.5833333333333339},9127,38.21,{"$f":"S12/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,88.902500000000003,6.7449000000000003,0.94520000000000004,2.3999999999999998E-3,3.5999999999999999E-3,0,2.8E-3,2.8999999999999998E-3,6.3100000000000003E-2,5.1000000000000004E-3,1.0965,2.2311000000000001,0.75249999999999995,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,11601.934559350371,48.577300000000001,13.493048760457691,-11.6,-15.4,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.1767375208983,34.6691,9.6298447377928316,9170.5278242178174,38.396999999999998,10.665322964744725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.198300000000003,6.6280000000000001,0.81020000000000003,2.7000000000000001E-3,4.1000000000000003E-3,6.5566000000000002E-5,2.3E-3,2.5999999999999999E-3,5.9299999999999999E-2,4.1999999999999997E-3,1.0525,2.2357999999999998,0.75,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,11591.90351086697,48.535299999999999,13.481382652050282,-12.4,-14.6,null,null,null,100.00006556599999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.1323143061854,34.576799999999999,9.604207075745121,9147.0265106281349,38.2986,10.637990939333081,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.974199999999996,6.3297999999999996,0.40849999999999997,3.8E-3,6.1000000000000004E-3,7.1828000000000004E-5,2.8E-3,2.8999999999999998E-3,7.6799999999999993E-2,4.3E-3,1.0403,2.1505000000000001,0.74299999999999999,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,11571.817530451397,48.4512,13.458022658786874,-11.4,-15.6,null,null,null,100.000071828,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.5108669691908,34.348100000000002,9.5406823378219219,9088.8225459756395,38.054900000000004,10.570299734121521,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,87.309399999999997,6.4802999999999997,2.5171999999999999,0.2233,0.27950000000000003,1E-3,1.9699999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,7.0499999999999993E-2,4.5999999999999999E-3,0.99950000000000006,2.0834999999999999,0.77680000000000005,8579.2691664676386,35.921399999999998,9.9776892034737408,9491.8318605206605,39.7423,11.038999527613468,11818.963458323382,49.485999999999997,13.745453348786558,-6.1,-3.25,null,null,null,100.00009999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8579.2691664676386,35.921399999999998,9.9776892034737408,9491.8318605206605,39.7423,11.038999527613468]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8579.2691664676386,35.921399999999998,9.9776892034737408,9491.8318605206605,39.7423,11.038999527613468]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8579.2691664676386,35.921399999999998,9.9776892034737408,9491.8318605206605,39.7423,11.038999527613468]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262.957672237213,34.597299823318352,9.6099422507993566,9153,38.320447723169416,10.644104927692078]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       28.04.2017р"]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"28.04.2017р."]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                        Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,108]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Батьки",38.320386455455527,9152.667191301085,10.644551793182091]
[null,"ГРС Більськ",38.326151356471811,9154.0441142727304,10.646153154575503]
["Сумська область","ГРС Буди",38.317226143355114,9151.9123637131815,10.643673928709754]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №108",null,38.320447723169416,9152.6818248433501,10.644568811991505]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]