{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 109"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 109"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ-КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.413399999999996,2.621,0.83489999999999998,0.13039999999999999,0.1246,1.6000000000000001E-3,2.35E-2,1.61E-2,1.11E-2,4.8999999999999998E-3,0.63439999999999996,0.184,0.70450000000000002,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,11955,50.05,13.902777777777777,-22.8,-20.6,null,null,"відсут.",99.999899999999982,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.537300000000002,2.5466000000000002,0.8075,0.12570000000000001,0.1192,1.4E-3,2.1899999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.04E-2,5.0000000000000001E-3,0.63149999999999995,0.1787,0.70340000000000003,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,11950,50.0334,13.898166666666667,-23.3,-19.600000000000001,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.487099999999998,9.5797499999999989,9132,38.235300000000002,10.620916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.557100000000005,2.5238,0.80730000000000002,0.1258,0.1196,1.4E-3,2.24E-2,1.52E-2,1.2E-2,5.1000000000000004E-3,0.62709999999999999,0.18310000000000001,0.70340000000000003,8236,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,11950,50.03,13.897222222222222,-23.3,-21,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.479999999999997,9.5777777777777775,9132,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.420299999999997,2.6046,0.82799999999999996,0.1305,0.12470000000000001,1.5E-3,2.3900000000000001E-2,1.6400000000000001E-2,1.2E-2,5.1000000000000004E-3,0.63600000000000001,0.19689999999999999,0.70450000000000002,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,11951,50.04,13.899999999999999,-23.8,-20.399999999999999,"<0,006","<0,02",null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4298573029992,34.505247294746781,9.5847909152074333,9137.0205604574094,38.254805384850258,10.626334829125067]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №109"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Решетилівка",38.254499856800713,9136.9304473474367,10.62624996022242]
[null,"ГРС Остап'є",38.253800590747083,9136.7634305175179,10.626055719651967]
[null,"ГРС Покровське (Жовтневе)",38.258961238998438,9137.9960301936972,10.627489233055121]
[null,"ГРС Ставкове",38.252314578066063,9136.4085024813085,10.625642938351683]
[null,"ГРС Дейкалівка",38.253698212402632,9136.7389778696979,10.626027281222953]
[null,"ГРС Пірки (Комсомольське)",38.253919755151571,9136.7918924469559,10.626088820875436]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 109",null,38.254805384850258,9137.003421469406,10.626334829125071]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F16","v":"03.05.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F16","v":"03.05.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]