{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9084,38.03,10.56,11447,47.93,13.31,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9084,38.03,10.56,11447,47.93,13.31,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.432199999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":5.0339999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.0449999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.112},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.17299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":3.8E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":0.05},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":0.104},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.46},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":2.5430000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.75719999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},{"$f":"V13/3.6","v":13.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$101","v":-8.9},{"$f":"[1]Лист1!$F$102","v":-8.8000000000000007},null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},{"$f":"V14/3.6","v":13.35},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},13.35,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},13.35,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},13.35,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},13.35,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8218},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9102},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.11},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.58611111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11479},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.06},13.35,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":89.448899999999995},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":4.992},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.079},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.122},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.185},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.548},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":2.4359999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.75660000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},{"$f":"V20/3.6","v":13.361111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$101","v":-14.8},{"$f":"[2]Лист1!$F$102","v":-12.8},8.0000000000000004E-4," < 0,0002",null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},{"$f":"V21/3.6","v":13.361111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8221},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.42},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5611111111111118},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9105},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.119999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.588888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11488},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.1},13.361111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.432699999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":5.0410000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.0580000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.12},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.18099999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":4.3E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":0.107},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.5640000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":2.3969999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75660000000000005},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8227},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.450000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5694444444444446},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9112},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.15},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.597222222222221},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11496},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.13},{"$f":"V28/3.6","v":13.369444444444445},{"$f":"[3]Лист1!$F$101","v":-12},{"$f":"[3]Лист1!$F$102","v":-12},null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9112,38.15,10.597222222222221,11496,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9112,38.15,10.597222222222221,11496,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9112,38.15,10.597222222222221,11496,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9112,38.15,10.597222222222221,11496,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9112,38.15,10.597222222222221,11496,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9112,38.15,10.597222222222221,11496,48.13,13.369444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.881900000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":4.867},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.093},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.11899999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.191},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.7},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":1.9770000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75090000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8233},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.47},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5749999999999993},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9119},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.605555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11550},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.36},{"$f":"V35/3.6","v":13.433333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$101","v":-11.4},{"$f":"[4]Лист1!$F$102","v":-13.7},null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8233},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.47},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5749999999999993},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9119},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.605555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11550},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.36},{"$f":"V36/3.6","v":13.433333333333334},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8233},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.47},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5749999999999993},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9119},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.605555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11550},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.36},13.433333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8233},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.47},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5749999999999993},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9119},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.605555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11550},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.36},13.433333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8233},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.47},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5749999999999993},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9119},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.605555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11550},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.36},13.433333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8233},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.47},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5749999999999993},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9119},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.605555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11550},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.36},13.433333333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1281865811452,34.426644094054218,9.5630593263966475,9106.5225848967038,38.127088803469881,10.590498783350526]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 03.05.2017 року     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",38.125510514444763,9106.1218717820229,10.590419587345767]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",38.135000000000005,9108.3883965000005,10.593055555555557]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",38.131425177389779,9107.5345647763224,10.592062549274939]
[null,"ГРС Мгар",38.128040966217846,9106.7262598131711,10.591122490616067]
[null,"ГРС Новаки",38.128050434321644,9106.7285212309434,10.5911251206449]
[null,"ГРС Пирятин",38.126679877171313,9106.4011692748718,10.590744410325364]
[null,"ГРС Гребінка",38.127249663938379,9106.5372605080593,10.590902684427327]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,38.130000000000003,9107.1941670000015,10.591666666666667]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"03.05.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"03.05.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]