{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097,38.090000000000003,10.58,11594,48.54,13.48,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097,38.090000000000003,10.58,11594,48.54,13.48,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$234","v":90.559100000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":4.6529999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":1.0189999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":0.11},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.17499999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":0.05},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":7.9000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.81},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.494},{"$f":"[1]Лист1!$F$251","v":0.74350000000000005},{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},{"$f":"U13/859.8453","v":13.50824386665834},-8.9,-8.8000000000000007,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},{"$f":"U14/859.8453","v":13.50824386665834},-13.8,-9.5,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},13.50824386665834,-13.8,-10.1,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},13.50824386665834,-13,-9.9,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},13.50824386665834,-9.8000000000000007,-9.6999999999999993,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},13.50824386665834,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8238},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11615},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.63},13.50824386665834,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$234","v":90.407799999999995},{"$f":"[2]Лист1!$D$235","v":4.6550000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$236","v":1.0820000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$237","v":0.124},{"$f":"[2]Лист1!$D$238","v":0.19400000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$239","v":4.1999999999999997E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$240","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$241","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$242","v":6.5000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$244","v":1.907},{"$f":"[2]Лист1!$D$245","v":1.4570000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$251","v":0.74470000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},{"$f":"U20/859.8453","v":13.509406866560765},-14.8,-12.8,8.0000000000000004E-4," < 0,0002",null,99.999999999999972,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},{"$f":"U21/859.8453","v":13.509406866560765},-13.1,-12,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,-13.1,-11.6,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,-13.6,-11.4,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,-8.1,-7.4,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8245},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.520000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5888888888888903},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9133},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.24},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.622222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$234","v":90.504199999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":4.6890000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":1.028},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":0.11700000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.18},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":3.8E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":0.04},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.8939999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.4219999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$251","v":0.74319999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},{"$f":"U28/859.8453","v":13.511732866365612},-12,-12,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},{"$f":"U29/859.8453","v":13.511732866365612},-15.5,-13.9,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},13.511732866365612,-15.6,-12.2,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},13.511732866365612,-14.6,-11.3,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},13.511732866365612,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},13.511732866365612,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8239},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.49},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5805555555555557},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11618},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.64},13.511732866365612,-11.5,-10.7,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$234","v":90.334400000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$235","v":4.6749999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$236","v":1.1140000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$237","v":0.124},{"$f":"[4]Лист1!$D$238","v":0.20100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$239","v":4.5999999999999999E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$240","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$241","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$242","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$244","v":1.8280000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$245","v":1.5409999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$251","v":0.74609999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8254},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9142},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.63},{"$f":"U35/859.8453","v":13.509406866560765},-11.4,-13.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8254},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9142},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.63},{"$f":"U36/859.8453","v":13.509406866560765},-10.199999999999999,-13.1,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8254},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9142},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,-12.2,-13.3,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8254},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9142},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8254},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9142},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8254},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9142},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11616},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.63},13.509406866560765,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.9755436247506,34.49742834259542,9.5826189840542835,9127.3911124380757,38.21653385203313,10.615654153866855]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 03.05.2017 року     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Піски",38.21653385203313,9127.006372411035,10.61570384778698]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.21653385203313,9127.006372411035,10.61570384778698]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"03.05.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"03.05.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]