{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273,34.64,9.6199999999999992,9156,38.340000000000003,10.65,11248,47.09,13.08,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273,34.64,9.6199999999999992,9156,38.340000000000003,10.65,11248,47.09,13.08,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":88.410600000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.2439999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.177},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.13600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.19500000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":5.4000000000000003E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":8.6999999999999994E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":0.88900000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.7519999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.77190000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},{"$f":"V13/3.6","v":13.197222222222221},-8.9,-8.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},{"$f":"V14/3.6","v":13.197222222222221},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},13.197222222222221,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8203},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9084},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11347},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.51},13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.575199999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.1280000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.1870000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.14499999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.2},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":5.7999999999999996E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":0.06},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":7.4999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":0.94099999999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.637},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.7702},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8201},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5388888888888896},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9082},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11358},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.55},{"$f":"V20/3.6","v":13.208333333333332},-14.8,-12.8,8.0000000000000004E-4," < 0,0002",null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11358,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":88.573400000000007},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.1980000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.1579999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.14000000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.193},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":5.5999999999999999E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":7.2999999999999995E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.002},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":3.5539999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.76919999999999999},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8200},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.33},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5361111111111097},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9080},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.020000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.561111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11363},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.57},{"$f":"V28/3.6","v":13.213888888888889},-12,-12,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11363,47.57,13.213888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11363,47.57,13.213888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11363,47.57,13.213888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11363,47.57,13.213888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11363,47.57,13.213888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11363,47.57,13.213888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":88.789599999999993},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.4089999999999998},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.02},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.104},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.16800000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":3.3999999999999998E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":1.4410000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":2.9180000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.76170000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8191},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9072},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.979999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.549999999999999},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11408},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.76},{"$f":"V35/3.6","v":13.266666666666666},-11.4,-13.7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11408,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11408,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11408,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11408,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11408,47.76,13.266666666666666,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.0038794901884,34.358073209575423,9.5437114815208481,9086.8604250907501,38.046989070026378,10.568608075007326]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                         Сирота В.П.                                                            03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                   Алєксєєнко Н.А.                                                  03.05.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Шило О.Є.                                                            03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",38.040255364923475,9085,10.566737601367631]
[null,"ГРС Оріхівка",38.045446404084437,9086.5841919195063,10.56817955669012]
[null,"ГРС Хорол",38.050012208469774,9087.6746658098782,10.569447835686049]
[null,"ГРС Стайки",38.046725144931237,9086.8895999896522,10.568534762480899]
[null,"ГРС Новачиха",38.049167772640246,9087.4729849785326,10.569213270177846]
[null,"ГРС Ромодан",38.052464948820244,9088.2604660514826,10.570129152450068]
[null,"ГРС Петракиївка",38.046713467778318,9086.8868110768344,10.56853151882731]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",38.04819200958304,9087.2399386087654,10.568942224884177]
[null,"ГРС Семенівка",38.046415091956369,9086.8155484874005,10.568448636654546]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,38.046989070026378,9086.9526345397499,10.568608075007328]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"03.05.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     31.03.2017 року        ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"03.05.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  31.03.2017 року",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"03.05.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]