{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 58"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 58"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264,34.6,9.61,9146,38.29,10.64,11233,47.03,13.06,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264,34.6,9.61,9146,38.29,10.64,11233,47.03,13.06,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":88.337299999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":5.2220000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":1.17},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.13900000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":0.19600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":5.7000000000000002E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":8.1000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.88200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$138","v":3.8610000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":0.77280000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},{"$f":"V13/3.6","v":13.169444444444443},-8.9,-8.8000000000000007,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},{"$f":"V14/3.6","v":13.169444444444443},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},13.169444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},13.169444444444443,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},13.169444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},13.169444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8191},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.299999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5277777777777768},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11324},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.41},13.169444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":88.586100000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":5.1210000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":1.1830000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.14499999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":0.2},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":5.8999999999999999E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":0.06},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":7.6999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.90200000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$138","v":3.673},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":0.77039999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8201},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.340000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.5388888888888896},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9082},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.03},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.563888888888888},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11356},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.55},{"$f":"V20/3.6","v":13.208333333333332},-14.8,-12.8,8.0000000000000004E-4," < 0,0002",null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5388888888888896,9082,38.03,10.563888888888888,11356,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":87.980500000000006},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":5.5030000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":1.357},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.157},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":0.219},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":5.4999999999999997E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":0.08},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.91800000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$138","v":3.6720000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":0.77539999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8252},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.549999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5972222222222214},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11387},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.68},{"$f":"V28/3.6","v":13.244444444444444},-12,-12,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9136,38.25,10.625,11387,47.68,13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9136,38.25,10.625,11387,47.68,13.244444444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9136,38.25,10.625,11387,47.68,13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9136,38.25,10.625,11387,47.68,13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9136,38.25,10.625,11387,47.68,13.244444444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9136,38.25,10.625,11387,47.68,13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":86.992599999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":5.5990000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":1.248},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":0.2},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":6.4000000000000003E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":8.2000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.249},{"$f":"[4]Лист1!$D$138","v":5.3650000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":0.79079999999999995},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8159},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.159999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.4888888888888872},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9034},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11150},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":46.68},{"$f":"V35/3.6","v":12.966666666666667},-11.4,-13.7,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9034,37.83,10.508333333333333,11150,46.68,12.966666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9034,37.83,10.508333333333333,11150,46.68,12.966666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9034,37.83,10.508333333333333,11150,46.68,12.966666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9034,37.83,10.508333333333333,11150,46.68,12.966666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9034,37.83,10.508333333333333,11150,46.68,12.966666666666667,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.4744782293692,34.399084340650582,9.5551722364361531,9096.4792373390464,38.087111712138771,10.580204645922299]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                    03.05.2017 року                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        03.05.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 58"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гоголеве                            (Гоголеве-Миргород)",38.089098645241656,9096.8499007219816,10.580305179233793]
[null,"ГРС Гоголеве                               (Радченки-Полтава)",38.074370528888167,9093.3323729107851,10.576214035802268]
[null,"ГРС Гоголеве (В.Багачка)",38.087461668825753,9096.458940334991,10.579850463562709]
[null,"ГРС В.Сорочинці",38.087665809479667,9096.5076954106771,10.579907169299908]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 58",null,38.087111712138771,9096.3753598994736,10.57975325337188]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                    ",null,null,null,null,"03.05.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"03.05.2017 року              "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"03.05.2017 року              "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]