{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[47,25,47,26],[49,25,49,26],[46,25,46,26],[48,25,48,26],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,25,10,25],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,8,10,8],[9,1,10,1],[4,23,4,24],[43,20,43,27],[4,26,4,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[7,13,7,22],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[42,19,43,19],[9,2,10,2],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[4,21,4,22],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 855"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ТОВ \"Епіцентр К\", ТОВ \"Форт\", ДП \"Укравтогаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 855"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S12*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.65},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,9.6166666666666654,{"$f":"S13*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,89.915499999999994,5.1749000000000001,1.4657,0.1648,0.2853,3.8999999999999998E-3,6.8199999999999997E-2,6.1199999999999997E-2,6.6699999999999995E-2,5.9999999999999995E-4,1.4599,1.3332999999999999,0.75160000000000005,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9305.4362639999999,38.96,10.822222222222223,{"$f":"V16/0.0041868","v":11779.8796216681},49.32,{"$f":"V16/3.6","v":13.7},-9.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9305.4362639999999,38.96,10.822222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9305.4362639999999,38.96,10.822222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9305.4362639999999,38.96,10.822222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9305.4362639999999,38.96,10.822222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,{"$f":"P21/3.6","v":9.7749999999999986},9305.4362639999999,38.96,{"$f":"S21/3.6","v":10.822222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9305.4362639999999,38.96,10.822222222222223,11925.575618610872,49.93,13.869444444444444,-8.4,null,null,null,null,0," "]
[12,87.235699999999994,6.5198999999999998,2.4834999999999998,0.24610000000000001,0.48170000000000002,2.5999999999999999E-3,9.0399999999999994E-2,8.0799999999999997E-2,6.3799999999999996E-2,2.9999999999999997E-4,1.0569,1.7383,0.78,8674.8830880000005,36.32,10.088888888888889,9596.8282619999991,40.18,11.161111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8674.8830880000005,36.32,10.088888888888889,9596.8282619999991,40.18,11.161111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8674.8830880000005,36.32,10.088888888888889,9596.8282619999991,40.18,11.161111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8674.8830880000005,36.32,10.088888888888889,9596.8282619999991,40.18,11.161111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8674.8830880000005,36.32,{"$f":"P27/3.6","v":10.088888888888889},9596.8282619999991,40.18,{"$f":"S27/3.6","v":11.161111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8674.8830880000005,36.32,10.088888888888889,9596.8282619999991,40.18,11.161111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8674.8830880000005,36.32,10.088888888888889,9596.8282619999991,40.18,11.161111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,86.7928,6.3522999999999996,2.6680000000000001,0.2792,0.58720000000000006,2.8E-3,0.12,0.1164,0.14829999999999999,4.0000000000000002E-4,1.1716,1.7609999999999999,0.78849999999999998,8744.1483989999997,36.61,10.169444444444444,9670.8704909999997,40.49,11.247222222222222,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,-8.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8744.1483989999997,36.61,10.169444444444444,9670.8704909999997,40.49,11.247222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8744.1483989999997,36.61,10.169444444444444,9670.8704909999997,40.49,11.247222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8744.1483989999997,36.61,10.169444444444444,9670.8704909999997,40.49,11.247222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8744.1483989999997,36.61,{"$f":"P34/3.6","v":10.169444444444444},9670.8704909999997,40.49,{"$f":"S34/3.6","v":11.247222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8744.1483989999997,36.61,10.169444444444444,9670.8704909999997,40.49,11.247222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8744.1483989999997,36.61,10.169444444444444,9670.8704909999997,40.49,11.247222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,90.288399999999996,4.7813999999999997,1.3741000000000001,0.15679999999999999,0.25380000000000003,3.7000000000000002E-3,6.25E-2,5.4100000000000002E-2,6.8900000000000003E-2,8.9999999999999998E-4,1.9785999999999999,0.9768,0.74570000000000003,8345.2757459999993,34.94,9.7055555555555539,9240.9478710000003,38.69,{"$f":"S37/3.6","v":10.747222222222222},11744.052737173975,49.17,13.658333333333333,-8.1,null,"0,0004",2E-3,"відсутні",100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345.2757459999993,34.94,9.7055555555555539,9240.9478710000003,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345.2757459999993,34.94,9.7055555555555539,9240.9478710000003,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345.2757459999993,34.94,9.7055555555555539,9240.9478710000003,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345.2757459999993,34.94,9.7055555555555539,9240.9478710000003,38.69,10.747222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8551.2994986386857,35.802580235368005,9.9451611764911174,9462.9265222496342,39.619380203929111,11.005383389980313]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук В. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук Н. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 855"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Полтава - 1",39.616415100005241,9462.2183193343426,11.004559750001455]
[null,"ТОВ \"Епіцентр\"",39.437907608695653,9419.582536915761,10.954974335748792]
[null,"ТОВ \" Форт\"",39.659100031357802,9472.4134401796819,11.016416675377167]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"                  АГНКС-1 м. Полтава",39.236134565843642,9371.3898729000339,10.8989262682899]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"              АГНКС-2 м. Полтава",39.389938835334902,9408.1253920705167,10.941649676481918]
[null,"ГРС Стасі",39.613541418394519,9461.5319522637146,11.003761505109589]
[null,"ГРС Бричківка",39.63145861543962,9465.811401317429,11.008738504288782]
[null,"ГРС Мачухи",39.66074182668163,9472.8055762614185,11.016872729633786]
[null,"ГРС Нові Санжари",39.659318437696435,9472.4656056381991,11.016477343804565]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 855",null,39.619380203929111,9462.9265222496324,11.005383389980308]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Кучерук В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Кучерук Н. М.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]