{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,0,10,0],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,27,10,27],[50,12,50,15],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[9,4,10,4],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 860"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\", ДП \"Укравтогаз\", ТОВ \"Кременчукавтогаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 860"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S12*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S12/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,9.6194444444444454,{"$f":"S13*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,90.912099999999995,4.149,1.2498,0.13370000000000001,0.24440000000000001,4.8999999999999998E-3,5.3900000000000003E-2,4.4999999999999998E-2,4.8099999999999997E-2,4.0000000000000002E-4,0.89959999999999996,2.2591000000000001,0.74860000000000004,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11653,48.58,{"$f":"V15/3.6","v":13.494444444444444},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.200699999999998,3.8799000000000001,1.1872,0.1246,0.22489999999999999,5.5999999999999999E-3,4.6300000000000001E-2,3.78E-2,5.1999999999999998E-2,4.0000000000000002E-4,0.54179999999999995,2.6987999999999999,0.74890000000000001,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.5583333333333318},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.591666666666667},11653,48.35,{"$f":"V21/3.6","v":13.430555555555555},-8.5,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.5583333333333318},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,91.095699999999994,3.8519999999999999,1.2150000000000001,0.1328,0.2596,5.4999999999999997E-3,5.8299999999999998E-2,5.0299999999999997E-2,7.3800000000000004E-2,4.0000000000000002E-4,0.55279999999999996,2.7038000000000002,0.75109999999999999,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11653,48.4,13.444444444444443,-8.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S32*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S32/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,{"$f":"P34/3.6","v":9.5833333333333339},9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.552300000000002,4.2938999999999998,1.3294999999999999,0.1484,0.27429999999999999,4.7999999999999996E-3,6.4799999999999996E-2,5.62E-2,7.2700000000000001E-2,5.0000000000000001E-4,1.1573,2.0453000000000001,0.75119999999999998,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,11653,48.7,13.527777777777779,-8.1999999999999993,null,"0,0004",2E-3,"відсутні",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S38/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.6472222222222204},9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S40/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.6472222222222204},9186.0133139999998,38.46,{"$f":"S41/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.1854073838422,34.558622975666914,9.5996174932408103,9143.4776231934993,38.281911572245953,10.633864325623877]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук В. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучерук Н. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 860"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Бутенки",38.264147985876377,9139.2348634198315,10.628929996076771]
[null,"ГРС Сушки",38.262824351165222,9138.9187186959734,10.628562319768116]
[null,"ГРС Козельщина",38.263933504599812,9139.1836354462957,10.628870417944393]
[null,"ГРС Нова Галещина",38.262963149195429,9138.9518700364169,10.628600874776508]
[null,"ГРС Фрунзівка",38.262963149195429,9138.9518700364169,10.628600874776508]
[null,"ГРС Глобине",38.268615729430969,9140.3019656500965,10.630171035953047]
[null,"ГРС Погреби",38.260197231888895,9138.2912420280118,10.627832564413582]
[null,"ГРС Бугаївка",38.262701385568953,9138.8893488674639,10.628528162658043]
[null,"ГРС Потоки",38.263240031482994,9139.0180022355835,10.628677786523054]
[null,"ГРС Кременчук (Північний промвузол",38.292235972363656,9145.9435638315717,10.636732214545459]
[null,"ГРС Кременчук ( Місто)",38.269132420835071,9140.4253752735312,10.630314561343075]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"",38.292042846905566,9145.8974366077218,10.636678568584879]
[null,"ТОВ \"Кременчукавтогаз\"",38.281885833630596,9143.4714756307494,10.633857176008499]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 860",null,38.281911572245953,9143.4776231934993,10.633864325623875]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Кучерук В. М.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Кучерук Н. М.",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]