{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №96"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №96"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315,34.82,{"$f":"P11/3.6","v":9.6722222222222225},9212,38.57,{"$f":"S11/3.6","v":10.713888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315,34.82,{"$f":"P12/3.6","v":9.6722222222222225},9212,38.57,{"$f":"S12/3.6","v":10.713888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315,34.82,9.6722222222222225,9212,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315,34.82,9.6722222222222225,9212,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.599100000000007,3.9683000000000002,0.95899999999999996,0.13469999999999999,0.18779999999999999,4.8999999999999998E-3,5.4100000000000002E-2,4.0399999999999998E-2,6.54E-2,5.4000000000000003E-3,1.3646,0.61619999999999997,0.72670000000000001,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,11835.681872462384,49.555999999999997,13.764896862798906,-9.4,-12.4,"<0,006","<0,02","від.",99.999900000000011," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.5161213279207,34.741700000000002,9.6500104394684971,9193.40816813948,38.492800000000003,10.691932802493053,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.347899999999996,4.1645000000000003,1.0330999999999999,0.14119999999999999,0.19919999999999999,5.0000000000000001E-3,5.5500000000000001E-2,4.1000000000000002E-2,6.3E-2,8.0000000000000004E-4,1.2606999999999999,0.68810000000000004,0.72929999999999995,8325.0298543109639,34.856900000000003,9.6820089082431036,9222.9997611655126,38.616700000000002,10.72634782229491,11852.519703845235,49.6265,13.7844792590542,-9,-4.8,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8325.0298543109639,34.856900000000003,9.6820089082431036,9222.9997611655126,38.616700000000002,10.72634782229491,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8325.0298543109639,34.856900000000003,9.6820089082431036,9222.9997611655126,38.616700000000002,10.72634782229491,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8325.0298543109639,34.856900000000003,9.6820089082431036,9222.9997611655126,38.616700000000002,10.72634782229491,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8325.0298543109639,34.856900000000003,9.6820089082431036,9222.9997611655126,38.616700000000002,10.72634782229491,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8325.0298543109639,34.856900000000003,9.6820089082431036,9222.9997611655126,38.616700000000002,10.72634782229491,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,92.414699999999996,4.0503999999999998,0.99609999999999999,0.1381,0.1918,4.7999999999999996E-3,5.45E-2,4.1000000000000002E-2,6.6900000000000001E-2,3.0999999999999999E-3,1.3621000000000001,0.67649999999999999,0.72850000000000004,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,11831.072366849774,49.536700000000003,13.759536008221216,-14.9,-13.6,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.8722235490804,34.772500000000001,9.6585655856339283,9201.1225220921915,38.525100000000002,10.700904595387323,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.243499999999997,4.1459000000000001,1.0426,0.14280000000000001,0.19869999999999999,5.0000000000000001E-3,5.5300000000000002E-2,4.0500000000000001E-2,6.2700000000000006E-2,7.7999999999999996E-3,1.2835000000000001,0.77190000000000003,0.73040000000000005,8315.8824934320528,34.818600000000004,9.6713705284334903,9212.8492954382618,38.574199999999998,10.714542831644556,11830.308096489132,49.533499999999997,13.758647161866365,-9.6999999999999993,-10.4,null,null,null,100.00019999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.8824934320528,34.818600000000004,9.6713705284334903,9212.8492954382618,38.574199999999998,10.714542831644556]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.8824934320528,34.818600000000004,9.6713705284334903,9212.8492954382618,38.574199999999998,10.714542831644556]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.8824934320528,34.818600000000004,9.6713705284334903,9212.8492954382618,38.574199999999998,10.714542831644556]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.8824934320528,34.818600000000004,9.6713705284334903,9212.8492954382618,38.574199999999998,10.714542831644556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.4301321478506,34.792302547950456,9.6641313055267464,9207,38.545868125386264,10.706745548340811]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.04.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 28.04.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.04.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,96]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чутово","зупинка"]
[null,"ГРС Артемівка",38.545868125386264,9206.5225636891955,10.707185590385073]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №96",null,38.545868125386264,9206.5225636891955,10.707185590385073]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]